**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Сокира пожежного**

**за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - код 44510000-8 Знаряддя.**

1. **ПРИЗНАЧЕННЯ:**

Пожежна сокира призначена для для розтину крівлі, дверей, вікон, розбирання легких конструктивних елементів будівель і споруд. Малогабаритна сокира також використовується пожежними, як зачіпний пристрій при пересуванні по крутих скатах кровель, відкриття колодязів і пожежних гідрантів.пожежну сокиру.

1. **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару включаючи повне маркування | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Виробник товару | Країна походження товару |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1 | Сокира пожежного | Овальна ручка сокири з трубчастої сталі з гумовою нековзкою накладкою та інтегрованим трикутним ключем(знизу) Топорище виготовлене з легованої сталі, має дві кромки: ріжучу для рубки; клиноподібну для пророблення отворів. Довжина  сокири – 330 мм, вага – не більше 1 кг. Її носять у спеціальній кобурі з правої сторони на поясі. | Шт. | 113 |  |  |

Таблиця 1

 1.1. Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та не раніше 2022 року виготовлення.

 1.2. Запропонований Учасником товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

 1.3. Запропонований Учасником товар, повинен мати гарантійну та сервісну підтримку на території України.

 1.4. Учасник повинен надати письмовий лист про гарантійний термін товару, який повинен становити не менше 24 місяців у відповідності з гарантійними зобов'язаннями Учасника з дати настання права власності Замовником.

 1.5. Запропонований Учасником товар, повинен надати Замовнику експлуатаційну документацію на українській мові при поставці товару.

 1.6. Учасник повинен надати гарантійний лист, що приймає на себе зобов’язання щодо поставки Замовнику Знаряддя ( сокира пожежна) на склад за адресою: смт. Голованівськ, вул. Соборна, 3а,транспортом або за рахунок коштів Постачальника.

 1.7. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

 1.8. Учасник повинен надати гарантій лист, що у вартість товару входить вартість доставки.

 1.9. Термін поставки до 30.07.2023 р.