*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

*код ДК 021:2015 – 31430000-9 - Електричні акумулятори*

(Автомобільні акумулятори)

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "****або еквівалент****".*

**1. Обсяги та предмет закупівлі:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **\*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується.** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Акумулятор залитий 6 СТ 180-190 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 2 |
| 2 | Акумуляторна залитий 6 СТ 150-160 Ah (прямий "+" з ліва) |  | шт. | 2 |
| 3 | Акумулятор залитий 6 СТ 110-120 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 1 |
| 4 | Акумулятор залитий 6 СТ 100-110 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 3 |
| 5 | Акумулятор залитий 6 СТ 100-110 Ah (прямий "+" з ліва) |  | шт. | 2 |
| 6 | Акумулятор залитий 6 СТ 95-100 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 2 |
| 7 | Акумулятор залитий 6 СТ 90-95 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 3 |
| 8 | Акумулятор залитий 6 СТ 80-85 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 1 |
| 9 | Акумулятор залитий 6 СТ 75-80 Ah (зворотній "+" з права) |  | шт. | 3 |
| 10 | Акумулятор залитий 6 СТ 60-65Ah (прямий "+" з ліва) |  | шт. | 1 |
| **РАЗОМ** | |  | шт. | 20 |

**2. Місце поставки товару (дислокація) та кількість:** 69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 1-а

**3. Якісні характеристики:**

3.1. Вимоги щодо показників товару :

Товар повинен відповідати технічним вимогам до предмету закупівлі, викладеним у цьому додатку або його аналогу, але за технічними та якісними характеристиками не нижчими ніж викладені у цьому додатку.

Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

Постачальник гарантує, що Товар визначений пунктом 1. Технічної специфікації ввезений на митну територію України до введення воєнного стану Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року, належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не підпадає під дію Закону України «Про санкції» та відповідно до нього не застосовуються обмежувальні заходи, що визначаються рішенням Ради Національної Безпеки України *(для автомобільних шин з Російської Федерації) (у складі пропозиції надається гарантійний лист).*

**3.2. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 180-190 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| 3 | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| Розмір та характеристики | | | |
| 4 | Напруга V: | 12 |  |
| 5 | Ємність, Ah: | не менше180 — не більше 190 |  |
| 6 | Пусковий струм не меньше: | 1100 |  |
| 7 | Габарити мм : | 513х222х220 мм |  |
| 8 | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| 9 | Стан | Новий /  без використання |  |

**3.4. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 150-160 Ah (прямий "+" з ліва)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| **1** | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| **2** | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah | не менше 150 — не більше 160 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 1000 |  |
| **7** | Габарити мм : | 513х189х220мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан | Новий /  без використання |  |

**3.5. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 110-120 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah | не менше 110 – не більше 120 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 950 |  |
| **7** | Габарити мм : | 350х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**3.6. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 100-110 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | не менше 100 — не більше 110 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 900 |  |
| **7** | Габарити мм : | 350х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан | Новий /  без використання |  |

**3.7. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 100-110 Ah (прямий "+" з ліва)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | не менше 100 — не більше 110 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 900 |  |
| **7** | Габарити мм : | 350х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан | Новий /  без використання |  |

**3.8. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 95-100 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | Не менше 95 — не більше 100 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 850 |  |
| **7** | Габарити мм : | 350х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**3.9. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 90-95 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | не менше 90 — не більше 95 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 800 |  |
| **7** | Габарити мм : | 350х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**3.10. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 80-85 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | не менш 80 — не більше 85 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 780 |  |
| **7** | Габарити мм : | 313х175х175мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**3.11. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 75-80 Ah (зворотній "+" з права)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | Не менше 75 не більше 80 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 720 |  |
| **7** | Габарити мм : | 275х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**3.12. Характеристика Акумулятора залитого 6 СТ 60-65 Ah (прямий "+" з ліва)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Найменування** | **Технічна характеристика** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ АНАЛОГУ ВКАЗАНИМ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ**  **(заповнюється**  **Учасником. \*Учасник вказує найменування, виробника, та країну походження Товару, що пропонується)** |
| 1 | Назва та країна виробництва | \_\_\_ |  |
| 2 | Назва бренду: | \_\_\_ |  |
| **3** | Рік: | Не раніше 01.01.2024 |  |
| **Розмір та характеристики** | | | |
| **4** | Напруга V: | 12 |  |
| **5** | Ємність, Ah: | Не менше 60 — не більше 65 |  |
| **6** | Пусковий струм не меньше: | 600 |  |
| **7** | Габарити мм : | 242х175х190мм |  |
| **8** | Гарантійний термін: | 24 міс. |  |
| **9** | Стан: | Новий /  без використання |  |

**4. Витрати які Учасник включає в ціну товару:**

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

**5. Загальні умови поставки товарів:**

5.1. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

5.2. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок та силами Учасника.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*