*Додаток 2*

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:50110000-9: Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (технічне обслуговування та поточний ремонт транспортних засобів Opel Astra, Mercedes-Benz Sprinter 211CDI,**

**Nissan Navara)**

1. **Обсяги та предмет закупівлі:**

* **Послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортного засобу – спеціалізованого автомобіля марки Opel Astra, W0L0TGF695G034392, д.н. АР 099 Е (2004 року випуску);**
* **Послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортного засобу – спеціального автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 211CDI, WDB9066131S180832, д.н. АР 404 Е (2007 року випуску);**
* **Послуга з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспортного засобу – вантажного автомобіля марки Nissan Navara, VSKCVND40U0353103, д.н. АР 511 Е (2009 року випуску);**

**1.1. Кількість робіт (послуг) / обсяг:**

* **Спеціалізований автомобіль Opel Astra, W0L0TGF695G034392, д.н. АР 099 Е (2004 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Найменування роботи** |
| 1. | Поршні – заміна |
| 2. | Кільця поршневі – заміна |
| 3. | Вкладиши коленвалу – заміна |
| 4. | Коленвал – проточення |
| 5. | Передні пружини авмотризатора – заміна |
| 6. | Передні амортизатора – заміна |
| 7. | Передні опорні підшипники амотризаторів – заміна |
| 8. | Олива моторна 5W40 – заміна |
| 9. | Фільтр оливний – заміна |
| 10. | Фільтр повітряний – заміна |
| 11. | Фільтр паливний – заміна |

|  |  |
| --- | --- |
| №  **п/п** | **Запчастини та рідини які будуть використані у поточному ремонті** |
| 12. | Поршень – шт – 4 |
| 13. | Кільця – к-т – 1 |
| 14. | Вкладиши коленвалу – к-т – 1 |
| 15. | Передні пружини амортизатора – шт – 2 |
| 16. | Передні амортизатори – шт – 2 |
| 17. | Передні опорні підшипники амортизаторів – шт – 2 |
| 18. | Олива моторна 5W40 – л – 5 |
| 19. | Фільтр оливний – шт – 1 |
| 20. | Фільтр повітряний – шт – 1 |
| 21. | Фільтр паливний – шт – 1 |

* **Спеціальний автомобіль Mercedes-Benz Spriter 211 CDI, WDB9066131S180832, д.н. АР 404 Е (2007 року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Найменування роботи** |
| 1. | Ремінь генератора – заміна |
| 2. | Натяжний механізм ременя генератора – заміна |
| 3. | Ролик ременя генератора – заміна |
| 4. | Ланцюг ГРМ (комплект) – заміна |
| 5. | Фільтр оливи – заміна |
| 6. | Фільтр паливний – заміна |
| 7. | Фільтр повітряний – заміна |
| 8. | Олива двигуна 10W40 (турбо дизель) – заміна |
| 9. | Олива КПП ATF – заміна |
| 10. | Колодки гальмівні передні – заміна |
| 11. | Колодки гальмівні задні – заміна |
| 12. | Кульові опори – заміна |
| 13. | Передній стабілізатор – ремонт |

|  |  |
| --- | --- |
| №  **п/п** | **Запчастини та рідини які будуть використані у поточному ремонті** |
| 14. | Ремінь генератора – шт – 1 |
| 15. | Натяжний механізм ременя генератора – шт – 1 |
| 16. | Ролик ременя генератора – шт – 1 |
| 17. | Ланцюг ГРМ (комплект) – шт – 1 |
| 18. | Фільтр оливи – шт – 1 |
| 19. | Фільтр паливний – шт – 1 |
| 20. | Фільтр повітряний – шт – 1 |
| 21. | Олива двигуна 10W40 (турбо дизель) – л - 9,5 |
| 22. | Олива КПП ATF – л - 7,6 |
| 23. | Колодки гальмівні передні – к-т – 1 |
| 24. | Колодки гальмівні задні – к-т – 1 |
| 25. | Кульові опори – шт – 2 |
| 26. | Стійки стабілізатора, втулки стабілізатора – 1 к-т |

* **Вантажний пікап Nissan Navara, VSKCVND40U0353103,**

**д.н. АР 511 Е (2009року випуску);**

|  |  |
| --- | --- |
| № **п/п** | **Найменування роботи** |
| 1. | Гальмівний диск передній – заміна |
| 2. | Гальмівні колодки передні – заміна |
| 3. | Гальмівні барабани задні – заміна |
| 4. | Гальмівні колодки задні – заміна |
| 5. | Кульова опора – заміна |
| 6. | Стабілізатор передній – ремонт |
| 7. | Накінечник рульової тяги – заміна |
| 8. | Ремені та ролики ГРМ – заміна |
| 9. | Свічки накалювання – заміна |
| 10. | Фільтр оливний – заміна |
| 11. | Фільтр паливний – заміна |
| 12. | Фільтр повітряний – заміна |
| 13. | Олива двигуна 5W40 – заміна |
| 14. | Олива редуктора заднього мосту 80W90 – заміна |
| 15. | Олива КПП 80W90 – заміна |

|  |  |
| --- | --- |
| №  **п/п** | **Запчастини та рідини які будуть використані у поточному ремонті** |
| 16. | Диск гальмівний передній – шт – 2 |
| 17. | Гальмівні колодки передні – к-т – 1 |
| 18. | Гальмівні барабани задні – шт – 2 |
| 19. | Гальмівні колодки задні – к-т – 1 |
| 20. | Кульова опора – шт – 2 |
| 21. | Стійки стабілізатора, втулки стабілізатора – к-т – 1 |
| 22. | Накінечник рульової тяги – шт – 1 |
| 23. | Ремені та ролики ГРМ – к-т – 1 |
| 24. | Свічки накалювання – шт – 4 |
| 25. | Фільтр оливний – шт – 1 |
| 26. | Фільтр паливний – шт – 1 |
| 27. | Фільтр повітряний – шт – 1 |
| 28. | Олива двигуна 5W40 – л – 6,5 |
| 29. | Олива редуктора заднього мосту 80W90 – л – 2,1 |
| 30. | Олива КПП 80W90 – л – 4,4 |

Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикання передач, рульового управління, гальмівний системи, за наявності АБС перевірити її працездатність)

1. **Строк надання послуги, виконання робіт:** 30 (тридцяти) календарних днів від дати початку надання послуг, але не пізніше 25.12.2024 року
2. **Загальні вимоги:**

3.1. Ціна Послуги повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат вартості запасних частин, паливо-мастильних, витратних матеріалів, експлуатаційно-технічних рідин, тощо (далі за текстом – Запчастини). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону;

3.2. Переможець повинен надавати комплекс послуг з ремонту автомобілів в сервісному центрі технічного обслуговування або на спеціалізованій авторизованій станції технічного обслуговування учасника в межах міста знаходження технічної бази Виконавця (максимальна економія та ефективність - ст. 5 Закону "Про публічні закупівлі").

3.3. Транспортування техніки на СТО та з СТО здійснюється за рахунок Виконавця (у випадку надання послуг за місцем знаходження бази Виконавця).

3.4. Виконавець самостійно організовує надання послуг;

3.5. Надання Послуг учасником повинно здійснюватися у встановленому обсязі/кількості одиниць щодо забезпечення потреб замовника;

3.6. Наявність у Виконавця професійного та спеціалізованого інструмента для ремонту та обслуговування транспортного засобу;

3.7. Послуги надаються з використанням матеріалів Виконавця (запасних частин, витратних та мастильних матеріалів), що входять до вартості послуги. На запасні частини надається гарантія;

3.8. Послуги, які надає Виконавець з ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг;

3.9. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до:

* Закону України ["Про дорожній рух"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3353-12) від 30.06.1993 року № 3353-XII (із змінами);
* Закону України ["Про автомобільний транспорт"](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14) від 05.04.2001 № 2344-III (із змінами);
* Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-XII (із змінами);
* наказу Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014  № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів";
* наказу Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі";
* наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами).

3.10. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збитки, спричинені знищенням або пошкодженням майна Замовника, що мало місце в наслідок надання послуг.

3.11. Ціна на запчастини (деталі, вузли та інші витратні матеріали, що підлягають заміні) не повинна бути більшою за середні значення цін на аналогічний товар на ринку станом на дату підписання Договору.

3.12. В Акті обов’язково зазначається:

- державний номер транспортного засобу, його тип, марка, модель, номер кузова;

- найменування послуги та весь перелік наданих послуг;

- перелік використаних запасних частин із зазначенням виробника та каталожного номеру та перелік витратних матеріалів;

- перелік запасних частин, що були замінені та повертаються Замовнику;

- загальна вартість послуг, що були надані;

- гарантійні зобов’язання;

1. **Місце надання послуги, виконання робіт:**

Місце надання послуг: за місцем знаходження технічної бази Виконавця в залежності від складності ремонту.

1. **Вимоги до якості послуг, запасних частин, матеріалів при проведенні технічного обслуговування, що закуповуються:**

5.1. Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження надання гарантії.

5.2. Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників.

**6. Учасник зобов’язаний забезпечити:**

- у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

- учасник зобов’язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою учасника)*