**Додаток № 4**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**\*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом**

**«або еквівалент»**

Запчастини для автомобіля (акумулятори)

за ДК 021:2015- 31440000-2 Акумуляторні батареї

Таблиця 1

**Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі** | | | **Характеристики Товару (еквіваленту), який пропонується Учасником**  ***(заповнюється Учасником)*** | | |
| **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** | | **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** | |
| Автомобільна акумуляторна батарея BOSCH AGM Start-Stop 6CT-70 АзЕ  або аналог | Бренд: | BOSCH або аналог | *(із зазначенням виробника)* | Бренд: |  |
| Номінальна ємність: | 70 А/год | Номінальна ємність: |  |
| Номінальна напруга: | 12 В | Номінальна напруга: |  |
| Пусковий струм по EN: | не менше 760 А | Пусковий струм по EN: |  |
| Полярність: | справа + | Полярність: |  |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний | Можливість обслуговування: |  |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) | Тип клем: |  |
| Тип електроліту: | AGM | Тип електроліту: |  |
| Гарантійний строк: | не менше 12 місяців | Гарантійний строк: | *(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції)* |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 278х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ): |  |
| Наявність паспорту заводу-виробника | так | Наявність паспорту заводу-виробника | *(надати скан-копію під час подання тендерної пропозиції)* |
| Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель) | Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель) |

Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Ціна повинна враховувати вартість акумуляторів, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати.

Не врахована Учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання Товару, що є предметом закупівлі, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній Учасником за результатами електронного аукціону.

**Умови поставки:** Товар поставляється в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. За пошкодження Товару, які є наслідком неналежної упаковки, відповідальність несе Учасник.

Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (що раніше не перебував у використанні), який не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню. Упаковка не повинна містити розтинів, вм’ятин, порізів, деформації.

Товар постачається одноразово протягом 2023 року, але не пізніше **31.12.2023 року**.

Відвантаження, доставка до місця поставки Товару та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Учасником власними силами і транспортом.

**Дата виготовлення** Товару: І-ІІІ квартал 2023 року ***(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції).***

Учасник процедури закупівлі повинен в тендерній документації подати у складі тендерної пропозиції копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

***З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі ПОГОДЖУЮСЬ.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |