**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування**

**та швидкої медичної допомоги»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення уповноваженої особи  від 11.04.2024  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федорович Л.М. |  |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Відкриті торги з особливостями**

**на закупівлю товару:**

**Меблі різні**

**(ДК 021:2015:39150000-8: Меблі та приспособи різні)**

**м. Львів– 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Розділ 1. Загальні положення** | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерна документація розроблена на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни, які використовуються в цій тендерній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. |
| 2 | **Інформація про замовника торгів** |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» |  |
| 2.2 | місцезнаходження | 79059, Львівська обл., м. Львів, Шевченківський р-н, вул. І. Миколайчука, буд. 9 |
| 2.3 | прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками | З питань, пов’язаних з організацією проведення процедури закупівлі, підготовкою та подачею пропозиції:  начальник відділу закупівель, Федорович Людмила Михайлівна,  тел. +380322581125, e-mail: [1\_tmo\_tender@ukr.net](mailto:1_tmo_tender@ukr.net) (з питань поведення закупівлі). |
| 3 | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| 4 | **Інформація про предмет закупівлі** |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ***Меблі різні (ДК 021:2015:39150000-8: Меблі та приспособи різні)*** |
| 4.2 | опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції | Даною тендерною документацією не передбачено поділ предмета закупівлі на лоти (частини) |
| 4.3 | кількість товару та місце його поставки | Місце поставки: м. Львів, вул. Миколайчука І., 9,  вул. Навроцького, 23.  Кількість – 126 найменувань, згідно ТС (Додаток 3) |
| 4.4 | строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг | До 31.12.2024 або до повного виконання сторонами договірних  зобов’язань. |
| 4.5 | очікувана вартість | 4350000,00 гривень. |
| 5 | **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. |
| 6 | **Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції** | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| 7 | **Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції** | Мова тендерної пропозиції – українська.  Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.  Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою.  **Виключення:**  1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу.  2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації** | | |
| 1 | **Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації** | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення).  Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.  Замовник повинен ***протягом трьох днів*** з ***дня їх оприлюднення*** надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.  У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів. Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій ***не менше ніж на чотири дні.*** |
| 2 | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів.  У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме ― в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося ***не менше чотирьох днів.***  Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції.  Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції** | | |
| **1** | **Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації, які повинні містити:  ***- інформацію та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону, згідно з умовами та вимогами тендерної документації;***  ***- інформацію та документи про наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей, згідно з умовами та вимогами тендерної документації;***  ***- інформацію та документи щодо відповідності тендерної пропозиції учасника технічній специфікації (необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічному завданню) згідно з умовами та вимогами тендерної документації — згідно з Додатком 3 до тендерної документації та ч.6 розділу 3 тендерної документації;;***  ***- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;***  ***- документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції, згідно з умовами та вимогами тендерної документації (у разі встановлення даної вимоги);***  ***- довідку яка містить загальні відомості про Учасника;***  ***- письмове погодження у довільній формі із Технічною специфікацію (завданням), що передбачена у Додатку 3 до тендерної документації, за підписом керівника або особи уповноваженої учасником на підписання тендерної пропозиції***  ***- перелік інших документів, які учасник подає у складі тендерної пропозиції, згідно з умовами та вимогами тендерної документації.***  *У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.*  У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.  *Замовники не мають права вимагати від об’єднання учасників конкретної організаційно-правової форми для подання тендерної пропозиції.*  *Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує* ***чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю****, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в* ***Додатку 2*** *(для переможця).*  Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.  Документи, які учасники подають у складі тендерних пропозицій можуть надаватися у формі сканованих копій письмових документів або у формі електронних документів.  Скан-копії письмових документів надаються таким чином: шляхом завантаження в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.  У випадку надання учасником надання копії документу або належним чином засвідченої копії документу – має бути надана копія, яка повинна містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи або представника учасника процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів, посади особи, яка підписує тендерну пропозицію та печатку учасника (у разі наявності). Копії документів повинні містити надпис «Згідно з оригіналом» тощо.  Тендерна пропозиція подається учасником закупівлі з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також Закону України «Про електронні довірчі послуги», тобто повинна містити накладений електронний підпис (КЕП/УЕП) учасника закупівлі, який підписав/подав документи тендерної пропозиції/тендерну пропозицію. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням –http://czo.gov.ua/verify.  Під час перевірки електронного підпису повинні відображатися прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, відповідно не є підставою для відхилення пропозиції учасника.  **До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні, механічні та інші помилки, допущені учасником в документах, і такі, що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.**  Згідно вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року N 710 **до формальних (несуттєвих) помилок належать:**   * 1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:   уживання великої літери;  уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;  використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;  зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах;  застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;  написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;  нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).  1.2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.  1.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.  1.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).  1.5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.  1.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.  1.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.  1.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.  1.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).  1.10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).  1.11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.  1.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  Приклади формальних помилок:  - «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»;  - «м.київ» замість «м.Київ»;  - «поряд –ок» замість «поря – док»;  - «ненадається» замість «не надається»»;  - «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»  - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)».  Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником.  Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). |
| 2 | **Забезпечення тендерної пропозиції** | 2.1. Замовник вимагає надання учасниками забезпечення тендерної пропозиції у формі банківської гарантії у вигляді електронного документа, скріпленого кваліфікованим електронним підписом банка-гаранта. Банківська гарантія оформляється відповідно до вимог Постанови НБУ №639 від 15.12.2004 та з урахуванням Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 2628 від 14.12.2020 (за винятком підстав для неповернення забезпечення) та Особливостей, на суму визначену в п.2.3. з грошовим покриттям.  2.2. Реквізити замовника:  *КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»*  *ЄДРПОУ 44496574*  *IBAN UA903052990000026005041016028 в АТ КБ «Приватбанк»*  2.3. Розмір забезпечення тендерної пропозиції (не більше 3% від очікуваної вартості) – 100 000,00 гривень.  2.4. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має становити не менше ніж 90 календарних днів з кінцевого строку для подання тендерних пропозицій.  2.5. Банківська гарантія має надаватися банківською установою (далі – Гарант) на користь Замовника (далі – Бенефіціар) з метою забезпечення належного виконання учасником торгів (далі – Принципал) своїх обов'язків, пов’язаних із участю останнього у закупівлі (поданням тендерної пропозиції), що проводиться відповідно до цієї тендерної документації і забезпечувати випадки, перелік яких міститься в п.3.2 частини 3 розділу 3 ТД.  2.6. Разом з банківською гарантією надаються:  - документи, які підтверджують повноваження особи, яка підписує банківську гарантію,  - скан-копія ліцензії, виданої банку (або виписка/витяг з реєстру НБУ),  - документ з банку, що підтверджує наявність грошового покриття та розрахунковий документ, який містить доручення платника банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача.  2.7. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів Учасника. |
| 3 | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | 3.1. Забезпечення тендерної пропозиції ***повертається*** учаснику у разі:   1. закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 2. укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; 3. відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 4. закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції.   3.2. Забезпечення тендерної пропозиції ***не повертається*** у разі:   1. відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2. непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; 3. ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений п. 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених п. 47 Особливостей; 4. ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією.   3.3. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, ***замовник повідомляє установу***, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції ***протягом п’яти днів*** з дня настання однієї з підстав повернення забезпечення тендерної пропозиції. |
| 4 | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого вона вважається дійсною становить 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 5 | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, згідно з пунктом 28 та пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1***до цієї тендерної документації.  Вимоги, встановлені п. 47 Особливостей викладені у ***Додатку 2*** тендерної документації.  **Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей.**  Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене [пунктом 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n52) частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи — учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.  Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами. |
| 6 | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) згідно з [пунктом третім частиною другою](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2289-17) статті 22 Закону зазначено в **Додатку 3** до цієї тендерної документації.  У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».  У складі пропозиції учасник повинен підтвердити здійснення ним огляду приміщень лікарні, у яких буде проводитись монтаж меблів, визначених Технічною специфікацією (у складі пропозиції надається акт огляду об’єкту за формою визначеною у Додатку 5 до тендерної документації. Акт складається за участю представника замовника.) |
| 7 | **Інформація про субпідрядника** | Не передбачено. |
| 8 | **Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником** | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **19.04.2024 (о 00:00 год.)**  Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.  Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.  Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | **Порядок розкриття тендерної пропозиції** | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.  2.2. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).  Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом [47](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n159) Особливостей. |
| 3. | **Електронний аукціон** | 3.1.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до [статті 30](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1562) Закону.  3.2. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної [пунктом 40](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#n584) цих особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол [розкриття](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F" \l "w1_3) тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин [третьої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1499) та [четвертої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1500) статті 28 Закону. |
| **Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції** | | |
| 1 | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.  Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.  Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.  **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**  Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону.  Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.  Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.  *Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 Особливостей.*  *До розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.*  Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію „Ціна”. Питома вага – 100 %.  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.  Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.  Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат, передбачених для товару даного виду.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %.  Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.  Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.  У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.  Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.  Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.  Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.  Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.  Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.  У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 47 Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пункту 49 Особливостей.  У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. |
| 2 | **Інша інформація** | Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.  Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.  Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).  Відсутність будь-яких -запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.  За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 Кримінального кодексу України.  ***Інші умови тендерної документації:***  1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.  2.   У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ї роз’яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.  3.  Документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.  4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.  5. Учасники торгів — нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком  2*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.  6.  Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI.  В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.  7. Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.  8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.  9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.  10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.  11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.  12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):  — постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;  — постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;  — Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII..  А також враховувати, що в Україні Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг:  - у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;  - товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності цією постановою.  **З метою підтвердження виконання вимог даного пункту тендерної документації учасник (юридична особа) у складі тендерної пропозиції повинен надати\*:**  - інформацію в довільній формі про кінцевого(их) бенефеціарного(их) власника(ів) із зазначенням їх громадянства та частку в статутному капіталі;  - довідку в довільній формі що містить інформацію про країну походження товарів, що пропонуються учасником. |
| 3 | **Відхилення тендерних пропозицій** | Замовник ***відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо***:   1. учасник процедури закупівлі:  * підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; * зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей; * не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; * не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей; * визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 цих особливостей; * є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. [№ 1178](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n2) “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176)   2) тендерна пропозиція:   * не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до [пункту 4](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-%D0%BF#n131)3 цих особливостей; * є такою, строк дії якої закінчився; * є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; * не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; * 3) переможець процедури закупівлі: * відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; * не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 цих особливостей; * не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; * надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 цих особливостей.   ***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***  1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;  2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена..  Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.  У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** | | |
| 1 | **Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся** | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***  1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;  2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;  3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;  4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.  У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.  ***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***  1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями;  2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.  Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.  Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | **Строк укладання договору про закупівлю** | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***.  У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.  З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| 3 | **Проєкт договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 4*** до цієї тендерної документації.  Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.  ***Переможець*** процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати:   1. інформацію про право підписання договору про закупівлю;   *У випадку ненадання переможцем інформації про право підписання договору про закупівлю переможець вважається таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю та підлягає відхиленню на підставі підпункту 3 пункту 44 Особливостей.* |
| 4 | **Умови договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону, та Особливостей.  Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:  визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;  перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;  перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |
| 5 | **Забезпечення виконання договору про закупівлю** | Не вимагається |

**ДОДАТОК 1**

*до тендерної документації*

**Розділ 1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ  ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА  КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 16 ЗАКОНУ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»:**

**1.** **Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання та матеріально-технічної бази.**

1.1. Довідка за встановленою замовником формою про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для постачання товару та виконання умов договору:

**Довідка про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (перелік, місцезнаходження) | Підстава (підстави) користування (право власності, оренда тощо) |
| 1 |  |  |

1.2. Учасник повинен підтвердити наявність вантажного автотранспорту, яким буде здійснюватись доставка меблів, шляхом надання у складі тендерної пропозиції підтверджуючих документів, а саме:

1) наявність власного автотранспорту підтверджується сканкопією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

2) наявність залученого автотранспорту підтверджується:

- сканкопією оригіналу чинного договору оренди транспортного засобу разом зі свідоцтвом про реєстрацію на залучений автотранспорт.

Або

- сканкопією оригіналу чинного договору надання транспортних послуг разом зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу

1.3. Учасник повинен підтвердити наявність виробничої бази та/або складського приміщення шляхом надання відповідних документів, що підтверджують його право володіння чи користування ними, а саме:

1) наявність власного виробничого/складського приміщення підтверджується сканкопією документу, що підтверджує право власності;

2) наявність залученого виробничого/складського приміщення підтверджується сканкопією оригіналу чинного договору оренди разом з документом що підтверджує право власності на зазначене в договорі оренди приміщення.

**2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).**

2.1. Довідка за встановленою замовником формою **про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з.п. | Назва та адреса організації з якою укладено договір, номер договору та дата укладення | Предмет договору | Ціна договору,  грн | Стан виконання договору,  грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

*\*Аналогічним договором в розумінні цієї документації є договір предметом закупівлі якого є аналогічний товар (меблі згідно з Розділом ДК 021:2015 39150000-8 Меблі та приспособи різні) виконаний у 2023 р. або 2024 році*

Для підтвердження зазначеної в довідці інформації учасник повинен надати:

2.2. Скановані з оригіналу копії аналогічних договорів, інформацію щодо яких вказано у довідці про виконання аналогічних договорів.

2.3. Скановані оригінали позитивних відгуків замовників (за наданими аналогічними договорами у яких обов’язково має бути зазначено: дату видачi, вихiдний номер, реквізити договору та суму виконання. Відгуки повинні бути надані не менше ніж від двох контрагентів (замовників), які вказані учасником в довідці та датовані 2024 роком.

2.4. Документи, що засвідчують факт виконання договорів (видаткові накладні або звіт про виконання договору в системі Prozorro). Вартість виконаних договорів у сумі повинна становити не менше 80% очікуваної вартості цієї закупівлі.

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Розділ 1. Перелік документів та інформації для підтвердження відсутності підстав для відхилення учасника/учасника-переможця відповідно до вимог, визначених п. 47 Особливостей**

**Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об’єднання учасників як учасника процедури)  вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.**

|  |
| --- |
| 1. Згідно із п.47 Особливостей: замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:  1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;  2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;  4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;  5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;  6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;  7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;  8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;  9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);  10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує  20 млн. гривень (у тому числі за лотом);  11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України “Про санкції”, крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;  12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |
| Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.  Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.  Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту. |
| У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників такого об’єднання надається окрема довідка в довільній формі для підтвердження відповідності кожного з учасників такого об’єднання вимогам, визначеним у п.47 Особливостей. Підтвердження на кожного учасника надається з урахуванням вищенаведеної інформації. |

**Документи, які повинен надати учасник-переможець**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує **чотири дні** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, ***крім випадків***, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з.п** | **Підстава для відмови учаснику-переможцю в участі в закупівлі** | **Спосіб надання учасником-переможцем інформації про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі:** |
| **1.** | **керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;**  **(підстава згідно з підпунктом 3 пункту 47 Особливостей)** | Замовник перевіряє цю інформацію самостійно.  Водночас, враховуючи вимогу абз.15 пункту 47 Особливостей, переможець має обов’язок надати підтвердження відсутності відносно керівника учасника процедури закупівлі цієї підстави для відхилення (надати Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення щодо керівника учасника процедури закупівлі (сформовану із реєстру <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual>) . |
| **2.** | **фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; (підстава згідно з підпунктом 5 пункту 47 Особливостей)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником-переможцем процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи не погашеної судимості не має.  Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |
| **3.** | **керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;**  **(підстава згідно з підпунктом 6 пункту 47 Особливостей)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що керівник учасника-переможця до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи непогашеної судимості не має. Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |
| **4.** | **керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми**  **(підстава згідно з підпунктом 12 пункту 47 Особливостей)** | Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, керівника учасника-переможця процедури закупівлі, чи фізична особа, яка є учасником-переможцем процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягувалась, не знятої чи непогашеної судимості не має.  Документ має бути оформлений не більше 30 денної давнини відносно дати його подання Замовнику. |

*\* Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.*

*У разі коли участь у закупівлі бере об’єднання учасників, підтвердження відсутності підстав згідно п.47 здійснюється у тому ж порядку, що визначений цим розділом кожним із учасників такого об’єднання.*

**Розділ 2. Інші вимоги до учасника**

|  |  |
| --- | --- |
| **Документи, які надає Учасник у складі пропозиції у сканованому вигляді:** | |
| 1 | Довідка та підтверджуючі документи згідно з нижченаведеним:  **Довідка**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Учасник (найменування, код ЄДРПОУ):** | | | | | **Прізвище, ім’я, по-батькові** | | **Назва посади** | **Підтверджуючий документ** | | Керівника учасника |  |  |  | | Уповноваженої особи учасника, яка має право підписувати документи тендерної пропозиції |  |  |  | | Уповноваженої особи учасника, яка має право підписувати договір про закупівлю |  |  |  |   *\*у разі, якщо учасником є фізична-особа підприємець, то про це зазначається у графі «назва посади».*  А) для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення або протокол зборів засновників, тощо);  Б) для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.  В) У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання та надається наказ про призначення директора об’єднання учасників.  Г) Повноваження фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджуються копією паспорта (заповнені сторінки)/ ID-картки. | |
| 2 | Оригінал чи копія статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі їх наявності), (для учасника - юридичної особи. Положення статуту, що подається учасником з організаційно-правовою формою господарювання: товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю, повинні відповідати вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).  У разі якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно подати копію рішення учасників товариства з обмеженою відповідальність (засновників) учасника про створення такої юридичної особи.  У випадку, якщо реєстрацію створення юридичної особи або змін до установчого документу юридичної особи здійснено після 01.01.2016, з метою перевірки замовником достовірності та повноти відомостей в установчому документі, учасник може надати інформацію у довільній формі з кодом доступу (унікальна цифрова послідовність кількістю від 6 до 12 символів) до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації; | |
| 3 | Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований у поточному році. | |
| 4 | Інформація в довільній формі щодо статусу учасника як платника податку (платник ПДВ, єдиного податку чи перебування на іншій системі оподаткування); | |

*Примітки:*

*1) Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій тендерній документації документи з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої тендерною документацією та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням причин відсутності.*

*Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.*

*Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:*

*а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961*

*або*

*б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року*

*або*

*в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів ) та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації.*

*2) Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі тендерної пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації.*

*3) Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної документації.*

**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація на закупівлю:**

**ДК 021:2015: 39151000-5 – Меблі різні**

1. Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиціїдовідку що містить детальний опис товару, зокрема, відомості про товаровиробника та країну походження, у разі заміни товару необхідно окремо надати інформацію про внесені зміни та їх вплив на якість та ергономічність товару.
2. Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиції документ, що засвідчує якість запропонованого товару, шляхом подання підтверджуючих документів, чинних на дату подання такого документу, а саме:

- Сертифікати відповідності, видані уповноваженим органом, що підтверджує відповідність меблів п.п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.30, 5.2.31 ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014, IDT); Розділ 2 ГОСТ 11015-93 (ИСО 5970-79); пп. 5.2.5, 5.2.5.1, 5.2.16 ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014, IDT); п. 5.2.1, п. 5.2.11 Таблиця 3 ДСТУ ГОСТ 22046:2004; Розділ 3,4 ДСТУ prEN 1729-1:2004; Розділ 5,6 ДСТУ ЕNV 1729-2:2004; Розділ 5 ДСТУ ЕN 527-3:2008; пп. 5.2.1, 5.2.7, 5.2.17 ДСТУ 4414:2005; Розділ 5, Додаток А ДСТУ СЕN/TR 14073-1:2007; п. 2.2 Таб. 2 п.2.3 п.2.6 ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79); ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89).

- Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на меблі виготовлені у відповідності до ДСТУ ГОСТ 16371:2016, ДСТУ 4414:2005, ДСТУ ГОСТ 19917:2016, ГОСТ 11015-93, ДСТУ 22046:2004, ДСТУ EN 527-3:2008, ГОСТ 12029-93.

3. У випадку, якщо учасник не є виробником запропонованого товару, на підтвердження спроможності учасника здійснити поставку такого товару, потрібно надати скановану копію оригіналу авторизаційного листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, якості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, предмет закупівлі. Разом з авторизаційним листом учасник надає копію договору з виробником про поставку товарів або дилерський/представницький договір або договір про співпрацю з виробником чинний на момент розкриття.

4. Учасники повинні надати у складі тендерної пропозиціїзаповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним та кількісним вимогам Замовника до предмету закупівлі із зазначенням опису товару, назви, адреси виробника та обов’язковим наданням зображень товару. Невідповідність опису запропонованого товару його зображенню є підставою для відхилення пропозиції. Обов’язок уточнення характеристик товару у замовника покладається на постачальника, за його рахунок та в період уточнень тендерної закупівлі.

5. Доставка товарів повинна здійснюватися транспортом постачальника, в тому числі завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються за рахунок постачальника. Встановлення меблів з врахуванням технічних та габаритних можливостей здійснюється також за рахунок постачальника (надати гарантійний лист).

6. Товар повинен бути новим в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки. Упаковка має містити всю необхідну інформацію про товар, згідно вимог чинного законодавства.

7. Учасником постачаються готові меблі, а не комплектуючі для їх збірки та вживаються усі необхідні заходи для введення їх в експлуатацію. Термін постачання товару не повинен перевищувати терміну встановленого в документації.

8. Строки постачання протягом 10 днів з моменту отримання заявки покупця. Постачання товарів здійснюється силами і за рахунок Постачальника.

**Технічні вимоги предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва виробів** | **Вимоги Замовника (матеріал, колір)** | **Габаритні розміри** | **Кількість** | **Інформація про відповідність вимогам Замовника**  **та графічне зображення запропонованого Учасником товару (Заповнюється Учасником торгів)** |
| 1 | Диван офісний  з боковиною Модерн  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального погодження з замовником. | Диван м’який з м’якою однією боковиною стиль офіс еліт з металевими ніжками.  Наповнення - пружина змійка; пасове переплетіння; поролон 60 – щільність 35, волок 5 мм, синтепон трохслойний 5 мм. Каркас м’якої частини та інші елементи з екологічно чистої деревини.  Матеріал оббивки сидіння та спинки: шкірзамінник типу ЕССО стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2.  Диван розміщено на цільнозвареному каркасі виготовленому з профільної труби (50\*25\*1,5-1,8) мм. або (40\*20\*1,5 мм)  Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин.  На торцях каркасу закріплені войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Колір оббивки та каркасу визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 1800\*720\*740 | 16 |  |
| 2 | Стіл журнальний Модерн  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального погодження з замовником. | Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину.  Стільниця стола виготовлена з МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм.  Каркас стола – цільнозварний, виготовлений з профільної труби (20\*20\*1,5-1,8) мм. або (25\*25\*1,5 мм).  Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин.  На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Колір плити корпусу виробу, фасадів і кришки визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточняються при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 705\*705\*470 | 8 |  |
| 3 | Тумби - прилавки зі скляною вітриною  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумби прилавки виготовлені з вологостійкої МДФ плити покритої глянцевим пластиком товщини 19-36 мм колір Білосніжний білий та вологостійкого ДСП класу Е-1 (виробник EGGER), ламінованої синтетичним ламінатом 18мм та ДСП класу Е-1. Торці деталей виробу, колон в тому числі фасадів личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,1мм-2мм. (Німеччина) поклеєна спеціальним поліуретановим клеєм. Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Прилавок складається з трьох прилавків для зустрічі пацієнтів.  Ніші в тумбах вкладаються з шухлядних блоків та відкритих тумб з максимальною кількістю поличок. Додатковими елементами прилавків є пропорційно встановлені зверху і в торець скляні вітрини з каленим склом, для уникнення розбиття які дозволяють викласти товар.  Прилавки комплектуються додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED підсвіткою при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 5000\*700\*1055 | 1 |  |
| 4 | Стінка для медичних засобів  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стінка є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1 (Виробник Еггер), ламінованої синтетичним ламінатом 18мм класу Е1. Торці деталей виробу, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стінка містить шафи з скляними поличками. Скло повинно бути товщиною не менше 6 мм, торці скла поліровані по колу.  Для зберігання медикаментів внизу шаф розміщені комоди з шухлядними блоками та ніші закриті дверками з аналогічними функціями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 4690\*600\*2710 | 1 |  |
| 5 | Шафа для переодягання  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремих відділення, які містять полки для особистих речей та трубу для одягу товщиною 1,2 мм, закриті окремими дверима.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1000\*2000\*520 | 2 |  |
| 6 | Шафа інвентарна  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає окреме відділення для медичних засобів та інше відділення для дезінфікуючих засобів та мопів з гачками з трьох сторін з полицями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*600\*420 | 1 |  |
| 7 | Шафа інвентарна  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає відділення для дезінфікуючих засобів та мопів з гачками з трьох сторін з полицями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*350\*370 | 1 |  |
| 8 | Тумба підвісна  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумба є стійкої конструкції, на посилених регульованих підвісах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті пластмасовою заглушкою. Конструкція передбачає наявність полички.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Торці фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ глянець товщиною 1 мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Тумба комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 700\*320\*700 | 1 |  |
| 9 | Стіл на хромованих ногах | Стіл мають бути стійкої конструкції, на посилених регульованих хромованих ногах діаметром 50 мм.  Корпус та кришка стола виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, меблева фурнітура повинна відповідати якості не нижче GTV.  Виріб комплектується кабельною заглушкою при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 600\*600\*750 | 1 |  |
| 10 | Набір тумб з поверхнею HPL з нержавіючою мийкою  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумби є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Торці фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ глянець товщиною 1 мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір складається однієї верхньої тумби з сушкою для посуду та нижньої тумби з нержавіючою мийкою.  Кришка тумб виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм повинна бути, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 700\*600\*2100 | 1 |  |
| 11 | Рецепція  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Рецепція виготовлена з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів.  Невидимі елементи рецепції виготовлені ДСП класу Е-1 , ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм. різних кольорів Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм модерн колір хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Рецепція складається з двох прилавків для обслуговування пацієнтів, двох колон, стола з двома шухляд ними блоками для медичних працівників. При конструктиві на виготовлення рецепції необхідно врахувати обслуговування пацієнтів з обмеженою рухливістю. Всі стільниці столів та прилавка мають товщину 36 мм.  Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED підсвіткою.  Колір плит, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 5100\*850\*1200 | 2 |  |
| 12 | Касовий прилавок  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Прилавок виготовлено з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів.  Невидимі елементи рецепції виготовлені ДСП класу Е-1 , ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм. різних кольорів Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм чорні глянець. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Прилавок складається з двох прилавків для обслуговування пацієнтів, двох колон, стола з двома шухляд ними блоками для медичних працівників. При конструктиві на виготовлення рецепції необхідно врахувати обслуговування пацієнтів з обмеженою рухливістю. Всі стільниці столів та прилавка мають товщину 36 мм.  Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED підсвіткою.  Колір плит, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 3200\*1200\*850 | 1 |  |
| 13 | Офісне крісло Samba хром на роліках | Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - дерево, Навантаження 120 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | 540х550х890 | 25 |  |
| 14 | Шафа купе  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей личковані поліуретановим клеєм крайкою типу уніглянц – 1-2 мм. (Німеччина).  Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Наповнення дверей виготовлено з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 10 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить два окремих відділення: відділення для одягу та особистих речей з поличками та трубою D25 товщиною 1,2 мм., друге відділення для документів з максимальною кількістю поличок з врахуванням параметрів архівних папок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1500\*2500\*600 | 1 |  |
| 15 | Шафа купе  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей личковані поліуретановим клеєм крайкою типу уніглянц – 1-2 мм. (Німеччина).  Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Наповнення дверей виготовлено з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 10 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить два окремих відділення для документів з максимальною кількістю поличок з врахуванням параметрів архівних папок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1970\*2400\*600 | 1 |  |
| 16 | Стіл на цільно звареному металевому каркасі. | Стіл складається з деревинної частини та металевої частини. Стільниця стола виготовлена з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 36 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів. Торці деталей личковані поліуретановим клеєм крайкою типу уніглянц – 1-2 мм. (Німеччина).  Каркас стола – розбірно-зварна конструкція конструкція виготовлена з профільної труби 50\*25\*1,5-1,8мм. Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1500\*650\*770 | 1 |  |
| 17 | Тумба приставна | Корпус виробу фасади виготовлено з вологостійкої МДФ АGT панелі з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів.  Невидимі елементи рецепції виготовлені ДСП класу Е-1 , ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм. різних кольорів  Направляючі повний висув (GTV) Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Виріб комплектується регульованими опорами та замками при необхідності.  Тумба містить один шухляд ний блок та нішу з поличкою закриту дверкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 750\*520\*450 | 2 |  |
| 18 | Шафа для документів закрита  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита 4 ма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*800\*370 | 3 |  |
| 19 | Шафа для документів закрита  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита 4 ма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*700\*370 | 2 |  |
| 20 | Шафа для документів напівзакрита  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, напівзакриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*800\*370 | 2 |  |
| 21 | Шафа з скляними алюмінієвими фасадами  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Верхні фасади виготовлені з МДФ рамок з вставленим матовим склом.  Шафа містить максимальну кількість поличок, закриті 2 дверками з алюмінійового профілю зі склом та двома дверками з ДСП.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*700\*370 | 1 |  |
| 22 | Шафа одягова  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає відділення для одягу з трубою товщиною 1 мм та полицями для взуття та особистих речей, закриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*500\*520 | 1 |  |
| 23 | Шафа одягова  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає відділення для одягу з трубою товщиною 1,2 мм та полицями для взуття та особистих речей, закриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1920\*800\*520 | 1 |  |
| 24 | Шафа для одягу секційна  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремих відділення, які містять полки, трубу для одягу товщиною 1,2 мм, закриті окремими дверима.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1920\*800\*520 | 1 |  |
| 25 | Шафа для одягу комбінована **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Конструкція передбачає окреме відділення для одягу з трубою товщиною 1,2 мм та інше для особистих речей з полицями.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір плити, матеріалів, металевих елементів, меблевої фурнітури та пластику визначається в залежності від кольорів декорування приміщення та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Виріб має бути стійким для використання, з міцними з’єднаннями, параметри виробу мають відповідати розміру приміщення з врахуванням усіх наявних сантехнічних, вентиляційних та інших комунікацій. | 1920\*800\*520 | 4 |  |
| 26 | Вішак одяговий двохрівневий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Вішак містить два рядки з максимальною кількістю гачків для верхнього одягу пацієнтів та поличку для шапок.  Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина).  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір плити, матеріалів, металевих елементів, меблевої фурнітури та пластику визначається в залежності від кольорів декорування приміщення та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Виріб має бути стійким для використання, з міцними з’єднаннями, параметри виробу мають відповідати розміру приміщення з врахуванням усіх наявних сантехнічних, вентиляційних та інших комунікацій. | 1831\*600\*270 | 1 |  |
| 27 | Кушетка процедурна з регульованим підголовником  **Примітка:** Виріб медичного призначення. | Основа кушетки виготовлена з металевого профілю, пофарбованого порошковою емаллю білого кольору. Ложе обшито безшовною медичною штучною шкірою, класу екошкіри 5-категорії. Колір обшивки визначає за бажанням клієнт. Ложе кушетки має дві секції, які обладнані регульованим підголівником, кут підйому якого регулюється вручну. Конструкція кушетки не має виступаючих і гострих частин, що запобігає отриманню травм при її експлуатації і забезпечує безперешкодний доступ медичного персоналу до пацієнта.  Колір каркасу та шкірозамінника, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1900\*580\*530 | 4 |  |
| 28 | Панелі на стіни  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Панелі на стіни є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм класу Е1. Торці личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6-1 мм. (Німеччина) поклеєні поліуретановим клеєм.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та меблів, погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Кріплення панелей повинно бути міцним зносостійким з використанням металевих елементів та поліуретанового клею.  Матеріали, з яких виготовлено панелі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Панелі розміщуються на стінах з врахуванням рухомого медичного обладнання приміщень, мають відповідати розміру приміщення з врахуванням усіх наявних сантехнічних, вентиляційних та інших комунікацій. | 1200\*200\*20 | 4 |  |
| 29 | Стіл письмовий | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1000\*550\*750 | 2 |  |
| 30 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1200\*600\*750 | 1 |  |
| 31 | Стіл письмовий великий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить два шухлядних блоки з п’ятьма шухлядами та нішею з полкою, закриту дверкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1700\*600\*770 | 1 |  |
| 32 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, царга та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1. Кришка стола виготовлена з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 36мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1600\*800\*770 | 1 |  |
| 33 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1500\*700\*750 | 1 |  |
| 34 | Стелаж гардероб для медичного одягу та взуття  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стелаж має бути міцної конструкції, комплектується регульованими опорами, закриті планкою.  Конструкція стелажа передбачає відділення для одягу з хромованою трубою типу трубою товщиною 1 мм, розміщення типу Т, відділення з максимальною кількістю поличок для розміщення медичного взуття.  Корпус, полки та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стелажа, в тому числі фасадів повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*900\*500 | 3 |  |
| 35 | Шафа для переодягання лікарів індивідуальні  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремих відділення, які містять полки, трубу для одягу товщиною 1,2 мм, закриті окремими дверима.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*750\*520 | 2 |  |
| 36 | Стіл на металевому каркасі з потовщеною кришкою  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 2 мм.  Металева частина, посилений подвійний каркас стола –зварна або розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (60\*20\*1,5-1,8)мм. або (50\*25\*1,5 мм) Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Колір плити корпусу виробу, фасадів і кришки визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з з уповноваженою особою закладу, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточняються при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 2000\*820\*900 | 5 |  |
| 37 | Стіл на металевому каркасі з потовщеною кришкою  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 2 мм.  Металева частина, посилений каркас стола – цільно зварна або розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (60\*20\*1,5-1,8)мм. або (50\*25\*1,5 мм) Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Колір плити корпусу виробу, фасадів і кришки визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточняються при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 1000\*820\*900 | 2 |  |
| 38 | Стіл конференційний круглий | Стіл складається з деревинної частини та металевої частини. Стільниця стола виготовлена з ДСП товщиною 36мм. покритого синтетичним шпоном класу Е1, стійкого до хімічних миючих засобів. Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 2 мм.  Стіл є міцної конструкції, комплектується регульованими ножками та електричними розетками при необхідності.  Стіл містить металевий каркас типу Їжак (Лофт) виготовлений з профільної труби 80\*80\*2мм. Метал малюється спеціальною полімерною порошковою фарбою.  Можливий колір ДСП – білий, бежевий, сірий або деревоподібний.  Можливий колір каркасу – сірий, чорний, алюм.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні.  Колір, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з уповноваженою особою. | 1700\*1700\*770 | 1 |  |
| 39 | Стілець офісний напівм’який з пластиковим конференційним столиком | Стілець для відвідувачів, вага: 6,5кг. Дана модель стільчика модель комплектується пластиковим конференційним столиком. Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 20-30 мм та обтягнуті тканиною. Колір тканини – погоджується з керівником лікарняного відділення. | 484х550х845 | 70 |  |
| 40 | Офісне крісло Samba хром на роліках | Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - дерево, Навантаження 120 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | 540х550х890 | 12 |  |
| 41 | Офісне крісло Samba хром | Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - дерево, Навантаження 120 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | 540х550х890 | 10 |  |
| 42 | Диван офісний без боковин Модерн  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального погодження з замовником. | Диван м’який без боковин стиль офіс еліт з металевими ніжками.  Наповнення - пружина змійка; пасове переплетіння; поролон 60 – щільність 35, волок 5 мм, синтепон трохслойний 5 мм. Каркас м’якої частини та інші елементи з екологічно чистої деревини.  Матеріал оббивки сидіння та спинки: шкірзамінник типу ЕССО стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2.  Диван розміщено на цільнозвареному каркасі виготовленому з профільної труби (50\*25\*1,5-1,8) мм. або (40\*20\*1,5 мм)  Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин.  На торцях каркасу закріплені войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Колір оббивки та каркасу визначається в залежності від кольорів декорування стін та окремо погоджується з уповноваженою особою закладу, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у громадських закладах чинним санітарним законодавством.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 1800\*720\*740 | 10 |  |
| 43 | Диван Амелі  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального підбору матеріалів. | Диван м’який з м’якими боковинами, принцип відкривання Єврокнижка. Наповнення - пружинний блок та пружина змійка; паралон 40 – твердістю 35, волок 10 мм, синтепон трохслойний 15 мм. Каркас та інші елементи з екологічно чистої деревини. Матеріал оббивки сидіння та спинки: жакарт, стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2. Колір оббивки визначається керівником відділення лікарні. | 2100\*800\*1400 | 1 |  |
| 44 | Офісне крісло Matrix | Крісло класу комфорт, вага: 7 кг. Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - шкірзамінник + метал, Навантаження 150 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | * 540х550х890 | 1 |  |
| 45 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1400\*600\*750 | 2 |  |
| 46 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1300\*650\*750 | 1 |  |
| 47 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1. Кришка стола виготовлена з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 36мм. класу Е1 Торці деталей стола, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1400\*650\*770 | 1 |  |
| 48 | Стіл письмовий  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стіл містить шухлядний блок з дверкою та шухлядою. Царга стола містить висоту погоджену з замовником, задня стінка тумб закрита плитою ДСП.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1200х600х750 | 7 |  |
| 49 | Тумба приставна  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Комод має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності, закриті цоколем.  Корпус, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1. Кришка стола виготовлена з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 36мм. класу Е1. Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Комод містить два відділення для документів закриті фасадами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 770\*450\*450 | 1 |  |
| 50 | Скейт шухлядний на роликах | Корпус виробу фасади та інші елементи виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Задня стінка ДСП біла 18мм, Кромка ПВХ 2мм, - 0.6 мм (Німеччина), личкована поліуретановим клеєм. направляючі повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Виріб комплектується пластиковими (прорезиненими) роликами D50 та замками при необхідності. Виріб містить чотири шухляди.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 730\*450\*450 | 1 |  |
| 51 | Шафа для медичних засобів  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита трьома дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1980\*1080\*370 | 1 |  |
| 52 | Шафа для медичних засобів  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита трьома дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2200\*1320\*470 | 1 |  |
| 53 | Шафа для медичних засобів закрита | Шафа має бути стійкої конструкції на цоколі, регульованих ногах при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1100\*800\*400 | 6 |  |
| 54 | Шафа з індивідуальними комірками **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить 2 індивідуальні комірки для особистих речей персоналу. Кожна з них містить трубу для одягу товщиною 1,2 мм. з поличкою для речей. Кожне відділення закрите дверима на ключ.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*350\*520 | 2 |  |
| 55 | Шафа з індивідуальними комірками **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить 4 індивідуальні комірки для особистих речей персоналу. Кожна з них містить трубу для одягу товщиною 1,2 мм. з поличкою для речей. Кожне відділення закрите дверима на ключ.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*700\*520 | 14 |  |
| 56 | Шафа з індивідуальними комірками **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить 4 індивідуальні комірки для особистих речей персоналу. Кожна з них містить трубу для одягу товщиною 1,2 мм. з поличкою для речей. Кожне відділення закрите дверима на ключ.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*710\*520 | 17 |  |
| 57 | Шафа купе  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа-купе є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить два окремих відділень: відділення для одягу з трубою товщиною 1,2 мм та поличками для особистих речей, інше відділення для документів з максимальною кількістю полиць.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1750\*2500\*600 | 1 |  |
| 58 | Шафа купе  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа-купе є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить чотири окремих відділення з максимальною кількістю поличок для медичних засобів і обладнання. Відстань між поличками вираховується з параметрів медичних засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 3100\*2500\*600 | 1 |  |
| 59 | Шафа-купе  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить три окремих відділення: відділення, для одягу, встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, два відділення для медичних засобів та обладнання містять максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*2800\*600 | 1 |  |
| 60 | Шафа для одягу комбінована  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Конструкція передбачає окремий пенал для одягу з трубою товщиною 1,2 мм та поличками для особистих речей закритий дверкою. Інший пенал для документів з максимальною кількістю полиць напівзакритий дверкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір плити, матеріалів, металевих елементів, меблевої фурнітури та пластику визначається в залежності від кольорів декорування приміщення та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Виріб має бути стійким для використання, з міцними з’єднаннями, параметри виробу мають відповідати розміру приміщення з врахуванням усіх наявних сантехнічних, вентиляційних та інших комунікацій. | 2320\*950\*520 | 1 |  |
| 61 | Стінка для одягу  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стінка містить дві шафи кутові, одна шафа з чотирма відділеннями та одна з двома відділеннями. Шафи розміщені у вигляді букви «П», Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планками.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Кожна шафа містить містить трубу для одягу хромовану D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, закрита окремими дверима на замок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2336\*1850\*1750 | 1 |  |
| 62 | Шафа для одягу  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа з чотирма відділеннями. Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планками.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Кожне відділення шафи містить містить трубу для одягу хромовану D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, закрита окремими дверима на замок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1420\*1850\*518 | 1 |  |
| 63 | Шафа для одягу  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа з чотирма відділеннями. Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планками.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Кожне відділення шафи містить містить трубу для одягу хромовану D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, закрита окремими дверима на замок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1065\*1850\*518 | 1 |  |
| 64 | Шафа-купе з нержавіючою мийкою  **Примітка:** Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить три окремих відділення: відділення, для одягу, встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, відділення для медичних засобів та обладнання містять максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання. Третє відділення з нержавіючою мийкою. Мийка входить в комплект.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2100\*2500\*600 | 1 |  |
| 65 | Тумба приліжкова на роліках | Корпус виробу фасади, полиці, та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка тумби виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.  Ручки сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Виріб комплектується замками при необхідності.  Тумба містить відкриту нішу для медичних засобів та нішу з поличкою закриту дверкою.  Виріб комплектується хромованими прорезиненими роліками Н60 та замками, при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 790\*450\*450 | 54 |  |
| 66 | Шафа для одягу  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить три окремих відділення, які містять полки для особистих речей та гачки для одягу, закриті окремими дверима кожне.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*1200\*420 | 4 |  |
| 67 | Шафа для одягу  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремих відділення, які містять полки для особистих речей та гачки для одягу, закриті окремими дверима кожне.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*800\*420 | 4 |  |
| 68 | Шафа для одягу  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремих відділення, які містять полки для особистих речей та гачки для одягу, закриті окремими дверима кожне.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*900\*350 | 1 |  |
| 69 | Шафа для одягу  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить полки для особистих речей та гачки для одягу, закриті дверкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*400\*420 | 2 |  |
| 70 | Стіл письмовий | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стіл містить шухлядний блок з дверкою та шухлядою. Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, задня стінка тумб повинна бути закрита плитою ДСП.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1200\*600\*750 | 13 |  |
| 71 | Шафа для документів напівзакрита  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, напівзакриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*600\*370 | 1 |  |
| 72 | Набір тумб з поверхнею HPL покриттям  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Тумби стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, фасади, полиці та інші елементи виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб та фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір містить тумбу з двома шухлядами, двома нішами з поличкою закриту двома дверками, та нішу для холодильника.  Кришка тумб виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1650\*600\*890 | 1 |  |
| 73 | Стіл на металевих ногах | Кришка виробу виготовлена з ДСП або МДФ ламінованої синтетичним ламінатом 18 мм класу Е1, вирізана у вигляді чотирьохкутника. Кромка ПВХ 1мм, - 0.6 мм (Німеччина) , меблева фурнітура відповідає якості не нижче GTV. Ноги регульовані типу [TIRAMISU](https://ua.b2bnowystyl.com/tiramisu-ii-chr-box-2.html), колір по таблиці RAL.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1400\*700\*750 | 1 |  |
| 74 | Шафа-купе Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить два окремих відділення: відділення, для одягу, встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, друге відділення для медичних засобів та обладнання містить максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1910\*1260\*600 | 1 |  |
| 75 | Шафа-купе Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить три окремих відділення: відділення, для одягу, встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, два відділення для медичних засобів та обладнання містять максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2400\*2000\*590 | 1 |  |
| 76 | Шафа для документів напівзакрита  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, напівзакриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*700\*370 | 1 |  |
| 77 | Шафа для документів закрита  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита 4 ма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*800\*370 | 2 |  |
| 78 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Класу Е1. Кришка стола виготовлена з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 36мм. Класу Е1.  Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником, стіл містить шухлядний блок з чотирма шухлядами.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1400\*650\*770 | 1 |  |
| 79 | Скейт на роліках | Скейт містить бокові стінки для усунення випадання системного блоку.  Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина).  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 150\*240\*500 | 1 |  |
| 80 | Набір тумб з поверхнею з HPL покриттям та пеналом  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Тумби стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, фасади, полиці та інші елементи виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб та фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір містить чотири тумби з поличками, закриті дверками, пенал для медичних засобів з максимальною кількістю поличок, закриті дверками та шухляд ний блок з трьома шухлядами.  Кришка тумб виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 3900\*600\*2300 | 1 |  |
| 81 | Шафа для переодягання  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить три окремих відділення, які містять полки для особистих речей та хромовану трубу D25 товщиною 1,2 мм. Кожне відділення закрите дверкою на замок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*1050\*520 | 1 |  |
| 82 | Шафа для переодягання  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, попереду цоколь.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два окремі відділення, які містять полки для особистих речей та хромовану трубу D25 товщиною 1,2 мм. Кожне відділення закрите дверкою на замок.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*700\*520 | 5 |  |
| 83 | Стінка для медичних засобів та білизни  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стінка має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стінка розміщується буквою «Г» та містить чотири шафи: три шафи закриті дверками з максимальною кількістю поличок, для зберігання медичних засобів, обладнання та білизни, відстань між поличками вираховуються з врахування параметрів розміщеного. Одна шафа для одягу та білизни містить три шухляд них блоки, відділення для одягу з полками для особистих речей та хромованою трубою D25 товщиною 1,2 мм, закрите дверкою та відділення для білизни з максимальною кількістю поличок закрите дверкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2200\*1480\*2500 | 1 |  |
| 84 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 700\*550\*750 | 1 |  |
| 85 | Стіл кутовий з комодом  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою за погодженням та при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті стола, Комод має «Г» подібне розміщення.  Комод складається з одного шухлядного блоку і ніші з поличкою, закрою дверкою.  Корпус виробу, фасади та інші елементи виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Задня стінка ХДФ біла 3мм, кромка ПВХ 2мм, - 0.6 мм (Німеччина), направляючі повний висув (GTV) Ручки 128мм хром, сатин. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Торці деталей, фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ глянець товщиною 1мм-2мм. (Німеччина)  Кришка комода та стола «Г» подібна, виготовлена з ДСП не менше 36 мм.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1500\*1400\*770 | 1 |  |
| 86 | Шафа закрита  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита чотирма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2400\*800\*420 | 2 |  |
| 87 | Набір тумб з поверхнею HPL покриттям з нержавіючою мийкою  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Тумби стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Торці фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ глянець товщиною 1мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір тумб складається з двох тумб з максимальною кількістю поличок, закритих дверима та 1 тумби шухлядний блок.  Кришка тумби виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Меблі комплектуються нержавіючою мийкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1420\*860\*600 | 1 |  |
| 88 | Стінка  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стінка є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм.). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає дві шафи: шафа з максимальною кількістю поличок, закриті дверками. Відстані між поличками розраховуються з врахуванням практичності користування. Друга шафа з максимальною кількістю поличок для медичних засобів та мопів, закриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*1200\*470 | 1 |  |
| 89 | Шафа-купе  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить три окремих для медичних засобів та обладнання містять максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2750\*2500\*600 | 1 |  |
| 90 | Набір тумб для приладдя | Набір містить верхню тумбу з нішами та максимальну кількість поличок, закриту дверками та нижню тумбу з нішами та поличкою, закриту дверками.  Вурхня тумба розміщена на стіні спеціальними регульованими підвісами, нижня стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планкою.  Корпус виробу фасади та інші елементи виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Задня стінка ХДФ біла 3мм, кромка ПВХ 2мм, - 0.6 мм (Німеччина), Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  При проектуванні тумб врахувати розміри медичного обладнання що буде розміщуватись.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*650\*600 | 1 |  |
| 91 | Рецепція для відвідувачів  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Рецепція виготовлена з вологостійкої МДФ плити покритої глянцевим платиком товщини 19-38 мм колір Білосніжний білий та ДСП класу Е-1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, колон в тому числі фасадів личковані ПВХ- глянцевою крайкою товщиною 0,1мм-2мм. (Німеччина) поклеєна поліуретановим клеєм. Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Рецепція складається з двох прилавків для обслуговування пацієнтів, по периметру прилавків розміщено три колони та пілвісні надбудови. В середині рецепції розміщено стіл з двома тумбами. В кожній тумбі є шухляда та ніша з поличкою закрита дверкою для медичних працівників. Складовою рецепції є тумба на роліках, яка містить ніші з поличкою, закрита дверками. Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED під світкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 2400\*2100\*1185 | 1 |  |
| 92 | Шафа для документів Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стінка комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить два відділення з поличками для зберігання документів закриті дверками з МДФ покритого пластиком білосніжного кольору.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1900\*600\*370 | 1 |  |
| 93 | Набір тумб з поверхнею HPL Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумби мають бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП (клас емісії Е1), ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.  Меблеві фасади виготовлені з вологостійкої МДФ плити покритої глянцевим пластиком товщини 19 мм колір білосніжний білий. Торці деталей тумб повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Торці фасадів повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ глянець товщиною 1 мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Кришка тумби виготовлена з вологостійкої МДФ плити покритої глянцевим пластиком товщини 38 мм колір білосніжний білий.. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Набір складається з двох тумб, в тумбах повинно бути максимальна кількість поличок, закрита дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1940\*860\*600 | 1 |  |
| 94 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стіл комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 800\*500\*750 | 1 |  |
| 95 | Шафа-купе  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить три окремих відділення: два відділення для одягу, встановлюється труба хромована D25 товщиною 1,2 мм., полички для особистих речей, одне відділення для медичних засобів та обладнання містять максимальну кількість поличок, відстань між якими вираховується з параметрів мед засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2400\*2100\*600 | 1 |  |
| 96 | Зашивка розсувних дверей | Зашивка складається з розсувних дверей, типу шафи-купе, колони, та стінки з ДСП.  Всі елементи стінки та колони мають бути виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2400\*1495\*1040 | 1 |  |
| 97 | Шафа для документів закрита  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита 4 ма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2650\*700\*350 | 1 |  |
| 98 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стіл містить шухлядний блок з дверкою та шухлядою. Царга стола містить висоту погоджену з замовником, задня стінка тумб закрита плитою ДСП.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1200х600х750 | 1 |  |
| 99 | Тумба для принтера | Тумба має бути стійкої конструкції на регульованих ногах, закритих цоколем.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Тумба містить максимальною кількістю поличок, закрита дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 700\*700\*750 | 1 |  |
| 100 | Набір тумб з поверхнею HPL з нержавіючою мийкою  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумби є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті захисною планкою.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумб, фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір складається двох верхніх тумб для мед засобів та двох нижніх тумб з поличками, закриті дверками.  Кришка тумб виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм повинна бути, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  В стільницю врізана нержавіюча мийка, яка входить в комплект меблів.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 2260\*1180\*600 | 1 |  |
| 101 | Поличка навісна | Корпус полиці та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 800\*250\*400 | 4 |  |
| 102 | Стіл на металевому каркасі  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Конструкція стола передбачає деревну частину та металеву частину. Стільниця стола виготовлена з ДСП класу емісії Е1, товщиною менше 36 мм.  Крайки всіх деревинних елементів личкуються поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ - 2 мм.  Металева частина, посилений подвійний каркас стола –зварна або розбірна конструкція виготовлена з профільної труби (60\*20\*1,5-1,8)мм. або (50\*25\*1,5 мм) Фарбування каркасу здійснене порошковою полімерною фарбою, стійкою до подряпин. На торцях каркасу закріплені пластикові наконечники з натягом від само спадання та войлочні прокладки, що захищають підлогове покриття від пошкодження.  Можливий колір каркасу – підбирається по колірнику RAL.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточняються при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення.  При встановленні необхідно врахувати технічні та габаритні особливості приміщення, забезпечити вимоги безпеки при використанні. | 2200\*800\*770 | 1 |  |
| 103 | Офісне крісло Samba хром на роліках | Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - дерево, Навантаження 120 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | 540х550х890 | 23 |  |
| 104 | Офісне крісло Samba хром | Каркас – кругло овальна металева труба розміром 25\*15 мм, покриття хром. Спинка та сидіння наповнені поролоном, товщина 30-40 мм та обтягнуті прошитою оббивкою. Оббивка – екошкіра щільністю 352 гр/м2., Підлокітники - дерево, Навантаження 120 кг. Колір оббивки та підлокітника погоджується з керівником відділення, що меблюється. | 540х550х890 | 8 |  |
| 105 | Шафа для медичних засобів  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить максимальною кількістю поличок, закрита шістьма дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*1000\*420 | 4 |  |
| 106 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1200\*600\*750 | 4 |  |
| 107 | Тумба на роліках | Корпус виробу фасади, полиці, та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумби, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка тумби виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.  Ручки сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Виріб комплектується замками при необхідності.  Тумба містить нішу з поличкою, закриту дверкою та шухлядний блок.  Виріб комплектується хромованими прорезиненими роліками Н50 та замками, при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 700\*450\*450 | 4 |  |
| 108 | Набір тумб з поверхнею HPL  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумби є стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумб, фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Набір комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Набір складається тумби з поличкою, закриту дверками та шухлядний блок з 4ма шухлядами.  Кришка тумб виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм повинна бути, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  В стільницю врізана нержавіюча мийка, яка входить в комплект меблів.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1400\*600\*860 | 1 |  |
| 109 | Стіл на металевих ногах | Стіл мають бути стійкої конструкції, на посилених регульованих хромованих ногах діаметром 50 мм.  Корпус та кришка стола виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, меблева фурнітура повинна відповідати якості не нижче GTV.  Виріб комплектується кабельною заглушкою при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1600\*700\*750 | 1 |  |
| 110 | Крісла Венеса Хром | Вага стільця 4,9 кг. Стілець складається з металевого каркасу на 4 ніжках підсилений додатковим кільцем внизу, здатний витримувати великі вагові навантаження – 100 кг. Спинка округлої форми з труби та металевих прутиків забезпечить хорошу підтримку.  Матеріали основи: метал Хром Форма сидіння: кругле, наповнення поролоном, товщина 20-30 мм та обтягнуті шкірозамінником. Колір шкірозамінника – погоджується з керівником лікарняного відділення.  Максимальна нагрузка 100кг | 855\*385\*460 | 4 |  |
| 111 | Диван Амелі  Примітка: Виріб потребує індивідуального підбору матеріалів. | Диван м’який з м’якими боковинами, принцип відкривання Єврокнижка. Наповнення - пружинний блок та пружина змійка; паралон 40 – твердістю 35, волок 10 мм, синтепон трохслойний 15 мм. Каркас та інші елементи з екологічно чистої деревини. Матеріал оббивки сидіння та спинки: жакарт, стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2. Колір оббивки визначається керівником відділення лікарні. | 2000\*800\*1400 | 1 |  |
| 112 | Шафа з індивідуальними комірками Примітка: Проведено заміри представником постачальника. | Шафа має бути стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи мають бути виготовлені з вологостійкої ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Шафа містить 12 індивідуальних комірок для персоналу для особистих речей. Кожна з яких містить поличку, закрита на ключ.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*2200\*520 | 1 |  |
| 113 | Шафа купе Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа-купе є стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Система розсувних дверей має бути міцною, виготовлена з алюмінію, ролики на підшипниковій основі та силіконових насадках. Колір системи та наповнення дверей до шафи-купе погоджується з керівником відділення, що меблюється.  Шафа-купе містить два окремих відділення з максимальною кількістю поличок для медичних засобів і обладнання. Відстань між поличками вираховується з параметрів медичних засобів та обладнання.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2400\*1590\*600 | 3 |  |
| 114 | Стіл на металевих ногах | Стіл мають бути стійкої конструкції, на посилених регульованих хромованих ногах діаметром 50 мм.  Корпус та кришка стола виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Фурнітура: єврогвинти, міні фікси, меблева фурнітура повинна відповідати якості не нижче GTV.  Виріб комплектується кабельною заглушкою при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1200\*600\*750 | 1 |  |
| 115 | Шафа одягова  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Шафа є стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція передбачає відділення для одягу з трубою товщиною 1,2 мм та полицями для взуття та особистих речей, закриті дверкою.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2000\*570\*500 | 1 |  |
| 116 | Тумба з поверхнею HPL  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Тумба є стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумби, фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Тумба комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція тумби передбачає нішу з поличкою, закриту дверками.  Кришка тумби виготовлена з вологостійкої стільниці товщиною не менше 38 мм повинна бути, яка покрита HPL пластиком, стійким до хімічних реактивів та умови використання якого дозволяють використовувати в меблях для лабораторій. Торці заклеєні стрічкою- пластиком з аналогічними властивостями.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 700\*600\*860 | 1 |  |
| 117 | Комод для медичних засобів | Комод є стійкої конструкції, на посилених хромованих регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Корпус, кришка, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу емісії Е1.  Торці деталей тумби, фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. Ручки 96-128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Комод комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Конструкція комода передбачає 16 шухляд.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, екологічно чисті та дозволені до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнені при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 2100\*500\*1020 | 2 |  |
| 118 | Стіл письмовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей стола, повинні бути личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV.  Царга стола повинна бути по висоті погодженій з замовником.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1200\*600\*750 | 2 |  |
| 119 | Тумба на роліках | Корпус виробу фасади, полиці, та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумби, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка тумби виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.  Ручки сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Виріб комплектується замками при необхідності.  Тумба містить нішу з поличкою, закриту дверкою та шухлядний блок.  Виріб комплектується хромованими прорезиненими роліками Н50 та замками, при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 700\*450\*450 | 2 |  |
| 120 | Антрисоль  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Корпус виробу фасади, полиці, та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей тумби, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-1мм. (Німеччина). Задня стінка тумби виготовлена з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм.  Ручки сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. Єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Виріб комплектується замками при необхідності.  Антрисоль містить дві ніші, закриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру | 2000\*500\*435 | 1 |  |
| 121 | Стіл письмовий однотумбовий Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стіл має бути міцної кострукції, комплектується регульованими опорами та кабельною заглушкою та замками за погодженням та при необхідності.  Корпус, кришка полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. класу Е1 Торці деталей тумб, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стіл містить шухлядний блок з дверкою та шухлядою. Царга стола містить висоту погоджену з замовником, задня стінка тумб закрита плитою ДСП.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб є стійким з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 1200х600х750 | 3 |  |
| 122 | Диван Амелі  Примітка: Виріб потребує індивідуального підбору матеріалів. | Диван м’який з м’якими боковинами, принцип відкривання Єврокнижка. Наповнення - пружинний блок та пружина змійка; паралон 40 – твердістю 35, волок 10 мм, синтепон трохслойний 15 мм. Каркас та інші елементи з екологічно чистої деревини. Матеріал оббивки сидіння та спинки: жакарт, стійкість до стирання 20000 циклів, щільністю не менше 352 гр/м2. Колір оббивки визначається керівником відділення лікарні. | 2000\*800\*1400 | 2 |  |
| 123 | Рецепція  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Рецепція виготовлена з МДФ AGT 601 Білий Глянець з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів.  Інші елементи рецепції виготовлені ДСП Kronospan 8685 BS Білий Сніг та Kronospan 8995 SN Коко Боло, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм. різних кольорів Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки профіль GOLA горизонтальний білий. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Рецепція складається з «Г» подібного прилавка для обслуговування пацієнтів, стола з шухлядним блоком для медичних працівників та стола приставного. Стільниця прилавка мають товщину 36 мм.  Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED підсвіткою.  Колір плит, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 2200\*2400\*1200 | 1 |  |
| 124 | Рецепція  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Рецепція виготовлена з МДФ AGT 601 Білий Глянець з акриловим пластіком типу уніглянць товщиною 18 мм., стійкого до хімічних миючих засобів різних кольорів.  Інші елементи рецепції виготовлені ДСП Kronospan 8685 BS Білий Сніг та Kronospan 8995 SN Коко Боло, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Крайка личкується поліуретановим клеєм стрічкою ПВХ типу уніглянц – 1-2 мм. різних кольорів Виріб є стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі.  Низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд - шарикові повний висув (GTV) Ручки профіль GOLA горизонтальний білий. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV.  Рецепція складається з «Г» подібного прилавка для обслуговування пацієнтів, стола з шухлядним блоком для медичних працівників, та дверкою для заходу в рецепцію. Стільниця прилавка мають товщину 36 мм.  Рецепція комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками, LED підсвіткою.  Колір плит, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється. Колір пластику на стільниці аналогічно.  Матеріали, з яких виготовлено меблі, є екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури уточнено при замірах. Виріб стійкий з міцними з’єднаннями, параметри відповідають розміру приміщення. | 2500\*2060\*1200 | 1 |  |
| 125 | Стінка кутова  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста. | Стінка містить дві шафи, які розміщені у вигляді букви «Г», одна шафа з трьома відділеннями з максимальною кількістю поличок та друга з трьома відділеннями, з поличками для медичних засобів. Шафи є стійкої конструкції, на регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі, закриті планками.  Корпус, полиці, фасади та інші елементи є виготовлені з ДСП класу емісії Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей, в тому числі фасадів личковані поліуретановим клеєм крайкою ПВХ товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Ручки профіль GOLA вертикальний та горизонтальний чорний. Фурнітура: завіси накладні. єврогвинти, міні фікси, відповідають якості не нижче GTV. Шафа комплектується додатковими елементами: розетками заглушками при необхідності.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 1600\*1300\*2790 | 1 |  |
| 126 | Стелаж для документів  Примітка: Виріб потребує індивідуального заміру спеціаліста | Стелаж для документів має бути стійкої конструкції, на посилених регульованих ногах, які дозволяють вирівняти по горизонталі при необхідності.  Корпус, полиці та інші елементи мають бути виготовлені з ДСП класу Е1, ламінованої синтетичним ламінатом 18мм. Торці деталей шафи, в тому числі фасадів повинні бути личковані ПВХ- крайкою товщиною 0,6мм-2мм. (Німеччина). Задня стінка та низ шухляд комплектується ХДФ ламінованою білою 3 мм. ). Направляючі для шухляд – шарикові повний висув (GTV) Ручки 128мм сатин, хром. Фурнітура: завіси накладні, Єврогвинти, міні фікси, повинні відповідати якості не нижче GTV. Стелаж комплектується додатковими елементами: замками, розетками заглушками при необхідності.  Стелаж містить максимальною кількістю поличок, напівзакриті дверками.  Колір плити, визначається в залежності від кольорів декорування стін та погоджується з керівником лікарняного відділення, що меблюється.  Матеріали, з яких виготовлено виріб, повинні бути екологічно чистими та дозволеними до використання у медичних закладах чинним санітарним законодавством.  Колір матеріалів, металевих елементів та меблевої фурнітури обов’язково уточняти при замірах. Виріб повинен бути стійким з міцними з’єднаннями, параметри повинні відповідати розміру приміщення. | 2500\*800\*350 | 1 |  |

**Учасники мають надати в складі пропозиції:**

* Таблиця відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника з зазначенням найменування виробника кожної позиції та технічних характеристик (не менше ніж зазначено у цьому додатку) товару, що пропонується.
* Лист-підтвердження про можливість поставки товару, що відповідає вимогам технічного завдання.
* Гарантійний лист про те, що товар, що пропонується та буде постачатися є новим, таким що не використовувався.
* Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 24 місяців від дати поставки Замовнику, про що подається гарантійний лист.
* Довідка про застосування Учасником заходів з захисту довкілля при виготовленні меблів та їх транспортуванні.
* Лист авторизації від виробника, про можливість поставки товару учаснику тендера, у разі, коли товар не виробляється учасником тендеру.
* Довідку про призначення особи, яка є представником для уточнення технічних характеристик товару, кольорів та уточнення розмірів на місці експлуатації меблів.

**У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".**

**Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.**

**Якщо Учасник подає товар/технології/механізми, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі та фото аналогу.**

**Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.**

**ДОДАТОК 4**

*до тендерної документації*

***ПРОЕКТ***

**ДОГОВІР №\_\_\_**

**м. Львів \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.**

**Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»,** в особі генерального директора Самчука Олега Олеговича, що діє на підставі Статуту (далі – **Покупець**) з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - **Постачальник**), діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі разом іменовані «Сторони», керуючись Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі – Постанова №1178) уклали цей Договір про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцю: код **ДК 021:2015:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Товар), а Покупець – прийняти і оплатити вартість Товару на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Найменування / асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю товару та загальна вартість Договору вказується у Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та потреби Покупця.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить меті діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

**II. Якість товарів, робіт чи послуг**

1. Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), що відповідає нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України а також вимогам тендерної документації.
2. Товар має бути новим, таким що не перебував в експлуатації, якісним та постачатися в оригінальній упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує його цілісність та зберігання якості протягом транспортування.
3. Гарантійний термін на товар – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ місяців.

**III. Ціна договору**

3.1 Загальна вартість договору: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (***вказати прописом***) у т.ч. ПДВ (без ПДВ) відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3.2. Ціна Договору може бути зменшена відповідно до реального фінансування установи.

3.3. В ціну Товару включено витрати на транспортування та відвантаження, а також вартість упаковки та монтажу.

**IV. Порядок здійснення оплати**

1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін до **90 календарних днів** з дня поставки товару.
2. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Покупцем фінансування цих товарів.
3. При виникненні зобов'язань оплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних видатків на вказані цілі.

**V. Поставка товарів**

1. **Поставка Товару здійснюється протягом 10 днів після отримання заявки від Покупця, але не пізніше 31.12.2024 року.**
2. Місце поставки (передачі) товарів: **м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9, вул. Навроцького, 23.**
3. Проведення **доставки**, здійснюється Постачальником, в тому числі **завантажувально-розвантажувальні роботи** здійснюються за рахунок Постачальника. Їх **встановлення** з врахуванням технічних та габаритних можливостей здійснюється також **за рахунок Постачальника**.
4. Постачальником постачаються готові меблі та вживаються усі необхідні заходи для введення їх в експлуатацію.

5.5. Постачальник відповідає за збереження цілісності та якості Товару при транспортуванні.

**VI. Права та обов'язки сторін**

6.1 Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів

1. Покупець має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань або через одноразове грубе порушення умов договору Постачальником, повідомивши про це Постачальника у строк 2 робочі дні з дня надсилання такої події. Грубим порушенням умов договору вважається:

1. - порушення терміну поставки товару, що передбачено п.5.1. даного Договору.
2. - порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару.
3. - здійснення поставки товару не в повному обсязі, асортименті чи кількості, що не відповідає пропозиції постачальника та специфікації що є невід’ємною частиною даного договору.
4. При виявленні порушення умов договору що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, складається Акт комісії про правопорушення.
5. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
7. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);
8. Постачальник зобов'язаний:
9. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
10. Забезпечити поставку товарів , якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
11. Постачальник має право:
12. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;
13. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;
14. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має прав достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 робочих днів.

**VII. Відповідальність сторін**

* 1. За невиконання або виконання неналежним чином умов цього Договору Сторони несуть відповідальність в порядку та у розмірах, встановлених чинним законодавством України.
  2. За порушення термінів передачі Товару за цим Договором Покупець має право вимагати, а Постачальник на вимогу покупця сплачує штраф, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни невчасно переданого Товару за кожний день порушення строків передачі.
  3. Неустойка штрафні санкції  (штраф, пеня), за цим договором нараховуються протягом усього періоду порушення, за прострочення виконання зобов’язання.
  4. У випадку передачі Товару з якісними характеристиками, в асортименті та комплектності, які не відповідають умовам Договору та додаткам до нього, а також відсутності при передачі Товару необхідних документів на нього, Покупець має право відмовитись від прийняття Товару, від його оплати.
  5. Постачальник несе відповідальність за якість Товару.
  6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
  7. Спори і розбіжності, що виникли між сторонами в ході виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення відповідного суду і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України. Дотримання претензійного порядку є обов’язковим. Постачальник погоджується з тим, що всі повідомлення, претензії, листи від Покупця на його адресу вважаються отриманими Постачальником у день направлення йому на електронну адресу сканкопії відповідного повідомлення, претензії, листа, що направлено Покупцем-Постачальнику.

**VIII. Обставини непереборної сили**

1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.
3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.
4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. Інші умови**

1. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, окрім випадків передбачених п.19 Постанови №1178, зокрема:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1778) статті 41 Закону;

1. Дія Договору припиняється:

* повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором;
* за згодою Сторін;
* з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

1. Після укладання Договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для Сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.
2. Умови Договору зберігають свою силу протягом всього строку дії Договору.
3. Цей Договір може бути змінено та доповнено (в тому числі продовжено дією) за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
4. Зміни та доповнення до цього Договору, а так само розірвання Договору оформляються в письмовій формі як додаткові угоди до Договору, і дійсні лише в тому випадку, коли вони підписані уповноваженими представниками Сторін та завірені печатками.
5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.
6. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від обов’язку завершити виконання тих зобов’язань, які були визначені (розпочаті, прийняті до виконання) ними до моменту припинення Договору та провести остаточні взаєморозрахунки.
7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8. Сторони зобов’язані негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни банківських чи поштових реквізитів.

**XI. Строк дії договору**

11.1.Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє **до 31.12.2024 року або до повного виконання сторонами їх договірних зобов’язань.**

**XIІ. Додатки до договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація.

**XIІI. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Постачальник:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Покупець**  **Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»**  79059, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9,  ЄДРПОУ 44496574  ІПН 444965713074  **Генеральний директор**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Самчук О.О.** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.П.** | **М.П.** |

Додаток №1 до договору

№\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_\_.2024 року

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн. (з/без ПДВ)** | **Загальна вартість в гривнях з урахуванням усіх загальнообов’язкових платежів та транспортування** |

**ДОДАТОК 5**

*до тендерної документації*

*на фірмовому бланку замовника*

АКТ

огляду об’єкта

м. Львів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

Відповідно до тендерної документації до закупівлі: **Меблі різні** (**ДК 021:2015:39150000-8: Меблі та приспособи різні)** учаснику торгів надана можливість ознайомитись з приміщеннями медзакладу, у яких буде проводитись монтаж меблів визначених технічним завданням

Даний Акт складений у присутності:

Представника замовника: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представника учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

При огляді об’єкта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представник замовника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Представник учасника

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

*Примітка. Надати підписаний та скріплений печаткою замовника та учасника.*