**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

**«код ДК 021:2015 - 30232100-5 - Принтери та плотери (Багатофункціональний пристрій з додатковим оригінальним картриджем)**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Строк поставки товарів, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту підписання договору та/або після відповідної заявки замовника.

2. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника за адресою Замовника.

3. Місце поставки товару , виконання робіт чи надання послуг:

* При поставці повинна дотримуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
* Учасник надає копії документів, що підтверджують якість товару, (сертифікат відповідності) що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до неї загальнообов’язковими на території України нормами і правилами.

- Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий.

- Вимоги до тари та/або упаковки: Тара та упаковка повинна захищати товар від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). На підтвердження надати гарантійний лист.

4. Умови доставки товару:

- Транспортні витрати та розвантаження: за рахунок Учасника. Розвантаження здійснюється представниками Учасника в приміщення складу Замовника. Розвантажувальні роботи виконують особи, які супроводжують товар у дорозі.

5. Постачальник повинен мати власний центр технічної підтримки з можливістю звернення до нього по безкоштовній телефонній лінії, яка працює з 8-00 до 20-00 в робочі дні, та надати інформацію щодо існуючих та постійно діючих умов гарантійного обслуговування. На підтвердження в складі пропозиції надати гарантійний лист.

6. Постачальник повинен мати сервісний центр у місті Вінниці, який має виконувати гарантійне обслуговування Товару, на підтвердження в складі пропозиції надати гарантійний лист.

7. Термін гарантії не менше 12 місяців, під час терміну гарантії в разі поломки будь-який складових – їх ремонт або заміна повинні бути виконані протягом 1-го робочого дня за умови дотримання вимог експлуатації.

8. Товар, що постачається, повинен мати документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні якісні характеристики товару ***(на підтвердження у складі тендерної пропозиції надати сертифікат якості/відповідності та/або декларацію про відповідність тощо)***

9. Виробник обладнання, поставленого Учасником, або Учасник повинні забезпечити гарантійне обслуговування обладнання. Термін гарантії, якою забезпечується обладнання, має бути не меншим від зазначеного в описі предмету закупівлі. У складі тендерної пропозиції обов’язково надається зразок гарантійного талону з зазначенням умов експлуатації та контактною інформацію сервісного центру. Доставка гарантійного обладнання в авторизований сервісний центр від Замовника і зворотньо відновлена гарантійна техніка з сервісного центра Замовнику повинна виконуватись виключно за рахунок Учасника. На підтвердження надати гарантійний лист.

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

**1. Багатофункціональний пристрій з додатковим оригінальним картриджем - 8 комп.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва предмету** | **Назва предмету закупівлі та його технічні характеристики (розміри) або еквівалент** | **Од. вим.** | **Кіль-кість** |
| 1. | Багатофункціональний пристрій + додатковий оригінальний картридж  | Тип пристрою – Багатофункціональний пристрій.Технологія друку – лазерний друк.Формат пристрою A4Кольоровість монохромнийЖК дисплей кольоровий, CGDВбудована пам'ять 512 МБПанель управління сенсорнаШвидкість чорно - білого друку 38 ст/хвМакс. дозвіл, dpi 1200х1200Двохсторонній друк автоМін. щільність паперу 60 гр/м2Макс. щільність паперу 175 гр/м2Чорно - біле копіювання 38 ст/хвКоефіцієнт масштабування 25 – 400%Максимальна кількість копій 999 ст.Дозвіл копіювання 600х600Розподільна здатність сканера 1200х1200 dpiАвтоподача оригіналів 50 стШвидкість сканування 29 стор/м /ч/бСканування з відправкою на USB, E-mailсканування в мережеву папку, CloudВбудований факс Максимальна швидкість передачі 33.6 Кбіт/секПам'ять, трансляція станції 400 стКонфігурація картриджів: Витратні матеріали, Оригінальний лазерний картридж, Чорний ~ 3000 сторінокОригінальний лазерний картридж, Чорний ~ 10000 сторінокЛоток видачі 150 стПодача паперу 100 ст , 250 лЛотки подачі 2 штПровідні інтерфейси Підключення до мережі (Ethernet) /10/100/1000BASE-TUSB 2.0 /Hi-SpeedПідтримка ОС MacOS, Windows 7 /Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Windows 8 /Basic, Pro, Enterprise, Enterprise N, Windows /Client OS (32/64-bit), Android, iOS, Windows 10, Windows 8.1, OS X v10.12 Sierra, macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14 LeopardМови опису PDF, URF, PWG /Raster, HP Postscript 3 рівня /emulation, PCL5c, PCL6, Native OfficeРекомендоване навантаження на місяць 4 тис. стПікове навантаження на місяць 80 тис. стОпції лоток подачи /550 сСтандартна комплектація : картридж ~10000 сторінокДодатково в комплекті оригінальний картридж на 3000 стр.* Гарантія – 12 місяців.
 | комп. | 8 |
|  | Додатові вимоги | Під час подання тендерної пропозиції Учаснику необхідно надати документальне підтвердження у вигляді авторизаційного листа (електронна копія) від виробника обладнання щодо партнерських відносин (статусу) між виробником та Учасником, які необхідні для продажу (поставки) запропонованого Товару, із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару, номера оголошення та дати оприлюднення в електронній системі закупівель ProZorro |  |  |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.*