**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі:**

причіп тракторний 2ПТС-4 (самоскидний), або еквівалент

16500000-0 Сільськогосподарські самонавантажувальні та розвантажувальні

причепи і напівпричепи

1. Товар, що є предметом закупівлі, його складові частини та встановлене на ньому обладнання повинні бути новими (не раніше 2023 року виготовлення) і такими, що не були у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам та законодавству України щодо показників якості такого виду товарів.

3. Матеріали, використані для виготовлення товару, повинні бути якісними, мати належну обробку, високу якість технічного виконання.

4. Строк постачання товару – на протязі 30 днів з моменту підписання договору

5. Гарантійний термін експлуатації товару: не менше 12 місяців.

6. Учасник гарантує обслуговування, ремонт товару та заміну його комплектуючих протягом гарантійного терміну експлуатації.

7. Товар, що пропонується до постачання, не повинен знаходитись під заставою або під арештом.

8. Технічні та якісні характеристики товару, що пропонується до постачання, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання, повинен відповідати вимогам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів, діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі, та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

9. Товар, що є предметом закупівлі, відповідно до п. 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону повинен мати ступінь локалізації не менше ніж 15 відсотків, та бути включеним до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=15.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги до предмету закупівлі** | **Підтвердження Учасника** | |
| **I. Загальні вимоги** | | | |
| 1 | Причіп тракторний 2ПТС-4 (самоскидний) | |  |
|  | Кількість – 2шт. | |  |
|  | Рік випуску, технічний стан: 2023 рік випуску, новий, який не був в експлуатації | |  |
| **ІІ. Технічні характеристики предмету закупівлі** | | | |
| 2 | Вантажопідйомність не менше 4000кг | |  |
| 3 | Кількість осей – 2шт | |  |
| 4 | Довжина кузова – не менше 4м | |  |
| 5 | Ширина кузова – не менше 2,3м | |  |
| 6 | Кут перекидання платформи – не менше 50 градусів | |  |
| 7 | Висота основного борту – не менше 0,6 м | |  |
| 8 | Вивантаження - на 3 сторони | |  |
| 9 | Обладнаний гальмівною системою і електропроводкою - 12 вольт | |  |
| 10 | Необхідний тяговий клас трактора від 0.9 до 1.4 | |  |
| 11 | Швидкість руху – не менше 35км/год | |  |
| 12 | Повна маса (без навантаження), кг: не менше 1750 | |  |
| 13 | Вмісткість кузова м3, не менше: 5,5 | |  |
| 14 | Борти: цільнокатаний метал профільований | |  |
| 15 | Тип тягово-зчіпного пристрою трактора: універсальний | |  |
| 16 | Загальні габаритні розміри, (Д\*Ш\*В), мм: не більше 6250\*2500\*1800 | |  |
|  |  | |  |

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі чи його складової, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним та якісним вимогам до предмета закупівлі:

- таблицю «Технічні вимоги до предмету закупівлі» Додатку № 2 до Документації з заповненою останньою (третьою) колонкою «Показники товару, що пропонуються Учасником». Колонка «Показники товару, що пропонуються Учасником» заповнюється Учасником позначкою «так» або «ні» навпроти кожної вимоги, що має технічну характеристику, яка виражається нецифровими показниками, а по вимозі, що має технічну характеристику, яка виражається цифровими показниками, зазначається відповідний цифровий показник запропонованого товару навпроти відповідної вимоги;

- лист-згоду з кількісними, якісними та технічними характеристиками предмета закупівлі, строком постачання товару, гарантійним терміном, визначеними Додатком № 2 до Документації, складений у довільній формі;

- гарантійний лист про те, що запропонований учасником до постачання товар не перебуває під заставою або під арештом;

- гарантійний лист щодо гарантійного та сервісного обслуговування транспортного засобу протягом гарантійного терміну експлуатації на базі замовника або виїзними бригадами сервісної служби;

- гарантійний лист, про те, що по факту поставки предмета закупівлі буде надано всю необхідну технічну документацію, а саме: керівництво з експлуатації, сервісну книжку;

- гарантійний лист, яким Учасник підтверджує забезпечення передпродажної підготовки, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі замовника (вартість цих послуг враховується в ціну предмета закупівлі);

- довідку довільної форми про включення запропонованого учасником товару до Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, розміщеного в електронній системі закупівель за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local\_share=15, із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель;

- довідку про відсутність відкритих судових кримінальних справ;

- інші документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним та технічним вимогам до предмета закупівлі.

Переможець разом із поставкою товару повинен надати:

- оригінал інструкції (керівництва) з експлуатації та повний пакет документів, необхідних для реєстрації (постановки на облік) у відповідних органах;

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості товару, яка підтверджує відповідний рівень локалізації виробництва (вимога є обов’язковою відповідно до п. 13 постанови КМУ від 02.08.2022 № 861).

**Умови та термін постачання.**

1. Строк поставки (передачі) транспортного засобу – протягом 30 календарних днів з дати підписання договору.

2. Місце поставки (передачі) транспортного засобу: вулиця Долинська 44 А, місто Калуш, Івано-Франківська область. Учасник повинен доставити транспортний засіб за вказаною Замовником адресою за свій рахунок.

3. При передачі транспортного засобу Учасник-переможець повинен передати Замовнику наступні документи:

-рахунок-фактуру ( за винятком Учасника – фізичної особи)

-видаткову накладну на транспортний засіб ( за винятком Учасника – фізичної особи)

-акт прийому-передачі транспортного засобу.

- документи про взяття на облік техніки у відповідних органах державної реєстрації.