**Додаток 2**

**до Тендерної документації**

**Технічне завдання**

**по предмету закупівлі: «Послуги з утримання місць поховання (вирізання порослі дерев, чагарників, кущів, звалювання аварійних дерев, збирання, перенесення, навантаження гілля на кладовищах с. Крупське, с. Кропивна, с. Маліївка та с. Щербинівка)**

 **(ДК 021:2015 – 98370000-7 - Поховальні та супутні послуги)»**

1. ***Загальні відомості та вимоги до послуг***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування розділу** | **Зміст** |
| 1. | Код CPV за ДК 021:2015 | 98371111-5 - Послуги з обслуговування кладовищ |
| 2. | Призначення і мета | Утримання місць поховання у належному санітарному стані, запобігання руйнувань місць поховання від падіння аварійних дерев, розчищення чагарників, порослі дерев, кущів тощо  |
| 3. | Джерело фінансування | Кошти міського бюджету |
| 4. | Умови оплати | Оплата послуг здійснюється після їх отримання на підставі пакету документів, а саме: Довідка про вартість виконаних послуг та витрат (форма КБ-3), Акт приймання наданих послуг (форма КБ-2), Локальний кошторис, Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису складених за допомогою кошторисних програм АВК 5, Експерт-Кошторис, СТС-кошторис, АС-4 Кошторис та інші та Спеціфікація, виходячи з їх фактичного обсягу з врахуванням податків та інших обов’язкових платежів протягом 15 банківських днів. |
| 5. | Опис, обсяг та перелік послуг, що планується до закупівлі | Утримання місць поховання на території кладовищ с. Крупське, с. Кропивна, с. Щербинівка та с. Маліївка Золотоніської громади здійснюється шляхом вирізання порослі дерев, чагарників, кущів, звалювання аварійних дерев, збирання, перенесення, навантаження гілля, вивезенням рослинних решток на спеціалізовані полігони Золотоніської громади, що знаходяться у м. Золотоноша, с. Кропивна, с. Крупське. |
| 6. | Характеристики та властивості | Основні вимоги до надання послуг викладені у Додатку № 1 до Технічного завдання. Пропозиція учасника включає усі витрати з надання послуги, а саме: вартість ПММ, перевезенення обладнання та працівників, вартості послуг на захоронення тощо.Якість надання послуг повинна відповідати умовам «Санітарних норм та правил». |
| 7. | Термін та місце надання послуг | Термін надання послуг: з моменту підписання договору до 31.12.2023 р.Місце надання послуг визначаються на підставі заявок Замовника. Надання послуг відбувається протягом 2-х діб з моменту надання заявки на відповідний обсяг послуг. |
| 8. | Штрафні санкції | За несвоєчасне виконання зобов'язань Виконавець сплачує Замовнику неустойку у розмірі 0,1% від вартості ненаданих послуг за кожний день прострочення, а у разі затримки термінів надання послуг більш ніж на 20 днів додатково сплачується неустойка у розмірі 10% від вартості ненаданих послуг. Неустойка нараховується за весь період прострочення.У разі неналежного (неякісного) надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від вартості неналежно (неякісно) виконаних послуг. |
|  |
|  | **Додаток № 1****до Технічного завдання.** |

**Опис, обсяг та перелік послуг, що планується до закупівлі:**

«**Послуга з утримання місць поховання (вирізання порослі дерев, чагарників, кущів, звалювання аварійних дерев, збирання, перенесення, навантаження гілля на кладовищах с. Крупське, с. Кропивна, с. Маліївка та с. Щербинівка)**

 **(ДК 021:2015 – 98371111-5 Послуги з обслуговування кладовищ)»**

Орієнтовний обсяг та перелік послуг викладений у Таблиці № 1:

Таблиця № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **с. Крупське (орієнтовна площа надання послуг 1200 м2)** |
| 1 | Вирізання кущів порослі, чагарнику твердолистяних порід бензопилами |  м2 | 250 |
| 2 | Вирізання кущів порослі, чагарнику м'яколистяних порід бензопилами |  м2 | 250 |
| 3 | Збирання зрізаних гілок |  м2 | 500 |
| 4 | Вирізання порослі тополь та верб |  дер. | 1400 |
| 5 | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб |  дер. | 1200 |
| 6 | Збирання зрізаних гілок листяних порід |  м2 | 200 |
| 7 | Збирання зрізаних гілок хвойних та листяних порід при наявності колючок |  м2 | 200 |
| 8 | Звалювання (видалення) вручну сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура до 20 см | м3 | 33 |
| 9 | Перенесення колод та гілля вручну на відстань 10 м |  м3 | 26 |
| 10 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби (гілля, деревина) |  т | 19.5 |
| 11 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 18 км | т | 19.5 |
| 12 | Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огороджень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу с. Крупське (6 разів) |  км | 36 |
| **с. Кропивна, с. Щербинівка, с. Маліївка (орієнтовна площа надання послуг 3000 м²)** |
| 13 | Вирізання кущів порослі, чагарнику твердолистяних порід бензопилами |  м2 | 300 |
| 14 | Вирізання кущів порослі, чагарнику м'яколистяних порід бензопилами |  м2 | 300 |
| 15 | Збирання зрізаних гілок |  м2 | 600 |
| 16 | Вирізання порослі тополь та верб |  дер. | 5800 |
| 17 | Вирізання порослі всіх дерев крім тополь та верб |  дер. | 6200 |
| 18 | Збирання зрізаних гілок хвойних та листяних порід при наявності колючок |  м2 | 1300 |
| 19 | Звалювання (видалення) вручну сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою до 3 м, діаметр стовбура до 20 см | м3 | 80 |
| 20 | Перенесення колод та гілля вручну на відстань 10 м |  м3 | 50 |
| 21 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби (гілля, деревина) |  т | 37.5 |
| 22 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення на вiдстань 10 км | т | 37.5 |
| 23 | Перевезення робітників, інструменту, дорожніх знаків, огороджень на автомобілі вантажопідйомністю 3 т на дорогах з покриттям перехідного типу с. Кропивна (20 разів) |  км | 17 |

1. *Вирізання кущів порослі, чагарнику, дерев, звалювання (видалення) сухостійних, аварійних дерев.*

Вирізання кущів порослі, чагарнику, дерев, звалювання (видалення) сухостійних, аврійних дерев здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах».

Звалювання зелених насаджень здійснюється на підставі Ордеру на видалення зелених насаджень. В Ордері на видалення зелених насаджень визначаються строки виконання таких робіт, проведення благоустрою та озеленення території, а також порядок використання вирубаної деревини, які обов'язково повинен додержуватися Виконавець таких робіт. Після закінчення виконання робіт визначених Ордером, останній закривається. Для цього підприємство по закінченню робіт звертається до установи, яка видала Ордер і остання ставить на ньому відповідну відмітку.

Роботи з видалення зелених насаджень проводяться працівниками підприємства відповідно до регламенту вимог Ордеру на видалення зеленого насадження та внутрішньої документації з питань охорони праці та техніки безпеки.

Вирізання порослі дерев, кущів здійснюється на підставі заявки Замовника. В заявці зазначається об'єкт, строки надання послуги, обсяги тощо.

**2. Вимоги до Виконавця**

Учасник повинен в повному обсязі відповідати кваліфікаційним критеріям викладеним у Додатку №1 до Тендерної документації.

При виконані робіт необхідно дотримуватися техніки безпеки, роботи проводити в спецодязі (захисні окуляри, взуття, тощо).

Підтвердженням виконання послуг є підписання пакету документів викладених у п. 4 «Умови оплати» та фотофіксацією. (с. Кропивна, с. Крупське, с. Маліївка, с. Щербинівка).