**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі: КОД ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи**

**«Поточний ремонт приміщення перев’язочної хірургічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради по вул.Аерофлотська, 15 у смт.Зарічне Вараського району Рівненської області»**

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів 1,2 |
|  |  |
| Об'єми робіт/надання послуг |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Підлога |  |  |  |
| 1 | Розбирання цементних плінтусів | м | 17,36 |  |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 21,42 |  |
| 3 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 21,42 |  |
| 4 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 21,42 |  |
| 5 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші цементної длянедеформівниїх основ | м2 | 21,42 |  |
| 6 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 21,42 |  |
|  | Розділ №2. Стеля |  |  |  |
| 7 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів | м2 | 21,42 |  |
| 8 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними листами |  м2 | 21,42 |  |
| 9 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 21,42 |  |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 21,42 |  |
| 11 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшамистель, пiдготовленихпiд фарбування | м2 | 21,42 |  |
|  | Розділ №3. Стiни |  |  |  |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 47,08 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 23,54 |  |
| 14 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 47,08 |  |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 12 до 20 шт | м2 | 47,08 |  |
|  | Розділ №4. Прорізи |  |  |  |
| 16 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,32 |  |
| 18 | Знімання наличників |  м | 6,58 |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів ламінованими двернимиблоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,серія блоку ДО-21-13 |  блок | 1 |  |
| 20 | Установлення замків дверних накладних | шт | 1 |  |
| 21 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 5,76 |  |
| 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 5,76 |  |
| 23 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,76 |  |
|  | Розділ №5. Вентиляція |  |  |  |
| 24 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли(вент. отворів) |  м3 | 0,054 |  |
| 25 | Заміна вентиляційних грат | шт | 2 |  |
|  | Розділ №6. Електроосвiтлення |  |  |  |
| 26 | Демонтаж кабелю | м | 8 |  |
| 27 | Демонтаж щитків | шт | 1 |  |
| 28 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 5 |  |
| 29 | (Демонтаж) Світильник з люмінесцентними лампами,що установлюється окремо, на кронштейнах (світильник хірургічий ) | шт | 1 |  |
| 30 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |  |
| 31 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці | шт | 1 |  |
| 32 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці1-клавішних | шт | 1 |  |
| 33 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 34 | Установлення штепсельних розеток герметичних танапівгерметичних | шт | 2 |  |
| 35 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2на скобах | м | 67 |  |
| 36 | Демонтаж кабелю (пож.сигналізація) | м | 3,5 |  |
| 37 | Прокладання проводів при схованій проводці вборознах (пож.сигналізація) | м | 3,5 |  |
|  | Розділ №7. Сантехнiчнiроботи |  |  |  |
| 38 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 39 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 40 | Знімання сифонів | шт | 1 |  |
| 41 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм | м | 9 |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 43 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води (існуючий) | к-т | 1 |  |
| 44 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 4 |  |
| 45 | Монтаж водонагрівника електричного проточного ЭПВ-2А | шт | 1 |  |
|  | Розділ №8. Іншіроботи |  |  |  |
| 46 | Навантаження сміття вручну |  т | 4,15 |  |
| 47 | Перевезення сміття до 10 км | т | 4,15 |  |
|  |