Додаток 2

до Тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики:**

**Предмет закупівлі:**

 **Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 181503 Шубків - Гориньград Перший - Рясники - /М-06/ на ділянці км 2+100 - км 3+650 Рівненського району**

**(ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг)Протяжність – 1 953 м**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**на виконання робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лк | Обгрунтування | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  4-1 | Ремонт дорожнього покриття |   |   |
| 1 | КБ27-12-5(И)K149=1,15; K150=1,15 |  Улаштування вирівнюючого шару основи із щебеневої суміші асфальтоукладальником |  100м3 | 14,0 |
| 2 | ДБ2-1-2(И) |  Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,0 м |  1000 м2 покриття | 9,4 |
| 3 | ДБ2-1-10(И)K0=2 |  При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати |  1000 м2 покриття | 9,4 |
| 4 | КБ27-21-1(И)K149=1,15; K150=1,15 |  Укріплення узбіч щебеневою сумішшю, за товщини шару 10 см |  1000м2 | 3,1 |

|  |
| --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BOQ)** |
| Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг : |
|   | C4 - CESMM4 |   |
| Кодовийномер | Назва(короткий опис) | Одиницявиміру | Обсяг | Вартість за одиницю,грн. | Загальна вартість,грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| R | **КЛАС R: ДОРОГИ І ДОРОЖНІ ОДЯГИ** |   |   |   |  |
| R123.1 | Укріплення узбіч щебеневою сумішшю 0-40 мм тов.10 см | м2 | 3 100 |   |   |
| R174.1 | Вирівнюючий шар з піщано-щебеневої суміші 0-40мм асфальтоукладальником | м3 | 1 400 |   |   |
| R322.1 | Влаштування покриття із асфальтобетонної суміші тов.6 см асфальтоукладльником | м2 | 9 400 |   |   |

*Примітка \*Посилання у тендерній документації на конкретні торгівельні марки чи фірми, патенти, конструкції або тип закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати у редакції – " або еквівалент".*

Все обладнання та матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні і мати сертифікати якості, висновки, якість повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду обладнання та матеріалів. Відповідальність за якість обладнання та матеріалів несе Учасник про що надає гарантійний лист.

 Учасник визначає ціну на роботи/ послуги, які він пропонує виконати за Договором по даній закупівлі, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Термін виконання робіт/ надання послуг – з моменту укладання договору до 31 грудня 2024 року або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.

Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно предмету закупівлі. Розрахунок договірної ціни здійснюється відповідно до чинних кошторисних норм України «Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування» затверджені наказом Мінрегіону від 02.05.2022 № 273 та «Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» затверджена наказом Мінрегіону від 07.10.2022 № 753, про що Учасник надає гарантійний лист.