Перелік змін до тендерної документації для процедури закупівлі –

відкриті торги з особливостями:

**Сіль технічна, помел 3, ґатунок вищий, ДСТУ 4246 (ДК 021:2015 – 14410000-8 Кам’яна сіль)**

**Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-01-25-015732-a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Частина тендерної документації** | **Початкова редакція** | **Нова редакція** |
|  |
| ***Додаток 2***  ***Тендерної документації, п. 1.2 таблиці*** | Сіль технічна: (колір білий або світло сірий, мелена з крупністю до 4,0 мм (понад 4,0 мм – не більше 15%)) без фасування (насипом), з антизлежувальною добавкою (до 150 г/т), з масовою часткою натрію хлориду не менше 97%, повністю готова до використання. Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинних решток, ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком. Вартість товару повинна враховувати витрати на доставку (разом із навантаженням, розвантаженням, перевезенням та іншими супутніми послугами) до місця складування: м. Київ, проспект Науки, 53, та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.  Якість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови»\*п.п. 4.2.1 таблиця 1, п.7, п.8 (\*або технічні вимоги не повинні бути гірші).  Якість товару має бути підтверджено в тендерній пропозиції копією: Сертифікату відповідності.  Додатково надати протокол випробувань товару, який підтверджує відповідність ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», кам’яна, ґатунок вищий, крупність 3, з протизлежувальною добавкою | Сіль технічна: (колір білий або світло сірий, рудий, мелена з крупністю до 4,0 мм (понад 4,0 мм – не більше 15%)) без фасування (насипом), з антизлежувальною добавкою (до 150 г/т), з масовою часткою натрію хлориду не менше 97%, повністю готова до використання. Товар не повинен вміщувати сторонніх забруднюючих домішок у вигляді рослинних решток, ґрунту, деревини, каміння, шматків металу тощо, видимих неозброєним оком. Вартість товару повинна враховувати витрати на доставку (разом із навантаженням, розвантаженням, перевезенням та іншими супутніми послугами) до місця складування: м. Київ, проспект Науки, 53, та інші витрати, сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.  Якість Товару, що є предметом поставки за цим Договором, має відповідати умовам ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови»\*п.п. 4.2.1 таблиця 1, п.7, п.8 (\*або технічні вимоги не повинні бути гірші).  Якість товару має бути підтверджено в тендерній пропозиції копією: Сертифікату відповідності або сертифікату якості або паспорт якості.  Додатково надати протокол випробувань товару, який підтверджує відповідність ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови», ґатунок вищий, крупність 3, з протизлежувальною добавкою або декларацію постачальника про відповідність, складену відповідно ДСТУ ISO/ІЕСІ 17050 – 1:2006. |
| ***Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції***  ***Кінцевий строк подання тендерної пропозиції*** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –  **02.02. 2023року.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій –  **07.02. 2023року.** |
| ***Додаток 2***  ***Тендерної документації, п. 1.3 таблиці*** | Класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246 : 2003:  - за видом: з протизлежувальною добавкою;  - за способом одержання: кам’яна;  - за якістю: ґатунок вищий;  - за крупністю: мелена (крупність 3)  - без пакування. | Класифікація солі для промислового переробляння згідно ДСТУ 4246 : 2003:  - за видом: з протизлежувальною добавкою;  - за якістю: ґатунок вищий;  - за крупністю: мелена (крупність 3)  - без пакування. |