**ДОДАТОК № 2**

**до оголошення про проведення**

**процедури закупівлі «ВІДКРИТІ ТОРГИ**

**З ОСОБЛИВОСТЯМИ» по предмету закупівлі**

**код ДК 021:2015: 09120000-6: «Газове паливо»(природний газ)**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

***«*Природний газ (без розподілу)»**

**код ДК 021:2015 - 09120000-6 — газове паливо**

**(відповідний код ДК 021:2015 – 09123000-7 – природний газ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Природний газ | куб. м. | 34000 |

***В залежності від фактичних потреб Споживача, обсяги природного газу можуть корегуватися.***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**1. Строк поставки природного газу:** до 15 квітня 2024 року.

**2. Місце поставки природного газу:**

44700, Волинська обл., м. Володимир, вул. Цинкаловського, 28

**3.** Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

**4.** Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно-правовими актами:

* Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІ;
* Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;
* Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496;
* Іншими нормативно-правовими актами.

**5.** Товар, запропонований учасником у ціновій пропозиції, повинен відповідати вимогам з ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87).

**6.** Документальне підтвердження відповідності Учасника та запропонованого ним товару технічним, якісними та кількісним характеристикам має бути надане у формі:

1. Гарантійного листа від Учасника на відповідність запропонованого ним товару вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87) та забезпечення Замовника природним газом відповідно до його потреб.

**ЯКІСНІ ВИМОГИ\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Норма** |
| 1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше | 31,8 (7600) |
| 2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) | 9850-13000 |
| 3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше | 0,02 |
| 4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше | 0,036 |
| 5. Об’ємна частка кисню, %, не більше | 1,0 |
| 6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше | 0,001 |
| 7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше | 3 |

***\*абоеквівалент***

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається **один кубічний метр** (м3), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

1. Учасник повинен гарантувати якість природного газу та його фізико-хімічний склад, що визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими нормативними документами.

2. У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та обов’язкових платежів в т.ч. ПДВ.

3. До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. **Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на транспортування до газорозподільної мережі, без урахування витрат розподілу природного газу.**

***Тендерна пропозиція, що не відповідає технічній частині, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам замовника.***