**ДОДАТОК №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:** **ДК 021:2015: 39710000-2: Електричні побутові прилади (Побутова техніка (Холодильники, пральні машини, електрочайники)**

**Перелік обладнання:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва**  **(або еквівалент)** | **Технічне завдання** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| **1** | Пральна машина GORENJE WNPI72SB/UA (PS22/12120) | Тип машини - пральна машина, автоматична  Максимальне завантаження - 7кг  Кількість програм прання - 16  Кількість обертів (віджимання) – не менше 1200об./хв.  Тип двигуна - інверторний  Колір - білий  Рівень шуму при пранні - не більше 55дБ  Рівень шуму при віджиманні – не більше 70дБ  Програми - бавовна, прання вовни, ручне прання, мікс, синтетика, еко, швидке, інтенсивне, джинси  Додаткові функції - самоочищення барабану  Споживання води за цикл прання - 45л  Споживання води на рік (прання) – 9586л  Клас енергозбереження - A+++  Споживання електроенергії за цикл прання-віджим - 0.81  Споживання електроенергії на рік (прання) – 160 кВт  Функції керування – LED дисплей; акустичний сигнал завершення програми  Захист від переливу;  Захист від дітей  Висота - 85см  Ширина - 60см  Глибина - 46.5см  Габарити в упаковці - 89 x 64 x 54.8см  Гарантія - 24 міс. | шт | 16 |
| **2** | Холодильник Sharp sj-bb05dtxwf-EU | Тип: холодильник - двокамерний  Розташування морозильної камери – знизу;  Кількість дверей – 2;  Тип керування – механічне;  Дисплей – немає;  Клас енергоспоживання – А+;  Споживання електроенергії, 261 кВт\*г/рік;  Кліматичний клас – N, ST;  Кількість компресорів – 1;  Автономне збереження холоду, год – 11 год;  Рівень шуму, дБ – 40;  Холодоагент – R600a;  Реверсивні двері – Є;  Інші особливості – Ергономічне відкривання дверей;  Загальний об'єм, 288 л;  Загальний об'єм холодильної камери, 204 л;  Загальний об'єм морозильної камери, 84 л;  Корисний об'єм, 286 л;  Корисний об'єм холодильної камери, 202 л;  Корисний об'єм морозильної камери, 84 л;  Охолодження холодильної камери - Nano Frost;  Розморожування холодильної камери – Автоматичне;  Кількість полиць холодильної камери – 4;  Матеріал полиць холодильної камери – ударостійке (загартоване) скло;  Полиці на двері холодильної камери – полиці на двері;  Лоток для яєць в холодильній камері – є;  Дверна полиця для пляшок у холодильній камері – є;  Особливості холодильної камери - Регульована висота дверної полиці; Регульовані скляні полиці;  Внутрішнє освітлення холодильної камери - LED лампа;  Охолодження морозильної камери - Nano Frost;  Розморожування морозильної камери - ручне;  Кількість висувних ящиків у морозильній камері – 3;  Форма для льоду – є;  Висувні контейнери із прозорого пластику у морозильній камері – є;  Потужність заморожування – 3,5 кг/добу;  Розміри (Ш х В х Г), 54 x 180 x 59.5 см  Вага – 52 кг;  Колір – білий;  Строк гарантійного обслуговування – 24 місяці | шт | 8 |
| 3 | Чайник Sencor SWK 1711SS | Тип: звичайний  Об'єм, л: 1.7  Потужність, Вт: 2150  Нагрівальний елемент: диск  Матеріал корпусу: нержавіюча сталь  Захист від перегріву, при включенні без води  Вага, кг: 0.72  Колір: сріблястий  Строк гарантійного обслуговування – 12 місяців | шт | 3 |

**Учасники закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:**

1. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку з детальним описом запропонованого товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | найменування | Характеристики встановлені замовником | Характеристики пропоновані учасником | Виробник, країна походження |
|  |  |  |  |  |

1. Весь товар, що пропонується Учасником, повинен бути новим, тобто таким, що не відновлювався та раніше не був у користуванні (надати гарантійний лист).
2. Учасник здійснює доставку, навантаження, розвантаження товару власними силами із залученням власного транспорту та за власний рахунок (надати у складі пропозиції гарантійний лист).
3. Надати у складі пропозиції лист про належний гарантійний термін на товар ..
4. Копія документу, що підтверджує якість товару або гарантійний лист про надання відповідних документів при поставці товару.
5. На підтвердження офіційного походження товару (пральних машинок та холодильників), Учасник в тендерній пропозиції повинен надати інформаційний лист/документ (в довільній формі), виданий Виробником товару (від головного офісу або від регіонального офісу/штаб-квартири виробника) або уповноваженим представником виробника товарів в Україні, що пропонується Учасником, про те, що між виробником обладнання (або його уповноваженим представником) та Учасником наявні партнерські взаємовідносини (з зазначенням номеру оголошення про проведення торгів у ЦБД «Прозоро»). Якщо лист надано уповноваженим представником виробника товару, то Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документ (від виробника обладнання), який підтверджує статус уповноваженого представника.
6. В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару, та товару що визначений в технічних вимогах, з відомостями щодо відповідності вимогам Замовника, поданого у таблиці.

*Примітка:*

*\* у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*