**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

 **Шини для транспортних засобів,**

**за ДК 021:2015:34350000-5 Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності**

 **(34351100-3 Автомобільні шини, 34352100-0 Шини для вантажних автомобілів,** **34352300-2 Шини для сільськогосподарської техніки)**

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, , учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

  ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару та характеристика | Од.вим. | Кіль-кість | Показники товару, що пропонується (*заповнюється Учасником*, необхідно вказати конкретне значення)\* |
|  **Трактор колісний МТЗ-82.1 (передні)** |
| 1 | ШИНА ВСЕСЕЗОННа С/Г11.20-20, ROSAVA ФБЦ-35 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 117 - до 1285 кг |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
| **Трактор колісний Беларус-82.1 (передні)** |
| 2 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г11.20-20, ROSAVA ФБЦ-35 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 117 - до 1285 кг |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
|  **Трактор колісний МТЗ-82.1 (задні)** |
| 3 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 15.50 R38, ROSAVA TR 07 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: А8 (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: **134 - до 2120 кг** |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
|  **Трактор колісний Беларус-82.1 (задні)** |
| 4 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 15.50 R38, ROSAVA TR 07 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: А8 (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 134 - до 2120 кг |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
|  **Причіп 2 ПТС-4.5** |
| 5 | ШИНА ВСЕСЕЗОННА С/Г 9.00-16, ROSAVA Ф-277 «або еквівалент» | шт. | 3 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка; |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A6 (до 30 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 125 - до 1650 кг |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
| **Причіп 2 ПТС-4** |
| 6 | Шина ВСЕСЕЗОННА С/Г 10/75-15.3, РОСАВА Ф-274 «або еквівалент» | шт. | 2 |  |
| Тип : D-діагональна |  |
| Тип авто: сільгосптехніка; |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини - камерна; |  |
| Індекс швидкості: A8 – (до 40 км/год) |  |
| Індекс навантаження: 130 - до 1900 кг |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
| **МАЗ-4382 N2-540-001 (спеціальний вантажний сміттєвоз)** |
| 7 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4«або еквівалент» | шт. | 4 |  |
| Тип : R-радіальна |  |
| Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |
| Сезонність: всесезонна; |  |
| Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |
| Візерунок протектора - ромбом |  |
| Індекс швидкості: J - ДО 100 КМ/ГОД |  |
| Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |
|  | Виробник (вказати) |
|  | Країна походження (вказати) |
|  **Фургон FORD TRANSIT** |
| 8 | Автошина ВСЕСЕЗОННА 195/70 R 15C без шипів, Premiorri vimero-van «або еквівалент» | шт. | 4 |  |
|  | Тип : Тип: R-радіальна  |  |
|  | Тип авто: легковантажний; |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |
|  | Тип шини - безкамерна; |  |
|  | Індекс швидкості: R (170 км/год) |  |
|  | Індекс навантаження: 104/102 (900 кг / 850 кг) |  |
|  |  | Виробник (вказати) |
|  |  | Країна походження (вказати) |
| **ЗІЛ 130 В1 М (сміттєвоз - С)** |
| 7 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4«або еквівалент» | шт. | 4 |  |
|  | Тип : R-радіальна |  |
|  | Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |
|  | Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |
|  | Візерунок протектора - ромбом |  |
|  | Індекс швидкості: J - ДО 100 КМ/ГОД |  |
|  | Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |
|  |  | Виробник (вказати) |
|  |  | Країна походження (вказати) |
| **ЗІЛ-431412 АГП-22** |
| 8 | Шина ВСЕСЕЗОННА універсальна12.00 R20 PR 18, ROSAVA ИД-304 У-4«або еквівалент» | шт. | 2 |  |
|  | Тип : R-радіальна |  |  |  |
|  | Тип авто: спеціальний вантажний автомобіль |  |  |  |
|  | Сезонність: всесезонна; |  |  |  |
|  | Тип шини – камерна з обідною стрічкою; |  |  |  |
|  | Візерунок протектора - ромбом |  |  |  |
|  | Індекс швидкості: J - ДО 100 КМ/ГОД |  |  |  |
|  | Індекс навантаження: 154 - ДО 3750 КГ,149 - ДО 3250 КГ |  |  |  |
|  |  |  |  | Виробник (вказати) |
|  |  |  |  | Країна походження (вказати) |

*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **Вимоги до товарів, що закуповуються** |
| 2.1 | Термінвиготовлення | Товар повинен бути заводського виконання, новий та таким, що не був у використанні. Предмет закупівлі повинен бути виготовлений не раніше 2023 року, та мати діючий термін придатності (але не менше 12 місяців з дати поставки товару). З цією метою учасник у складі своєї пропозиції повинен надати відповідний **лист-гарантію.** |
| 2.2 | Вимоги до документів, що підтверджують якість товару | У складі пропозиції учасник повинен надати **скановані документи/ копії документів, підтверджуючі якість запропонованого товару (паспорт виробу/сертифікат відповідності/сертифікат якості/тощо).**Учасник відповідає за одержання всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується до постачання та інших документів, пов’язаних із поданням тендерних пропозицій, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. |
| 2.3 | Маркування товару | **На шині повинно бути** відображено заводське маркування, а саме: тип, розмір, індекс навантаження та швидкості, сезонність, виробник, модель, рік виготовлення, тощо. Всі написи повинні мати відповідне заводське маркування, яке має повністю відповідати технічним характеристикам оригінальних шин . |
| 2.4 | Вказати бажаний гарантійний термін | Гарантійний строк (термін придатності) на предмет закупівлі вказується на упаковці товару або в супровідних документах, які додаються до кожної одиниці або партії товару і повинен відповідати згідно гарантії заводу виробника. |
| 2.5 | Екологічні вимоги | Учасник повинен надати **гарантійний лист** про те, що він гарантує дотримуватись вимог екологічної безпеки при постачанні товару та гарантує не нанесення шкоди довкіллю. |
| 2.6 | Умови поставки | Предмет або еквівалент закупівлі поставляється учасником-переможцем за його рахунок (транспортні витрати виконавця) та передається представником постачальника замовнику на місці поставки за адресою: **80001, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Тартаківська, 90. Відпуск товару повинен проводитись згідно заявок Замовника (окремими партіями) протягом 2024 року.** |
| 2.7 | Строк поставки товару | до 31 грудня 2024 року включно |
| 2.8 | Термін поставки | Протягом 5 календарних днів з моменту отримання заявки Замовника. |

У складі тендерної пропозиції учасник надає документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам.

При виявленні замовником невідповідності якості товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару – Учасник гарантує своєчасне усунення недоліків товару або заміну товару.

Постачальник відповідає за одержання всіх необхідних документів, сертифікатів на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати Постачальника пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни товарів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, або виробника, вважати вираз "або еквівалент". Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації, або мати не гірші показники, ніж зазначені в цій документації.*

*Еквівалентом в розумінні цієї тендерної документації являється товар, технічні характеристики якого абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати таблицю, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних характеристик товару, що вимагається замовником, та основних технічних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена замовником. Таблиця повинна містити точну назву товару, додатково до таблиці або окремо бажано надати пояснення, що подається еквівалент.*

*Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника) – замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.*

*Прізвище, ім’я, по батькові, підпис уповноваженої особи Учасника*