**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Акумулятори для автобусів та вантажівок**

*(код за ДК 021:2015 - 31430000-9 – «Електричні акумулятори»)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування ТМЦ | Технічні параметри | Кіль-ть | Од. вимір. |
| 1 | Акумулятор стартерний  12V 225 Ah | Varta Promotive Super Heavy Duty N9 (725 103 115 A72 2)  Еквіваленти, які розглядаються: Varta, Bosh, Exide   * Напруга: 12 В * Ємність: 225 А∙год * Пусковий струм: не менше 1150 А * Полярність: L+ («+» ліворуч) * Клема конічна стандартна * Обслуговування: необслуговуваний (свинцево-кислотний (SLA)) * Габарити (Д\*Ш\*В): 518\*276\*242 мм (±3 мм) | 6 | шт |
| 2 | Акумулятор стартерний  12V 190 Ah | Еквіваленти, які розглядаються: Varta, Bosh, Exide   * Напруга: 12 В * Ємність: 190 А∙год * Пусковий струм: не менше 1050 А * Полярність: L+ («+» ліворуч) * Клема конічна стандартна * Обслуговування: необслуговуваний * Габарити (Д\*Ш\*В): 513x223x220 (±3 мм) | 2 | шт |

Акумулятори мають бути зарядженими та готовими до експлуатації

Рік виробництва – не раніше 2023 р.

Гарантійний термін – не менше 12 місяців

Термін поставки – не більше 5 робочих днів з дня отримання заявки, але не пізніше 30.11.2023.

Доставка товару здійснюється на 2 адреси:

* м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 19 *(позиція 1)*
* с. Тарасівка (Київська область), вул. Київська, 90Б *(позиція 2);*