**Додаток № 2**

до документації на проведення закупівлі

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

 **Предметом закупівлі є закупівля послуги з поточного ремонту та обслуговування автомобіля ГАЗ-66**

**(Код ДК 021:2015 –50110000-9 - «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»)**

**1. Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

Предметом даної закупівлі є послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту службових автомобілів включаючи ремонт кузовів, рихтування та фарбування.

Технічне обслуговування та поточний ремонт службових автомобілів Замовника необхідно здійснювати на станції технічного обслуговування (далі – СТО), яке розміщується у межах міста Суми або Сумській області , з моменту підписання договору і до 31.12.2024 включно.

З метою забезпечення безперебійного використання автомобілів працівниками 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області», а також зважаючи на той факт, що використання автомобілів безпосередньо пов’язане із безпекою особового складу 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, Замовником висуваються посилені вимоги до СТО. Серед таких вимог виділяються наступні:

1. Переможець зобов’язаний забезпечити:

- надання Послуг, якість яких відповідає вимогам Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 № 102, Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615, та вимогам Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643 та заводів-виробників відповідних транспортних засобів.

- здійснення технічних операцій і процесів з утримання автомобілів у безпечному технічному стані відповідно до технічних умов виробника та норм законодавства;

- відповідальне зберігання Транспортних засобів Замовника, а також відповідальне зберігання та використання за призначенням прийнятих від Замовника складових Транспортних засобів, запчастин та витратних матеріалів, необхідних для виконання ремонту.

Відповідальне зберігання − це комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на транспортний засіб, протягом часу проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів;

- учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобілів замовника на території СТО, мати стоянку для зберігання автотранспортних засобів замовника, цілодобову фізичну охорону та відеоспостереження.

- повернення Замовнику переданих ним складових та запасних частин до Транспортних засобів, а також витратних матеріалів у разі їх невикористання;

- можливість присутності та візуального контролю відповідальної особи Замовника при здійсненні обслуговування та ремонтних робіт в зоні їх проведення (відповідно до правил безпеки);

- у разі виникнення недоліків з наданих Послуг під час прийняття Транспортних засобів Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків;

Послуги та запасні частини, які будуть використані при наданні Послуг, не повинні мати негативного впливу на навколишнє середовище.

1. Місце надання послуг: за місцем знаходження станції технічного обслуговування (далі – СТО).

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства СТО повинна бути розміщена в м. Суми на відстані не більше 50 км від м. Суми

1. Вимоги до СТО, де будуть надаватися послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобілів спеціалізованого призначення (далі – Послуги):

Учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобілів замовника на території СТО, мати стоянку для зберігання автотранспортних засобів замовника, цілодобову фізичну охорону та відеоспостереження. Надати скановану план–схему з відображенням стоянки для збереження автомобілів з ідентифікацією і розміром кожного парко-місця.

- Здійснювати усі без виключення види технічного обслуговування та ремонту Транспортних засобів Замовника за однією адресою, з метою дотримання гарантійних зобов’язань по гарантії.

- Мати інформаційне забезпечення від виробника Транспортних засобів Замовника, необхідне для ідентифікації, визначення технічного стану, ремонту та обслуговування колісних транспортних засобів, їх складових частин (систем).

Інформаційне забезпечення складається з:

* інформації про ідентифікацію транспортних засобів Замовника, його складових частин (систем);
* інструкції з експлуатації, ремонту;
* навчальних посібників з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів Замовника, їх складових частин (систем), каталогів запасних частин тощо;
* відомостей щодо технічних характеристик систем, складових частин (мінімальних та максимальних розмірів);
* схем з’єднань, діаграм електромережі;
* даних про трудомісткість технологічних операцій;
* інформації про необхідні спеціальні інструменти, прилади та устаткування.

 - мати працівників відповідної професійної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та будуть залучені до виконання зобов’язань за предметом даних торгів.

**Вимоги до оцінки відповідності персоналу, а саме:**

* кваліфікація персоналу повинна відповідати вимогам, визначеним у технологічній документації, посадовим інструкціям, документам про освіту і підвищення рівня кваліфікації;
* склад персоналу визнається відповідним, якщо для виконання технологічних операцій Учасник має можливість забезпечити наявність на кожній робочій зміні щонайменше одного працівника з необхідною кваліфікацією.

 **Вимоги до надання Послуг.**

Повинні виконуватися відповідно до технічних рекомендацій та переліку обов’язкових робіт, визначених виробником транспортного засобу у відповідних нормативних (експлуатаційних) документах.

Послуги, по кожному Транспортному засобу Замовника, повинні включати в себе технічну мийку (за необхідності).

Обсяг послуг з технічного обслуговування, що будуть отримані, визначаються Замовником згідно фактичної потреби.

Обсяг послуг з ремонту транспортних засобів Замовника складається:

- з обсягу послуг з ремонту у кількості нормо/годин;

- з вартості запасних частин, витратних матеріалів, пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин, які необхідно замінити або використати при наданні відповідних послуг, вартість яких не повинна бути вища середньо ринкової.

Перелік наданих послуг, використаних витратних матеріалів та запасних частин вказується в калькуляції, яка зазначається у Акті виконаних робіт.

Запасні частини, та матеріали які Учасник замінює чи використовує при наданні послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів Замовника повинні бути новими.

 Після надання Послуг Транспортні засоби Замовника, їх складові частини (системи) повинні відповідати вимогам до рівня експлуатаційної безпеки. Переможець перевіряє безпечність технічного стану складеного транспортного засобу, його систем, складових частин щодо наданих послуг, надає Замовнику гарантії відповідно до умов укладеного договору та норм законодавства.

Учасник надає у складі пропозиції інформацію в довільній формі про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до технічних вимог цієї документації.

Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів (надалі послуги) будуть проводитись протягом 2023 року за зверненням замовника на СТО Учасника. Перелік послуг може змінюватися в залежності від потреб Замовника, але в межах загальної вартості договору (у зв’язку з тим, що на момент проведення процедури закупівлі не можливо визначити конкретний перелік послуг та їх обсяг).

З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобілів до станції технічного обслуговування висуваються наступні вимоги:

**СТО повинна обов’язково мати:**

- відповідну організаційну структуру (особу відповідальну за якість виконаних робіт);

- запасні частини, матеріали що використовуються Учасником при виконанні робіт (наданні послуг), повинні бути новими;

- учасник закупівлі повинен мати можливість оперативного забезпечення необхідними запасними частинами та матеріалами для проведення технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів Замовника;

- закриту територію для зберігання автомобілів під охороною (учасник зобов’язаний забезпечити відповідальне та безпечне зберігання автомобілів замовника на території СТО, про що надає у складі пропозиції довідку у довільній формі);

- здійснення щоденного (24 години на день 7 днів на тиждень) позачергового прийому автомобілів Замовника на СТО, включаючи святкові та вихідні дні;

- надавати можливість замовнику в позачерговому обслуговуванні його автомобіль.

 - обслуговування повинно проводитися в установлені законодавством України строки та якісно.

 СТО повинна здійснювати усі без винятку види послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобілів Замовника за однією адресою на СТО, яке перебуває у власності або у користуванні Учасника **(надати копію права власності або договору оренди приміщень СТО).**

- Технічні можливості учасника повинні відповідати всім вимогам заводів-виробників автомобілів для проведення якісного технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів.

Учасник надає у складі пропозицію інформацію про наявність:

- обладнання для підйому автомобілів (менше двох підйомника вантажопід’ємністю 10 тон).

- постів СТО (не менше 4 од.);

- мийки;

- монтажного обладнання;

**Перелік послуг з ремонту та обслуговування автомобіля ГАЗ-66**

|  |
| --- |
| Технічна специфікація  **ГАЗ-66** |
| № | Назва | Кількість | Одиниця виміру |
| 1. | Технологічна мийка | 1 | послуга |
| 2. | Видалення шару старої фарби  | 1 | послуга |
| 3. | Очищення металевих поверхонь від іржі | 1 | послуга |
| 4. | Вирівнювання поверхонь  | 1 | послуга |
| 5. | Повне фарбування кунгу автомобіля  | 1 | послуга |
| 6. | Внутрішня обшивка декоративною панеллю | 1 | послуга |
| 7. | Виготовлення та встановлення місць для сидіння  | 1 | послуга  |
| 8. | Виготовлення та встановлення столу  | 1 | послуга |
| 9. | Утеплення кунгу мінеральною ватою | 1 | послуга  |
| 10. | Встановлення системи освітлення  | 1 | послуга |
| 11. | Обробка поверхні кузова антикорозійними засобами | 1 | послуга |
| 12. | Монтаж дизель генератора  | 1 | послуга |
| 13. | Встановлення системи опалення Webasto | 1 | послуга |
| 14. | Встановлення системи електроживлення | 1 | послуга |
| 15. | Нанесення маркувальних бирок та логотипів відповідно ДСТУ 3849:2018 | 1 | послуга |
| Всього | 15 |  |

Гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті виконаних робіт (наданих послуг). Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 р. № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 р. за № 1609/26386 та інструкції заводів – виробників транспортних засобів.