**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на закупівлю товару «код ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» (Деревина дров’яна непромислового використання твердої породи (дуб, граб, бук, ясен, берест, в’яз, клен, модрина))»**

1. **Об’єм закупівлі продукції лісозаготівлі**

**- Тверда порода – 1370 м. куб.**

1. **У вартість повинна входити доставка та розвантажувальні роботи.**
2. **Оплата безготівковим розрахунком.**
3. **Вимоги на деревину дров’яну непромислового використання згідно ДСТУ 4020-2-2001 Лісоматеріали круглі та пиляні**
4. **В дровах не допускається зовнішня трухлява гниль. Ядрова та заболоння гнилі допускаються розміром не більше 65% площі торця. Кількість дров із гниллю від 30 до 65% площі торця не повинно перевищувати 20% об’єму партії.**
5. **Дрова поділяються за деревними породами в залежності від тепло твердої здатності на три групи:**
6. **Дуб, граб, бук, ясен, берест, в’яз, клен, модрина.**
7. **Сосна, вільха – торги на цю групу не оголошується.**
8. **Ялина, кедр, піхта, тополя, осина - торги на цю групу не оголошується.**
9. **Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота сучків, що залишаються, не повинна перевищувати 30 мм.**
10. **Об’єм дров у складаючій мірі визначають множенням висоти полінниці (штабеля) на її довжину та ширину.**

**Ширину полінниці (штабеля) далі за текстом – полінниця приймають рівній номінальній довжині укладених дров.**

**Висоту полінниці визначають, як середнє арифметичне результатів не менше трьох вимірів.**

**При висоті полінниці більше 10 м. її висоту вимірюють через кожні 3 м.**