**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: Кріпильні деталі (Болт, гайка, гвинт, заклепка, шайба, шплінт, саморіз)**

**(код ДК 021:2015 - 44530000-4 - Кріпильні деталі)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Країна походження товару (заповнює учасник)** |
| 1 | Болт М 6х16 мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798  | шт. | 2000 |  |
| 2 | Болт М6х20 мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 1500 |  |
| 3 | Болт М6х25 мм повна різьба шестигранна головкаЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 1500 |  |
| 4 | Болт М6х30 мм неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931 /ГОСТ 7805 | шт. | 1500 |  |
| 5 | Болт М6х45 мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 800 |  |
| 6 | Болт М6х60 мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 800 |  |
| 7 | Болт М8х16мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 100 |  |
| 8 | Болт М8х20мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (кл 10.9) | шт. | 100 |  |
| 9 | Болт М8х25мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 1500 |  |
| 10 | Болт М8х30мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 2000 |  |
| 11 | Болт М8х40мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 2000 |  |
| 12 | Болт М8х45мм неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931/ГОСТ 7805 | шт. | 3000 |  |
| 13 | Болт М8х80мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 800 |  |
| 14 | Болт М10х25мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 1500 |  |
| 15 | Болт М10х30мм ~~неповна~~ повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN ~~931~~ 933/ГОСТ 7805 | шт. | 2000 |  |
| 16 | Болт М10х35мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 1000 |  |
| 17 | Болт М10х45мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 2000 |  |
| 18 | Болт М10х45мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 1000 |  |
| 19 | Болт М10х60мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 200 |  |
| 20 | Болт М10х70мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7798 | шт. | 2000 |  |
| 21 | Болт М12х35мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (кл 10.9) | шт. | 300 |  |
| 22 | Болт М12х40мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 1000 |  |
| 23 | Болт М12х45мм неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931 /ГОСТ 7805 | шт. | 2000 |  |
| 24 | Болт М12х45мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 1000 |  |
| 25 | Болт М12х50мм неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931 /ГОСТ 7805 | шт. | 1500 |  |
| 26 | Болт М12х50мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 300 |  |
| 27 | Болт М12х60мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 (клас міцності 10.9) | шт. | 200 |  |
| 28 | Болт М12х70 неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931 /ГОСТ 7805 | шт. | 1500 |  |
| 29 | Болт М16х70 неповна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 931 /ГОСТ 7805 | шт. | 1500 |  |
| 30 | Гайка шестигранна М5 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 800 |  |
| 31 | Гайка шестигранна М6 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 6000 |  |
| 32 | Гайка шестигранна М8 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 6000 |  |
| 33 | Гайка шестигранна М10 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 4000 |  |
| 34 | Гайка шестигранна М12(клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 6000 |  |
| 35 | Гайка шестигранна М12 (клас міцності 10.0) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 200 |  |
| 36 | Гайка шестигранна М14 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 400 |  |
| 37 | Гайка шестигранна М16 (клас міцності 6.0 ) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70 | шт. | 800 |  |
| 38 | Гвинт М4х16 DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) | шт. | 500 |  |
| 39 | Гвинт М5х14 DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) | шт. | 500 |  |
| 40 | Гвинт М5х16 з буртиком ЦБ DIN 967 | шт. | 500 |  |
| 41 | Гвинт М5х20 з потайною головкою DIN 965 (ГОСТ 17475-80) | шт. | 800 |  |
| 42 | Гвинт М5х40 DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) | шт. | 500 |  |
| 43 | Гвинт М6х25 DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) | шт. | 500 |  |
| 44 | Гвинт М6х30 DIN 7985 (ГОСТ 17473-80) | шт. | 800 |  |
| 45 | Гвинт М6х45 з потайною головкою DIN 965 (ГОСТ 17475-80) | шт. | 1000 |  |
| 46 | Гвинт М8х25оцинкований з внутрішнім шестигранником INBUS (клас міцності 8.8) DIN 912 | шт. | 500 |  |
| 47 | Гвинт М8х50оцинкований з внутрішнім шестигранником INBUS (клас міцності 10.9) DIN 912 | шт. | 300 |  |
| 48 | Заклепка 4,8х12/ 6-8 з плоскою головкою Al/St | шт. | 4000 |  |
| 49 | Заклепка 4,8х12 /6-8 з плоскою головкою St/St | шт. | 2500 |  |
| 50 | Заклепка 4,8х18 /12-14 з плоскою головкою Al/St | шт. | 9000 |  |
| 51 | Заклепка 4,8х18 /12-14 з плоскою головкою St/St | шт. | 2000 |  |
| 52 | Заклепка 4,8х24 /16-20 з плоскою головкою Al/St | шт. | 7000 |  |
| 53 | Заклепка 4,8х24 / 16-20 з плоскою головкою St/St | шт. | 2000 |  |
| 54 | Шайба плоска 5 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 500 |  |
| 55 | Шайба плоска 6 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 2000 |  |
| 56 | Шайба плоска 8 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 3000 |  |
| 57 | Шайба плоска 10 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 3000 |  |
| 58 | Шайба плоска 12 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 2000 |  |
| 59 | Шайба плоска 16 ЦБ ГОСТ 11371 | шт. | 800 |  |
| 60 | Шайба пружинна (гровер) Нх 5 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 1500 |  |
| 61 | Шайба пружинна (гровер) Нх 6 оц. DIN7980 | шт. | 2000 |  |
| 62 | Шайба пружинна (гровер) Нх 8 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 4000 |  |
| 63 | Шайба пружинна ~~(зірочка)~~ Нх 8 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 100 |  |
| 64 | Шайба пружинна (гровер) Нх 10 ЦБ DIN7980 | шт. | 2000 |  |
| 65 | Шайба пружинна (гровер) Нх 12 ЦБ DIN7980  | шт. | 6000 |  |
| 66 | Шайба пружинна (гровер) Нх 14 ЦБ DIN7980 | шт. | 800 |  |
| 67 | Шайба пружинна (гровер) Нх 18 ЦБ DIN7980 | шт. | 500 |  |
| 68 | Шайба пружинна (гровер) Нх 20 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 500 |  |
| 69 | Шайба пружинна (гровер) Нх 22 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 500 |  |
| 70 | Шайба пружинна (гровер) Нх 24 Т ЦБ DIN7980 | шт. | 500 |  |
| 71 | Шплінт 3,2х45 оцинкований DIN 94 | шт. | 500 |  |
| 72 | Шплінт 3,2х50 оцинкований DIN 94 | шт. | 1000 |  |
| 73 | Шплінт ~~4х60~~  4х63оцинкований DIN 94 | шт. | 1000 |  |
| 74 | Шплінт 6.3х90 оцинкований DIN 94 | шт. | 1500 |  |
| 75 | Шуруп універсальний потайна головка PZ 5х25 ЦЖ ГОСТ 1145-80/ DIN7997 | шт. | 2000 |  |
| 76 | Шуруп універсальний потайна головка PZ 5х45 ЦЖ ГОСТ 1145-80/ DIN7997 | шт. | 2000 |  |
| 77 | Саморіз по металу ТЕХ 6.3х45 | шт. | 1000 |  |

**Технічне завдання до предмета закупівлі:**

1. У разі іноземного походження Товару, Товар повинен ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

2. Поставлений Товар повинен відповідати стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду Товару (чинним ГОСТ, ДСТУ, ТУ заводу-виробника), зокрема щодо показників якості такого виду товару, що підтверджується відповідними документами.

3. Товар повинен бути заводського виконання, новий, без слідів та ознак напрацювання, ремонту, корозії, відновлення тощо (надати Лист-гарантію в довільній формі про те, що все запропоноване Учасником Товар є новим та раніше не використовувався).

4. У своїх пропозиціях Учасник має зазначити каталожний номер, повну назву та країну виробника товару, який пропонується по кожній окремій позиції.

5. Товар буде закуповуватись окремими партіями в залежності від потреб замовника, відповідно до направлених учаснику заявок. Фактичний обсяг Товару буде визначений у процесі виконання договору, відповідно до видаткових накладних на Товар, але в межах суми договору, укладеного за результатами торгів.

6. Постачання Товару повинно здійснюватись з дати підписання договору **до 31.12.2023** року відповідно до попередньо узгоджених об’ємів поставки Товару із Замовником, **протягом 2(двох) робочих днів** з дня отримання заявки від Замовника.

7. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк **до 2 (двох) робочих днів** з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

8. Виробництво повинне бути сертифіковане та мати сертифікат на систему управління якістю ISO. **Надати відповідний сертифікат**.

9. Учасник гарантує, що предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.

 10. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок.

 11. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

**У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

  ***Еквівалент*** – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_