Затверджено

протоколом уповноваженої

особи

№ 122 від 17.04.2023 року

Перелік змін

внесених до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Кріпильні деталі (Болт, гайка, гвинт, заклепка, шайба, шплінт, саморіз)**

код ДК 021:2015: **44530000-4 - Кріпильні деталі**

ідентифікатор закупівлі: [UA-2023-04-12-012226-а](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-003327-c)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зміна № 1 | В Оголошені, в тендерній документації в розділі «**Подання та розкриття тендерної пропозиції»** | дату «20.04.2023 р.» замінити на «23.04.2023 р.» |
| Зміна № 2 | В Оголошені (специфікація), в Додатку 2 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі в колонці «Назва» п. 15 | пункт 15 «Болт М10х30мм ~~неповна~~ різьба шестигранна головка DIN ~~931~~ /ГОСТ 7805»:  - доповнити буквами «ЦБ»;  - слово «неповна» замінити на слово «повна»;  - цифри « 931» замінити на цифри « 933»  та  пункт 15 викласти у наступній редакції:  «Болт М10х30мм повна різьба шестигранна головка ЦБ DIN 933 /ГОСТ 7805» |
| Зміна № 3 | В Оголошені (специфікація), в Додатку 2 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі в колонці «Назва» п. 35 | пункт 35 «Гайка шестигранна М12 (клас міцності 10.0) DIN 984, ГОСТ 5927-70»:  - доповнити буквами «ЦБ»  та  пункт 35 викласти у наступній редакції:  «Гайка шестигранна М12 (клас міцності 10.0) ЦБ DIN 984, ГОСТ 5927-70» |
| Зміна № 4 | В Оголошені (специфікація), в Додатку 2 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі в колонці «Назва» п. 63 | пункт 63 «Шайба пружинна ~~(зірочка)~~ Нх 8 Т ЦБ DIN7980»:  - видалити слово (зірочка)  та  пункт 63 викласти у наступній редакції:  пункт 63 «Шайба пружинна Нх 8 Т ЦБ DIN 7980» |
| Зміна № 5 | В Оголошені (специфікація), в Додатку 2 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі в колонці «Назва» п. 73 | пункт 73 «Шплінт 4х~~60~~ оцинкований DIN 94»:  - цифри ~~4х60~~  «60» замінити на цифри «4х63»  та  пункт 73 викласти у наступній редакції:  пункт 73 «Шплінт 4х63 оцинкований DIN 94» |