|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо процедур закупівель**  на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами) | | | | | |
| **Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ДК 021:2015** | **Вид та ідентифікатор процедури закупівлі** | **Розмір бюджетного призначення (грн.)** | **Очікувана вартість предмета закупівлі**  **(грн.)** | **Обґрунтування** | |
| **технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | **очікуваної вартості предмета закупівлі** |
| ДК 021:2015 42630000-3– металообробні верстати (верстат свердлильний на лектромагніт-ній основі) – 1шт. |  | 172 000,00 | 160 500,00 | Відповідно до технічних вимог  на закупівлю верстата свердлильного на електромагнітній основі | На підставі отриманих від потенційних постачальників комерційних ТОВ "ЦТО КВАРЦ" та ТОВ "КОМПАНІЯ ЕСТ" із зазначенням діючих цін на металообробні верстати (верстат свердлильний на електромагнітній основі (MAB-1300) було проведено розрахунок очікуваної вартості закупівлі. |

Технічні вимоги

на закупівлю верстата свердлильного на електромагнітній основі

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Вимога** |
| Тип верстата | свердлильно-різьбонарізний |
| Споживана потужність кВт | не менше 2300 |
| Напруга мережі | в межах 220-230 В |
| К-ть швидкостей редуктора | не менше 4 швидкості |
| Можливість свердління спіральним свердлом | макс. 45 мм. |
| Зенкування | макс. 80 мм |
| Можливість свердління корончатим свердлом | від 12-130мм |
| Діаметр різьби, що нарізається | макс. М42 |
| Конус морзе | МК4 (МТ4) |
| Робоче середовище редуктора | масляна ванна |
| Наявність автоматичної подачі СОЖ | так |
| Наявність захисту від перегріву | так |
| Додаткова комплектація | Кейс -1 шт.; система автоматичної подачі ЗОР (встановлена на верстаті) - 1 шт.; перехідник Weldon 32/ Weldon 19 -1 шт., або еквівалент; клиновидна виколотка - 1 шт.; штифт виштовхувач -4 шт.; фіксуючий пасок 1 шт.; ключ шестиграний -1 шт.; керівництво з експлуатації 1 шт |
| Гарантійні зобов’язання | не менше 24 місяців з дня запуску в експлуатацію |
| Вид закупівлі | відкриті торги |