**Додаток № 1**

**до тендерної документації**

*Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник НЕ повинен відступати від даної форми.*

*У разі коли в тендерній документації передбачено поділ предмету закупівлі на частини (лоти), тендерна пропозиція подається на кожну частину (лот) окремо.*

*На фірмовому бланку підприємства* **(у разі наявності)**

Тендерна пропозиція

Уважно вивчивши тендерну документацію та вимоги до неї, (*назва Учасника*) погоджується виконати вимоги тендерної документації та умови Договору та підтверджує те, що ми уповноважені на підписання тендерної пропозиції та Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування Учасника – суб’єкта господарювання |  |
| 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |  |
| 3. Країна |  |
| 4. Поштова адреса (місце знаходження) |  |
| 5. Телефон, факс, e-mail |  |
| 6. Особа, яка уповноважена підписувати договір (контракт) (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон): |  |

Зважаючи на викладене, (*назва Учасника*) надає свою тендерну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ДК 021: 2015 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (Послуги з технічного обслуговування ліфтів на об’єктах Дніпровського державного медичного університету за адресою: вул. Набережна Перемоги, 44А, вул. Набережна Перемоги, 44Б) на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Послуги**  **(ДК 021:2015 50750000-7)** | **Од. виміру** | **К-сть** | **Ціна за одиницю без ПДВ,**  **грн.** | **Вартість, без ПДВ, грн.** |
|  | ***Машинне приміщення***. Зовнішній огляд обладнанняПересвідчення наявності електричних схем. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Лебідка*** . Зовнішній огляд лебідки, перевірка її роботи у різних режимах, керуючи з машинного приміщення | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Лебідка.***  Перевірка стану та рівня оливи у редукторі | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Зовнішній огляд, видалення пилу, підтягування кріплення контактних з’єднань | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Перевірка технічного стану контактних груп | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Регулювання реле часу | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Огляд блоків трансформаторів та парної роботи станції | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Перевірка стану ізоляції електропроводки НКП | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Перевірка стану блоків парної роботи | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Перевірка стану блоків трансформаторів | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Станція керування (НКП).*** Перевірка стану кріплення занулюючих проводів. | послуга | 324 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Зовнішній огляд, перевірка роботи ОШ та уловлювачів. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Перевірка достатності тягового зусилля на робочому шківі ОШ. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Очистка корпусу і канату ОШ від пилу та бруду. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Перевірка спрацювання вимикача уловлювачів. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Перевірка роботи ОШ шляхом посадки кабіни на уловлювачі | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Перевірка роботи вимикача уловлювачів | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Обмежувач швидкості (ОШ).*** Перевірка роботи вимикача переспуску\перепідйому. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Ввідний пристрій*** . Зовнішній огляд, перевірка на належне функціонування. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Ввідний пристрій*** . Перевірка ізоляції провідників | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Ввідний пристрій*** . Перевірка зазорів між губками пінцетів | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Ввідний пристрій*** . Підтяжка контактних з'єднань. Очистка деталей ВП від пилу та бруду. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Шахта ліфта*** . Зовнішній огляд стану клемних коробок, підвісного кабелю та електро-розводки. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Шахта ліфта*** . Перевірка стану та кріплення датчиків та шунтів у шахті. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Шахта ліфта*** . Перевірка стану та кріплення апаратів виклику. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Шахта ліфта*** . Підтягування електричних з’єднань. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Противага*** . Зовнішній огляд стану та кріплення елементів противаги. Видалення пилу та бруду з вузлів та деталей противаги. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Противага*** . Підтяжка різьбових з’єднань. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Двері шахти (ДШ).*** Перевірка стану ДШ. Перевірка надійності механічних кріплень, належного функціонування вимикачів зачинення і замкнення ДШ. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Двері шахти (ДШ).*** Очистка деталей та вузлів ДШ від пилу та бруду. Перевірка надійності кріплень. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Двері шахти (ДШ).*** Перевірка та регулювання нормативних зазорів, провалів контактів вимикачів контролю зачинення ДШ. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Двері шахти (ДШ).*** Перевірка справності роботи вимикачів контролю зачинення ДШ і замків ДШ. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Дах та двері кабіни*** . Огляд стану обладнання на даху кабіни. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Дах та двері кабіни*** . Перевірка функціонування механізмів реверсу дверей кабіни та механізму привода уловлювачів. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Дах та двері кабіни*** . Перевірка стану та кріплення підвіски кабіни | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Купе кабіни*** . Перевірка стану бокових щитів, підлоги, стелі, плінтусів, стулок дверей кабіни. Перевірка стану кнопочного апарату, написів та індикації. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Купе кабіни*** . Ремонт щитів кабіни без їх зняття | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Огляд стану обладнання нижньої частини кабіни та приямку. Видалення бруду з обладнання нижньої частини кабіни та приямку. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка стану і кріплення вузлів та деталей механізмів уловлювачів, | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка стану натяжного пристрою канату ОШ. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка спрацьовування вимикача натяжного пристрою канату ОШ. | послуга | 60 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка стану і кріплення башмаків та вкладишів кабіни та ДК. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка стану і кріплення вузлів, деталей та щита підлоги. | послуга | 24 |  |  |
|  | ***Нижня частина кабіни та обладнання приямку*** . Перевірка і регулювання провалів контактів вимикачів підлоги. | послуга | 24 |  |  |
|  | Перевірка роботи ліфта у режимі керування з МП | послуга | 60 |  |  |
|  | Перевірка роботи ліфта у режимі нормальної роботи. | послуга | 60 |  |  |
|  | Перевірка роботи ліфта у режимі управління з даху кабіни. | послуга | 60 |  |  |
| Всього | | | 2172 | Всього без ПДВ |  |
|  | | | | ПДВ |  |
|  | | | | Сума, з ПДВ |  |
| Тендерна пропозиція з ПДВ (грн.): цифрами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.  словами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | |

У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас до закінчення зазначеного строку.

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом та Особливостями.

Якщо нас буде визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів.

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

*Посада, прізвище, ім’я, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника.*