# «Поточний ремонт споруд подвійного призначення в підвальному приміщенні Криворізької гімназії № 76 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Люблінська,21»

ДК 021:2015 – 45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| **Додаток №2**  **до тендерної документації**  **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**  *ДК 021:2015:*45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи *«*Поточний ремонт споруд подвійного призначення в підвальному приміщенні Криворізької гімназії № 76 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, **вул. Люблінська, 21*»***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Демонтаж металоконструкцій | т | 0,9 |  | | 2 | Розбирання цегляних перестінків без очищення | 100м2 | 0,095 |  | | 3 | Розбирання дерев’яних елементiв перекриттiв, покриттiв та пiдвiсних стель | 100м2 | 0,22 |  | | 4 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 1,3 |  | | 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 50 |  | | 6 | Фарбування підлоги | м2 | 50 |  | | 7 | Демонтаж дверних коробок | шт | 2 |  | | 8 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,5 |  | | 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,4 |  | | 10 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 1 |  | | 11 | Виготовлення та встановлення поручнів | мп | 8 |  | | 12 | Улаштування обшивка стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасі | м2 | 22 |  | | 13 | Виготовлення та монтаж вентиляційної системи | шт | 2 |  | | 14 | Встановлення унітазу | шт | 1 |  | | 15 | Встановлення умивальника | шт | 1 |  | | 16 | Прокладання трубопроводу каналізації | м | 5 |  | | 17 | Прокладання трубопроводу водопостачання | м | 12 |  | | 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |  | | 19 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід" | шт | 1 |  | | 20 | Монтаж світильників аварійного освітлення | шт | 3 |  | | 21 | Установлення штепсельних розеток | шт | 9 |  | | 22 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 50 |  | | 23 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стін | шт | 1 |  | | 24 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 5 |  | | 25 | Установлення автоматичних вимикачів | шт | 5 |  | | 26 | Встановлення каналізаційної станцію | шт | 1 |  |   ***Вищевказані матеріали можуть бути замінені на аналог кращої якості.***  Ціна повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника (в тому числі витрат на доставку, матеріали, демонтаж, транспортних витрат на вивезення будівельного сміття та інших витрат учасника). Ціна в бік збільшення не переглядається, учасник має надати замовнику повний обсяг послуг за ціною, що склалась за результатами аукціону.  **Вимоги до організації надання послуг:**  Послуги повинні надаватисяз дотриманням правил і норм техніки безпеки та інших норм чинного законодавства. Виконавець, при наданні послуг, повинен забезпечити кваліфікований підхід до проведення поточного ремонту та підготовчих робіт, в тому числі відключення, при необхідності, об’єктів від електромереж.  Виконавець несе відповідальність за належне, якісне надання послуг, а також повну відповідальність перед третіми особами за заподіяну їм (їх здоров’ю та життю) та/або їх майну шкоду; також виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цілісність об’єктів (а також майна, що у них знаходиться).  **Виконавець при проведенні робіт Відповідає:**  - за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;  - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних - монтажних робіт;  - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття.  **Інші вимоги до предмету закупівлі**   |  | | --- | | 1.1 Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботи/послуги, розраховується виходячи з обсягів робіт/послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах по об`єкту замовника та поточних цін на них з урахуванням усіх витрат та ризиків учасника, та є твердою. | |  | | 1.2. В складі пропозиції Учасник надає **кошторисну документацію** розраховану на підставі кошторисних норм України. Настанова з визначення вартості будівництва від 01.11.2021 № 281, **у складі якої**:  1) договірна ціна (тверда);  2) розрахунок загальновиробничих витрат;  3) пояснювальна записка;  4) локальний кошторис (складений відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);  5) підсумкова відомість ресурсів до локального (локальних) кошторисів. | | 1.3.  **Кошторисна документація** згідно п.1.2. цього Розділу надається в сканованому вигляді із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої особи Учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (у разі її використання). | | 1.4. Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт/послуг або Учасником змінені обсяги та склад виконання робіт/послуг, що зазначені в **Додатку №2 (технічне завдання)** до даної документації, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного завдання, та відхиляється Замовником.  1.5. Наведений обсяг послуг є орієнтовним, Замовник не має фахівців будівельної галузі для повного прорахунку потреби. Учасники мають можливість оглянути об’єкт за адресою його місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Люблінська,21, в робочий час адміністрації закладу без його фотографування (з можливістю робити будь-які креслення та вимірювання) і обговорити з адміністрацією принципові рішення. Жодних документів з приводу огляду Замовник не вимагає, огляд є правом, а не обов’язком Учасника. |   ***У разі, якщо у найменуванні послуг технічної специфікації є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***  *Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічної специфікації» замовника.*  *Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає виконати послуги згідно з «Технічною специфікацією» замовника та обсягів, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуги, що є предметом закупівлі, та поточних цін на них з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними/співвиконавчими організаціями (у разі їх залучення), а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.*  *Ціна пропозиції**повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.*  **У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідатиме технічним та якісним вимогам Замовника або документи Учасника, надані в його пропозиції, не відповідатимуть вимогам цієї документації, пропозицію буде відхилено.** | **Додаток №2 (зі змінами)**  **до тендерної документації**  **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**  *ДК 021:2015:*45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи *«*Поточний ремонт споруд подвійного призначення в підвальному приміщенні Криворізької гімназії № 76 Криворізької міської ради за адресою: м. Кривий Ріг, **вул. Люблінська, 21*»***   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Демонтаж металоконструкцій | т | 0,9 |  | | 2 | Розбирання цегляних перестінків без очищення | 100м2 | 0,095 |  | | 3 | Розбирання дерев’яних елементiв перекриттiв, покриттiв та пiдвiсних стель | 100м2 | 0,22 |  | | 4 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 1,3 |  | | 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 50 |  | | 6 | Фарбування підлоги | м2 | 50 |  | | 7 | Демонтаж дверних коробок | шт | 2 |  | | 8 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 1,5 |  | | 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,4 |  | | 10 | Улаштування залізобетонних сходів | м3 | 1 |  | | 11 | Виготовлення та встановлення поручнів | мп | 8 |  | | 12 | Улаштування обшивка стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасі | м2 | 22 |  | | 13 | Виготовлення та монтаж вентиляційної системи | шт | 2 |  | | 14 | Встановлення унітазу | шт | 1 |  | | 15 | Встановлення умивальника | шт | 1 |  | | 16 | Прокладання трубопроводу каналізації | м | 5 |  | | 17 | Прокладання трубопроводу водопостачання | м | 12 |  | | 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 5 |  | | 19 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід" | шт | 1 |  | | 20 | Монтаж світильників аварійного освітлення | шт | 3 |  | | 21 | Установлення штепсельних розеток | шт | 9 |  | | 22 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 50 |  | | 23 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стін | шт | 1 |  | | 24 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 5 |  | | 25 | Установлення автоматичних вимикачів | шт | 5 |  | | 26 | Встановлення каналізаційної станцію | шт | 1 |  |   ***Вищевказані матеріали можуть бути замінені на аналог кращої якості.***  Ціна повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника (в тому числі витрат на доставку, матеріали, демонтаж, транспортних витрат на вивезення будівельного сміття та інших витрат учасника). Ціна в бік збільшення не переглядається, учасник має надати замовнику повний обсяг послуг за ціною, що склалась за результатами аукціону.  **Вимоги до організації надання послуг:**  Послуги повинні надаватисяз дотриманням правил і норм техніки безпеки та інших норм чинного законодавства. Виконавець, при наданні послуг, повинен забезпечити кваліфікований підхід до проведення поточного ремонту та підготовчих робіт, в тому числі відключення, при необхідності, об’єктів від електромереж.  Виконавець несе відповідальність за належне, якісне надання послуг, а також повну відповідальність перед третіми особами за заподіяну їм (їх здоров’ю та життю) та/або їх майну шкоду; також виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цілісність об’єктів (а також майна, що у них знаходиться).  **Виконавець при проведенні робіт Відповідає:**  - за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;  - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних - монтажних робіт;  - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття.  **Інші вимоги до предмету закупівлі**   |  | | --- | | 1.1 Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботи/послуги, розраховується виходячи з обсягів робіт/послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах по об`єкту замовника та поточних цін на них з урахуванням усіх витрат та ризиків учасника, та є твердою. | |  | | 1.2. В складі пропозиції Учасник надає **кошторисну документацію** розраховану на підставі кошторисних норм України. Настанова з визначення вартості будівництва від 01.11.2021 № 281, **у складі якої**:  1) договірна ціна (тверда);  2) розрахунок загальновиробничих витрат;  3) пояснювальна записка;  4) локальний кошторис (складений відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);  5) підсумкова відомість ресурсів до локального (локальних) кошторисів. | | 1.3.  **Кошторисна документація** згідно п.1.2. цього Розділу надається в сканованому вигляді із зазначенням прізвища та ініціалів уповноваженої особи Учасника, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та скріплена печаткою Учасника (у разі її використання). | | 1.4. Обсяги робіт, шо зазначені в **Додатку №2 (технічне завдання)** до даної документації не можуть бути зменшені. Якщо Учасником змінені обсяги робіт/послуг, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам Замовника, та відхиляється  1.5. Наведений обсяг послуг є орієнтовним, Замовник не має фахівців будівельної галузі для повного прорахунку потреби. Учасники мають можливість оглянути об’єкт за адресою його місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Люблінська,21, в робочий час адміністрації закладу без його фотографування (з можливістю робити будь-які креслення та вимірювання) і обговорити з адміністрацією принципові рішення. Жодних документів з приводу огляду Замовник не вимагає, огляд є правом, а не обов’язком Учасника. |   ***У разі, якщо у найменуванні послуг технічної специфікації є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".***  *Учасник визначає суму цінової пропозиції у відповідності до «Технічної специфікації» замовника.*  *Ціна пропозиції учасника – це сума, за якою він передбачає виконати послуги згідно з «Технічною специфікацією» замовника та обсягів, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуги, що є предметом закупівлі, та поточних цін на них з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними/співвиконавчими організаціями (у разі їх залучення), а також з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.*  *Ціна пропозиції**повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.*  **У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідатиме технічним та якісним вимогам Замовника або документи Учасника, надані в його пропозиції, не відповідатимуть вимогам цієї документації, пропозицію буде відхилено.** |