Додаток 1 до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

у складі тендерної пропозиції із назвою папки/ файла «Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі»:

***Автомобільні шини літні (за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності (34351100-3 Автомобільні шини))***

1. Строк поставки Товару: до 31.03.2023

 2. Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТУ У, ISO 9001:2015 вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості та/або паспортом виробника та/або копією сертифікату відповідності та/або декларацією постачальника та/або етикеткою та/або ярликом, тощо)

 3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає ***гарантійний(ні) лист(и)*** щодо наступного:

 - у разі постачання неякісного Товару, виявлення дефектів товару (неприпустимий дисбаланс, неправильна геометрія чи здуття, тощо), Учасник забезпечує за свій рахунок заміну такого неякісного Товару якісним і передачу Замовнику протягом 14 (чотирнадцяти) днів.

 - шини для транспортних засобів нові і такі, що не були у використанні, або регенерованим (виготовленим шляхом відновлення Товару такого що був у використанні) і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи, дата виготовлення: 2022 -2023 року випуску.

 - встановлений виробником гарантійний строк на Товар, який є предметом даної закупівлі, повинен складати не менше 12 календарних місяців з дати поставки та підписання видаткової накладної.

 4. Показники зовнішнього вигляду повинні відповідати нормативно-технічної документації.

В товарі не допускається:

4.1. розшарування в каркасі, брекері і борті, розшарування протектора і боків;

4.2. запресування твердих включень на внутрішній поверхні каркасу з пошкодженням першого шару.

 5. Учасник надає ***гарантійний лист***, що Товар містить наступну інформацію (зазначити):

5.1. позначення шини пневматичної та її моделі;

5.2. товарний знак та/або найменування виробника;

5.3. дату виготовлення;

5.4. індекс навантаження;

5.5. індекс швидкості;

5.6. TREADWEAR - максимальна швидкість при якій шина витримує показники зносостійкості;

5.7. TRACTION - властивості щеплення шин (оцінюється в трьох класному вимирі А, В, С. А - найвищий клас);

5.8. Temperature - властивість шини витримувати температурні навантаження при русі на великій швидкості (оцінюється в трьох класному вимирі А, В, С. А - найвищий клас);

5.9. показник зносу;

5.10. іншу інформацію встановлену згідно стандартів країни-виробника.

6. Товар повинен мати хорошу курсову стійкість, хороше зчеплення, як на сухому, так і на мокрому покритті, бути передбачуваним при розгоні, гальмуванні і при цьому зносостійкі.

7. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля. *На підтвердження Учасник повинен надати* ***гарантійний лист*** *щодо дотримання заходів із захисту довкілля.*

 8. Місце поставки товару за адресою: вул. Будівельників, буд. 23, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49089, (Комунальне некомерційне підприємство "Рубіжанська центральна міська лікарня" Рубіжанської міської ради Луганської області).

 9. Умови поставки товару: доставка товару здійснюється транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника.

 10. Вантажно-розвантажувальні роботи здійснюються власними силами та/або за рахунок Постачальника.

 11. Відсутність у тендерній пропозиції хоча б одного найменування товару із наведеного переліку (Таблиця 1) призводить до відхилення тендерної пропозиції учасника.

**Увага: Усі колонки Таблиці 1 (в тому числі колонка 9) заповнюються Учасником обов’язково при поданні тендерної пропозиції .**

*Примітки:*

 *У місцях, де тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз «……….або еквівалент». Якщо учасник надає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості або іншого документа, що містить технічні характеристики товару.*

*У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.*

Таблиця 1

Шини - літні, безкамерні, нешиповані.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .№ п/п | Код та назва ДК 021:2015(відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі) | Розмір шин | Марка(модель) шин (або еквівалент) | Індекс навантаженя та швидкості (не нижче) | Од.виміру | Кількість | Індекс зчеплення (не нижче) | Виробник/країна походження товару |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 |  8 | 9 |
| 1 | 34351100-3 Автомобільні шини | 215/75 R16С | Lassa Transway 2 (або еквівалент) | 116/114 R | шт |  4 |  B |  |
| 2 | 34351100-3 Автомобільні шини | 205/65 R16С | Lassa Transway 2 (або еквівалент) | 107/105T | шт |  4 |  B |  |
| 3 | 34351100-3 Автомобільні шини  | 225/65 R16С | Lassa Transway 2 (або еквівалент) | 112/110 R | шт |  5 |  B |  |

Медичний заклад потребує закупівлі вищезазначеного товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника.

Учасники зобов’язані надати в складі тендерної пропозиції це технічне завдання підписане Учасником **на кожному аркуші.**

***Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***

**Посада, ПІБ уповноваженої особи переможця, підпис, печатка (у разі її використання)**