**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**за процедурою відкритих торгів з закупівлі по предмету:**

**Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”**

**– 09110000-3 - Тверде паливо (*Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний*)**

**Ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель:**  [[UA-2024-03-01-005904-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-13-010569-a" \t "_blank" \o "Оголошення на порталі Уповноваженого органу)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-01-005904-a)

**на очікувану вартість - 12 011 800,00 грн.**

**Оголошення про проведення відкритих торгів**

1.Найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА “РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ”

2.Місце знаходження: 67400, Україна, Одеська область, м,Роздільна, вул.Муніципальна,19.

3.Код ЄДРПОУ: 38302654

4.Категорія: Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме: комунальна установа, рівень розпорядника бюджетних коштів - 3.

5.Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником: Код ДК 021:2015  – 09110000-3 - Тверде паливо (Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний)

6.Дата оголошення: 01.03.2024 р.

7.Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

8.Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-03-01-005904-a

9. Закупівля здійснюється з метою забезпечення опалення приміщень закладів освіти Роздільнянської міської ради у 2024 році в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 рік згідно з рішення Роздільнянської міської ради від 21.12.2023 р № 3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

Розрахунок потреби підтверджений розрахунками господарчої групи Комунальної установи з економічним обґрунтуванням на використання вугілля, виходячи з основних виробничих показників:

- фактичного використання  вугілля у 2023-2024 роках;

- забезпечення суворого режиму економії енергоносіїв у плановому періоді;

- забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків на тверде паливо з бюджету протягом бюджетного періоду.

*Розмір бюджетного призначення визначений* з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни на товар, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників даного виду товару, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронній системі закупівель "Prozorro".

*Очікувану вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі* визначено за результатом моніторингу цін на ринку на підставі отриманих комерційних пропозиції від операторів ринку товару.

10. Кількість товару:

Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100) – 760 т

брикет паливний вугільний – 86 т

11.Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**Вимоги щодо предмету закупівлі**

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" –***

***Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний***

***за ДК 021:2015 - 09110000-3 - Тверде паливо***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100), брикет паливний вугільний*** |
| Код ДК 021:2015 | ***09110000-3 - Тверде паливо*** |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***09111100-1 - Вугілля,***  ***09111220-8 - Брикетоване вугілля*** |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | ***Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100) – 760 т***  ***брикет паливний вугільний – 86 т*** |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***заклади освіти***  ***Роздільнянської міської ради*** |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***до 31.12.2024*** |

***Технічні вимоги:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця  виміру | Кількість | Технічні, якісні  характеристики товару | |
| Теплота згоряння на робочий стан палива, ккал/кг: | Загальна волога  на робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| ***1.*** | ***Брикет паливний вугільний*** | ***т.*** | ***86*** | ***3800 - 7100*** | ***6*** |

**1.** Розміри брикетів: довжина до 8см, ширина до 4см, висота до 5см.,

Форма брикетів: овальна або еліпсоподібна або подушкоподібна.

Механічна міцність: не менш 90%(визначається під час випробування методом скидання з висоти 1,5 метра, залишок бою не більш 10%).

Кількість кусків менше 13мм в упаковці не більш 10%.

Сировиною для виробництва брикету повинне бути вугілля кам’яне будь-яких марок, а не його відходи з підвищеним вмістом глини(шлам вугільний). Дані щодо сировини повинні бути відображені у технічних умовах, відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний.

**2.**Відвантаження брикету паливного вугільного повинно проводитися зі складу постачальника (виробника) у герметично зашитих поліпропіленових мішках з поліетиленовим вкладишем для захисту від вологи, вагою не більше 50 кг укладених на дерев’яний піддон у кількості від 25 до 50 шт.. Складена палета у свою чергу повинна бути упакована стрейчевою плівкою для захисту від атмосферних опадів, для довгострокового зберігання. З метою ідентифікації виробника пропонованого брикету на мішках повинно бути маркування з назвою виробника та адресою виробництва.

**3.**Брикет паливний вугільний повинен вироблятися без домішок неорганічного походження таких як продукти нафтохімічної та резинотехнічної переробки.

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до брикету паливного вугільного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме**:

**1.** Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників брикету паливного вугільного, вимогам цієї тендерної документації.

**2.** Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого брикету паливного вугільного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого брикету паливного вугільного учаснику торгів, щодо відвантаження брикету паливного вугільного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

**3.** Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропонований брикет паливний вугільний та дійсного на дату подання тендерної пропозиції, виданий на ім’я виробника пропонованої продукції;

**4.** Оригінал або копію технічних умов виробника відповідно до яких виготовляється пропонована продукція, з наданням оригіналу або завіреної копії Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або довідку з посиланням на Реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи(в якому повинна міститися інформація щодо наявності висновку ДСЕЕ на технічні умови відповідно до яких виробляється брикет паливний вугільний).

***Вимоги до вугілля кам’яного:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість | Технічні, якісні  характеристики товару | | |
| Нижча теплота згорання(не менше) ккал/кг | Зольність на сухий стан палива, %- не більше ніж: | Загальна волога  на робочий стан палива, % - не більше ніж: |
| ***1.*** | ***Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100)*** | ***т.*** | ***760*** | ***5300*** | ***24*** | ***8*** |

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до вугілля кам’яного, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме**:

**1.** Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію щодо відповідності кількісних та якісних показників вугілля кам’яного, вимогам цієї тендерної документації.

**2.** Оригінал або копія дійсного договору (-ів) учасника з виробником (-ми) пропонованого вугілля кам’яного або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію та/або відвантаження пропонованого вугілля кам’яного учаснику торгів, щодо відвантаження вугілля кам’яного на користь учасника (надається якщо учасник не є виробником);

**3.** Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоноване вугілля кам’яне та дійсного на дату подання тендерної пропозиції, виданий на ім’я виробника пропонованої продукції;

Додаткові умови:

- Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. У разі невідповідності продукції в момент постачання або після виконання постачання умовам даної технічної документації Замовник має право припинити прийомку товару або вимагати заміни всієї партії товару яка невідповідає вимогам документації та в односторонньому порядку розірвати договір постачання.

- дані у всіх наданих документах щодо виробника повинні співпадати;

- на всі документи видані не на ім’я учасника необхідно надати листи-дозволи на використання документів від власника документів, видані на ім’я учасника або постачальника учасника із вказанням номеру ідентифікатору закупівлі.

- розвантаження, доставка відбувається силами та за рахунок постачальника.

12.Строк поставки товару: до 31.12.2024 року.

13.Очікувана вартість предмета закупівлі: 12 011 800,00 грн з ПДВ .

Вик. Науменко А.Г.