**ДОДАТОК 1**

**до Тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

Ми, (назва Учасника), надаємо у складі своєї тендерної пропозиції інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.

Предмет закупівлі: «**Благоустрій території в с. Крушельниця в районі підвісного переходу»,** код відповідно до Єдиного закупівельного словника - **ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт**»

**Місце надання послуг:** с. Крушельниця, Стрийський район, Львівська область.

**Строк виконання робіт:** визначається договором, до 31.12.2023 року.

**Обсяг надання послуг:** 1 послуга.

1. **Вимоги щодо надання послуг (підтвердження відповідності, процесів і методів**

**виробництва згідно з технічними умовами, стандартами):**

Послуги повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів, відповідати вимогам чиним норм, правилам та стандартам встановленим для виконання таких послуг, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати Кошторисним нормам України, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва та умовам Договору.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та матеріали, запропоновані на відкритих торгах, та самостійно несе, всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Виявлені недоліки (дефект в наданих послугах/виконаних роботах) будуть ліквідовані Учасником/Підрядником за свій рахунок і в межах граничних термінів узгоджених з Замовником.

**2. Загальні вимоги:**

Ціна пропозиції (договірна ціна ) учасника повинна бути розрахована у програмному комплексі ABK5 останньої версії відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Мінрегіонбуду України від 01.11.2021 №281 і надається у складі пропозиції разом із підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни. Вид договірної ціни – тверда**.**

Для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі пропозиції до закупівлі повинен надати:

- розрахунок договірної ціни, складеної відповідно з чинними кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281, чинним законодавством України;

- пояснювальну записку;

- локальний кошторис (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

- підсумкову відомість ресурсів;

- розрахунок загальновиробничих витрат;

- проект календарного графіку виконання робіт. (під час укладання договору календарний графік може бути відкориговано щодо проміжних робіт. Кінцевий строк виконання робіт може змінюватися виключно у випадках, передбачених законом).

**3. Порядок надання послуг/виконання робіт:** визначено договором та цією тендерною документацією.

**4.Вимоги щодо безпеки при виконанні робіт:**

Під час надання послуг/виконання робіт Учасник/Підрядник зобов’язаний виконувати встановлені законодавством України та інших нормативно-правових актів, а також відповідність вимогам ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та природоохоронного законодавства.

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту для влаштування корита. | м3 | 7 |
| 2 | Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди | м3 | 9,1 |
| 3 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 129 |
| 4 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 3,9 |
| 5 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші площадок та  тротуарів шириною понад 2 м | м2 | 36,5 |
| 6 | Установлення бортових каменів бетонних і  залізобетонних при інших видах покриттів | м | 19 |
| 7 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 37 |
| 8 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 3,32 |
| 9 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів  глибиною 0,7 м | ям | 5 |
| 10 | Монтаж огородження із труб. | т | 0,106 |
| 11 | Бетонування стовбців огородження. | м3 | 0,32 |
| 12 | Монтаж металоконструкцій для площадок та пандуса. | т | 0,466 |
| 13 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ПФ-020 | м2 | 19,16 |
| 14 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь  емаллю ПФ-115 | м2 | 19,16 |
| 15 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5 | м3 | 5,1 |
| 16 | Улаштування пандуса та площадок, ремонт бетонних  сходів. | м3 | 5 |
| 17 | Розбирання покриттів покрівлі з дощок суцільного  настилу в 2 ряди | м2 | 90 |
| 18 | Улаштування настилу з дощок | м2 | 90 |
| 19 | Фарбування покрівлі за 2 рази | м2 | 90 |

Погоджуємося надати всі послуги визначені технічною специфікацію та договором.

**Технічні характеристики:**

При розрахунку ціни тендерної пропозиції враховуються послуги/роботи по вивезенню будівельного сміття. Учасник/Підрядник гарантує про відсутність забруднення в процесі виконання робіт/надання послуг або виконання ним розроблених заходів із захисту довкілля.

Погоджуємося з тим, що Учасник/Підрядник повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють школи довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття, що є наслідком виконання робіт, в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні робіт/наданні послуг.

**Інші характеристики та вимоги:**

Визначаємо вартість надання послуг, які пропонується виконати за Договором на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення необхідних рішень по об'єкту поточного ремонту, згідно умов їх виконання з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, то сплачуються або мають були сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин (спецтехніки) та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником (мною/нами) вартість матеріалів, витрат тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні (моєї/нашої) пропозиції. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт/надання послуг з/без ПДВ.

Гарантійний строк наданих послуг Учасника, якого визначено Переможцем встановлюється з дати прийняття об'єкта в експлуатацію і в період визначений договором. Учасник гарантує, шляхом подання гарантійного листа, що протягом дванадцяти місяців після закінчення гарантійного строку експлуатації об'єкта він відповідає за дефекти, що призвели до його руйнування, обвалів, якщо Замовник об'єктивно не міг виявити ці дефекти при прийманні об'єкта чи протягом періоду гарантійного строку експлуатації об'єкта.

З вищевикладеним – згідний (згідна).

**Керівник організації – учасника процедури закупівлі**

**або інша уповноважена посадова особа**

**або Учасник – фізична особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**( підпис ) (П.І.Б.)**

**(Печатка – у разі наявності)**