Додаток 3
                  Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
                                                         ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НОВА РЕДАКЦІЯ
Капітальний ремонт 3-го поверху поліклінічного відділення КНП БМР «Білоцерківська   міська лікарня №1» за адресою : вул. Ярослава Мудрого, 49, м. Біла Церква 
код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація 

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Загальнобудівельні роботи                                              Розділ №1.  Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	519,49	 	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	67,23	 	
3	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних
будівлях	 м2	3,825	 	
4	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	м2	158,46	 	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	557,1	 	
6	Знімання наличників	 м	122	 	
7	Знімання дверних полотен	 м2	89,59	 	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	41	 	
9	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок,
обшитих деревноволокнистими плитами	 м2	114,07	 	
10	Розбирання цегляних перегородок	 м3	2,877	 	
11	(Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків	 м2	8,59	 	
12	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	856,34	 	
13	(Демонтаж) Опорядження стін пластиковими панелями
шириною до 400 мм	м2	14,2	 	
14	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним
молотком (дверні отвори)	 м3	3,13	 	
15	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	37,14	 	
 	Розділ №2.  Дверний проріз (закладання)	 	 	 	
16	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	 м3	0,212	 	
17	Армування кладки стін та інших конструкцій	 т	0,0016	 	
18	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм, L=400мм	кг	1,6	 	
 	Розділ №3.  Дверний проріз (влаштування)	 	 	 	
19	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг
(перемички)	т	0,147	 	
20	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)	м2	6	 	
21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	м2	6	 	
 	Розділ №4.  Дверний проріз (зміщення)	 	 	 	

1	2	3	4	5	
22	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	 м3	0,16	 	
23	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг
(перемички)	т	0,0398	 	
24	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)	м2	1	 	
25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	м2	1	 	
 	Розділ №5.  Дверний проріз Тип 1,2(розширення)	 	 	 	
26	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до
20 кг	т	0,0355	 	
27	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг
(перемички)	т	0,0497	 	
28	ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021 (за два рази)	м2	2,8	 	
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	м2	2,8	 	
 	Розділ №6.  Підлоги	 	 	 	
30	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	475,5	 	
31	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	475,5	 	
32	Укладання по перекриттю лаг з дощок площею покриття
підлоги понад 10 м2	м2	475,5	 	
33	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	527	 	
34	Плінтус для лінолеума	м	532,27	 	
 	*** Приміщення 319,321	 	 	 	
35	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	11,86	 	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	м2	25,28	 	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (товщ.=30мм)	м2	37,14	 	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	37,14	 	
39	Плитки керамогранітна з шорстким покриттям для підлог	м2	37,8828	 	
40	Клеюча сумiш Ceresit СМ 11	кг	241,41	 	
41	Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	15,07884	 	
42	Хрестики пластмасові для плитки	шт	15747,36	 	
 	*** Приміщення 336.1	 	 	 	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	м2	3,12	 	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (товщ.=30мм)	м2	3,12	 	
45	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,12	 	
46	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції	м2	3,12	 	
47	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,12	 	
48	Плитки керамогранітна з шорстким покриттям для підлог	м2	3,1824	 	
49	Клеюча сумiш Ceresit СМ 11	кг	20,28	 	
50	Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	1,26672	 	
51	Хрестики пластмасові для плитки	шт	13,2288	 	
 	*** Приміщення 001,004,336,336.2	 	 	 	
52	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	27,79	 	
53	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
гідроізоляції	м2	27,79	 	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	27,79	 	
55	Плитки керамогранітна з шорстким покриттям для підлог	м2	28,3458	 	
56	Клеюча сумiш Ceresit СМ 11	кг	180,635	 	
57	Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	11,28274	 	
58	Хрестики пластмасові для плитки	шт	117,8296	 	

1	2	3	4	5	
 	***Приміщення 300,313,315-318,320,320.1,322,324,326,
326.1,328,330-335337	 	 	 	
59	Улаштування під покриття підлоги основи із
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	433,48	 	
60	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	м2	433,48	 	
61	Лінолеум комерційний, клас ізносостійкості 34	м2	442,1496	 	
 	***Приміщення 323,325	 	 	 	
62	Улаштування під покриття підлоги основи із
деpевностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	42,01	 	
63	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	м2	42,01	 	
64	Лінолеум антистатичний,клас ізносостійкості 34	м2	42,8502	 	
65	Стрічка мідна	рул	1	 	
 	***Приміщення 327,329-329.2	 	 	 	
66	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм	м2	45,02	 	
67	Самовирівнювальна суміш Thomsit DD 	кг	249,861	 	
68	Грунтовка Thomsit R777	кг	8,86894	 	
69	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	3,39901	 	
70	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	м2	45,02	 	
71	Лінолеум антистатичний,клас ізносостійкості 34	м2	45,9204	 	
72	Стрічка мідна	рул	1	 	
 	Розділ №7.  Стеля	 	 	 	
73	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (карниз)	м	521	 	
74	Плінтус стельовий	м	526,21	 	
 	***Приміщення 300,333	 	 	 	
75	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	185,74	 	
76	Профіль головний 3,6 м, білий	м.п.	176,453	 	
77	Профіль поперечний 1,2 м, білий	м.п.	352,906	 	
78	Профіль поперечний 0,6 м, білий	м.п.	176,453	 	
79	Кут пристінний (19х24 мм), білий	м.п.	200,5992	 	
80	Дюбелі 6х60	шт	551,6478	 	
81	Підвіс пружинний (метелик)	шт	148,592	 	
82	Стрижень з гаком СГ-250	шт	148,592	 	
83	Стрижень з кільцем СК-250	шт	148,592	 	
84	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	157,3	 	
85	Плити підвісні "Армстронг"	м2	165,165	 	
 	***Приміщення 001,319,321,336,336.1,336.2,323,325,327,
329,329.1, 329.2	 	 	 	
86	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	152,6	 	
87	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	2380,56	 	
88	Дюбель 6х40 металеві  	шт	106,82	 	
89	Дюбель 6х40 пластмасові	шт	256,368	 	
90	Підвіс в комплекті	шт	106,82	 	
91	Профіль UD 28/27	м	137,34	 	
92	Профіль СD 60/27	м	389,13	 	
93	Однорівневий з'єднувач профілів типу "Краб"	шт	259,42	 	
94	Тяга підвісу	шт	106,82	 	
95	Стрiчка ущільнююча звукоізоляційна шириною 30 мм	м	137,34	 	
96	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами	 м2	152,6	 	
97	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	3204,6	 	
98	Шпаклiвка Фюгенфюллер	кг	54,4782	 	
99	Стрiчка армувальна	м	151,074	 	
100	Лист гіпсокартонний вологостійкий	м2	160,23	 	
101	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	152,6	 	

1	2	3	4	5	
102	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	274,68	 	
103	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	152,6	 	
104	Фарба Caparol Samtex 7	кг	105,294	 	
 	***Приміщення 313,316,317,318,320,320.1,322,324,326,
326.1,328,330-332,334,335,337	 	 	 	
105	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	м2	250,45	 	
106	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	3907,02	 	
107	Дюбель 6х40 металеві  	шт	175,315	 	
108	Дюбель 6х40 пластмасові	шт	420,756	 	
109	Підвіс в комплекті	шт	175,315	 	
110	Профіль UD 28/27	м	225,405	 	
111	Профіль СD 60/27	м	638,6475	 	
112	Однорівневий з'єднувач профілів типу "Краб"	шт	425,765	 	
113	Тяга підвісу	шт	175,315	 	
114	Стрiчка ущільнююча звукоізоляційна шириною 30 мм	м	225,405	 	
115	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами	 м2	250,45	 	
116	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	5259,45	 	
117	Шпаклiвка Фюгенфюллер	кг	89,41065	 	
118	Стрiчка армувальна	м	247,9455	 	
119	Лист гіпсокартонний стельовий	м2	262,9725	 	
120	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	250,45	 	
121	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	450,81	 	
122	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	250,45	 	
123	Фарба Caparol Samtex 7	кг	172,8105	 	
 	***Приміщення 004	 	 	 	
124	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	2,48	 	
125	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	2,48	 	
126	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	4,464	 	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,48	 	
128	Фарба Caparol Samtex 7	кг	1,7112	 	
 	Розділ №8.  Стіни та перегородки	 	 	 	
129	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20
мм	м2	396,6	 	
130	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	м2	55,825	 	
131	Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	86,6	 	
132	Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 8 мм	кг	25,98	 	
133	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м2	6,928	 	
134	Монтажна піна Ceresit TS61 	л	109,116	 	
135	Клеюча сумiш для газоблока Ceresit СТ21	кг	197,448	 	
136	Газоблок 100х200х600 мм	м3	8,5734	 	
137	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт (фартух під умивальники)	м2	30,4	 	
138	Плитки керамічна для стін	м2	30,704	 	
139	Клеюча сумiш Ceresit СМ 11	кг	197,6	 	
140	Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	12,3424	 	
141	Хрестики пластмасові для плитки	шт	128,896	 	

1	2	3	4	5	
 	***Приміщення 300,333	 	 	 	
142	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	м2	366,37	 	
143	Лист гіпсокартонний стінові	м2	384,6885	 	
144	Шпаклiвка Фюгенфюллер	кг	115,04018	 	
145	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	6228,29	 	
146	Дюбель 6х40 металеві  	шт	112,47559	 	
147	Стрiчка ущільнююча звукоізоляційна шириною 30 мм	м	315,0782	 	
148	Профіль UD 28/27	м	318,7419	 	
149	Профіль СD 60/27	м	659,466	 	
150	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	366,37	 	
151	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	659,466	 	
152	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	366,37	 	
153	Фарба Caparol Samtex 7	кг	230,8131	 	
 	***Приміщення 001,319,321,336,336.1,336.2	 	 	 	
154	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7
шт	м2	210,6	 	
155	Плитки керамічна для стін	м2	212,706	 	
156	Клеюча сумiш Ceresit СМ 11	кг	1368,9	 	
157	Ceresit СЕ 40 aguastatic	кг	85,5036	 	
158	Хрестики пластмасові для плитки	шт	892,944	 	
 	***Приміщення 323,325,327,329,329.1,329.2	 	 	 	
159	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	м2	258,67	 	
160	Лист гіпсокартонний вологостійкий	м2	271,6035	 	
161	Шпаклiвка Фюгенфюллер	кг	81,22238	 	
162	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	4397,39	 	
163	Дюбель 6х40 металеві  	шт	79,41169	 	
164	Стрiчка ущільнююча звукоізоляційна шириною 30 мм	м	222,4562	 	
165	Профіль UD 28/27	м	225,0429	 	
166	Профіль СD 60/27	м	465,606	 	
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	258,67	 	
168	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	465,606	 	
169	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	258,67	 	
170	Фарба Caparol Samtex 7	кг	162,9621	 	
 	***Приміщення 313,316,317,318,320,320.1,322,324,326,
326.1,328,330-332,334,335,337	 	 	 	
171	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	м2	675,9	 	
172	Лист гіпсокартонний стінові	м2	709,695	 	
173	Звукоізоляційна плита Шиманет Еко	м2	5,9	 	
174	Шпаклiвка Фюгенфюллер	кг	212,2326	 	
175	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	11490,3	 	
176	Дюбель 6х40 металеві  	шт	207,5013	 	
177	Стрiчка ущільнююча звукоізоляційна шириною 30 мм	м	581,274	 	
178	Профіль UD 28/27	м	588,033	 	
179	Профіль СD 60/27	м	1216,62	 	
180	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	675,9	 	
181	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	1216,62	 	
182	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	675,9	 	
183	Фарба Caparol Samtex 7	кг	425,817	 	
 	***Приміщення 004	 	 	 	

1	2	3	4	5	
184	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	21,08	 	
185	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	21,08	 	
186	Шпаклiвка Ceresit CT-29	кг	37,944	 	
187	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,08	 	
188	Фарба Caparol Samtex 7	кг	14,5452	 	
 	Розділ №9.  Двері	 	 	 	
189	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	4,83	 	
190	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	21,97	 	
191	Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 професійна універсальна	л	0,894	 	
192	Блоки дверні з металопластику 700х2100	м2	1,47	 	
193	Блоки дверні з металопластику 800х2100	м2	3,36	 	
194	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	м2	9,66	 	
195	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	34,96	 	
196	Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 професійна універсальна	л	1,47	 	
197	Блоки дверні з металопластику 1000х2100  	м2	2,1	 	
198	Блоки дверні з металопластику 1200х2100  	м2	7,56	 	
199	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	м2	7,9	 	
200	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	21	 	
201	Монтажна піна Сеrеsіt TS 62 професійна універсальна	л	1,05	 	
202	Перегородка металопластикова з дверним блоком
2810х2810	м2	7,9	 	
203	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9	 блок	27	 	
204	Блоки дверні міжкімнатні (коробка, полотно, наличники)	м2	54,6	 	
205	Залiзнi вироби для дверей міжкімнатних (завіси, ручки,
замок)	комплект	27	 	
206	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	216	 	
207	Монтажна піна Ceresit TS61 	л	17,742	 	
208	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо] (доводчики)	 шт	27	 	
209	Доводчик дверний	комплект	35	 	
210	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	1,28	 	
211	Двері сталеві протипожежні 800х800 (люк на горище)	шт	2	 	
 	Розділ №10.  Підвіконня	 	 	 	
212	Ремонт дерев'яних підвіконних дощок на місці	 шт	34	 	
213	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	9	 	
214	Пiдвiконня,ширина 440 мм	м	9,18	 	
215	Монтажна піна Ceresit TS61 	л	1,2492	 	
 	Розділ №11.  Інші роботи	 	 	 	
 	***Перегородки сантехнічні	 	 	 	
216	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у
санвузлах	 м2	10,3	 	
217	Сантехнічні перегородки (в комплекті з дверима) 	м2	10,3	 	
218	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	53,00364	 	
219	Перевезення сміття до 10 км                                        Маломобільні групи населення	т	53,00364	 	
 	Розділ №1.  МГН (маломобільні групи населення)	 	 	 	
 	***Санвузол	 	 	 	

1	2	3	4	5	
1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
2	Унітаз для МГН зі спинкою	шт	1	 	
3	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	1	 	
4	Умивальник з поручнями для МГН	шт	1	 	
5	Змiшувачi для умивальників	комплект	1	 	
6	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для
ванн тощо	шт	5	 	
7	Поручень для МГН відкидний на стійці з дод.опорою ОП-
2 	шт	1	 	
8	Поручень горизонтальний настінний для МГН	шт	1	 	
9	Табличка санвузол для МГН з шрифтом Брайля
(каталог 0227)	шт	1	 	
10	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом Брайля, belfix set-
help 	шт	1	 	
11	Дзеркало настінне поворотне, ZK-01	шт	1	 	
12	Установлення сушарок для рук	шт	1	 	
13	Електросушарка для рук	шт	1	 	
 	***Хол	 	 	 	
14	Установлення металевих огорож з поручнями з
полівінілхлориду	м	61,8	 	
15	Інформаціна направялюча (поручень) Sanpol	пм	63,036	 	
16	Тактильна Інформаційна позначка 	шт	29	 	
17	Інформаційна тактильна табличка з шрифтом Брайля 	шт	29	 	
18	Тактильна позначка поверху на поручні (сходова клітина
3 поверх)                                                                        Електротехнічні рішення	шт	2	 	
 	Розділ №1.  Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	42	 	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	98	 	
3	Демонтаж групових щитків	шт	2	 	
 	Розділ №2.  Електрообладнання	 	 	 	
 	***ШСО-1	 	 	 	
4	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	 шафа	1	 	
5	Шафа розподільча навiсна ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31
Trend, IEK	шт	1	 	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	23	 	
7	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 6А, PL6-C6/1 Eaton
Moeller	шт	8	 	
8	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 16А, PL6-C16/1
Eaton Moeller	шт	7	 	
9	Вимикач автоматичний 3-пол. І н.р.= 20А, PL6-C20/3
Eaton Moeller	шт	1	 	
10	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 20А;
30mA; 230B PFL6-20/1N/C/003 Eaton Moeller	шт	7	 	
11	Шина нульова 6х9 на 15 отв. з ізолятором АСКО	шт	2	 	
12	Прокладання проводів при схованій проводці по
необштукатуреній поверхні	м	10	 	
13	Провід мідний,гнучкий, багатодротяний, зєднувальний з
ПВХ ізоляцією, переріз 1х6 мм2	м	10	 	
14	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	 	
15	Вимикач автоматичний 3-пол. І н.р.= 80А, PL6-C80/3
Eaton Moeller	шт	1	 	
 	***А1	 	 	 	
16	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	 шафа	1	 	
17	Шафа розподільча навiсна Vector VE110D 237х210х114	шт	1	 	
18	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	 	

1	2	3	4	5	
19	Вимикач автоматичний 3-пол. І н.р.= 100А, PL6-C100/3
Eaton Moeller	шт	1	 	
 	Розділ №3.  Кабелі і дроти	 	 	 	
20	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	1942	 	
21	Труба ПВХ гнучка гофрована д.20 мм 	м	1961,42	 	
22	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	м	985	 	
23	Кабель силовий, пер.2х1,5 кв.мм ВВГнг	м	92,7	 	
24	Кабель силовий, пер.3х1,5 кв.мм ВВГнг	м	921,85	 	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби	м	921	 	
26	Кабель силовий, пер.3х2,5 кв.мм ВВГнг	м	948,63	 	
27	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах
під заливку	м	28	 	
28	Металорукав із зондом д.50 мм 	м	28,28	 	
29	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби	м	36	 	
30	Кабель силовий, пер. 5х4 кв.мм ВВГнг	м	36,72	 	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби	м	28	 	
32	Кабель силовий, пер. 5х10 кв.мм ВВГнг	м	28,56	 	
33	Коробка розподiльча 107х84х45 мм 	шт	93	 	
34	Коробка для твердих стін 65х40	шт	235	 	
 	Розділ №4.  Вироби та матеріали	 	 	 	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	шт	45	 	
36	Вимикач 1-кл. прихов. вст. 10 А	шт	45	 	
37	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	9	 	
38	Вимикач 2-кл. прихов. вст. 10 А	шт	8	 	
39	Вимикач 3-кл. прихов. вст. 10 А	шт	1	 	
40	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	88	 	
41	Розетка заз.конт.прихов.16А	шт	87	 	
42	Розетка вбудована 63А 3К+3 380В ІР67 Р17	шт	1	 	
43	Установлення сушарок для рук	шт	1	 	
44	Електросушарка для рук	шт	1	 	
 	Розділ №5.  Освітлювальне обладнання	 	 	 	
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	79	 	
46	Світильник світлодіодний накладний ДВО 6565 eco	шт	79	 	
47	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	51	 	
48	Світильник світлодіодний накладний 	шт	13	 	
49	Світильник бактерицидний ЛБК-600	шт	19	 	
50	Світильник табло з написом не входити і знаками
радіаційної небезпеки                                                       Вентиляція	шт	19	 	
 	Розділ №1.  Повітроводи	 	 	 	
1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,36	 	
2	Ковпак витяжний зі зворотним клапаном МВ 122 ВК	шт	2	 	
3	Анемостат пластиковий А125ВР	шт	2	 	
4	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	кг	10	 	
 	Розділ №2.  В1	 	 	 	
5	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
6	Вентилятор канальний N=0,0064кВт, ВКМ 125 Б	шт	1	 	
7	Гнучкі вставки ВВГ 125	шт	2	 	

1	2	3	4	5	
8	Установлення клапанів вогнезатримувальних
периметром до 1600 мм	клапан	1	 	
9	Клапан вогнезатримуючий  ПЛ-10-1А	шт	1	 	
 	Розділ №3.  Інші роботи	 	 	 	
10	Заміна вентиляційних грат	шт	22	 	
11	Решітки розмір 300х300 мм	шт	22	 	
12	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та
підлогах	шт	1	 	
13	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом
150х150 мм в залізобетонних та бетонних стелях
додавати або виключати	шт	1	 	
14	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	 т	0,0208	 	
15	Перевезення сміття до 15 км                                             Водопровід та каналізація	т	0,0208	 	
 	Розділ №1.  Демонтажні роботи	 	 	 	
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання
з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих
діаметром 20 мм	м	150	 	
2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром до 50 мм	м	60	 	
3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних
каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	9	 	
4	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	т	0,58	 	
5	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	30	 	
6	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	 	
 	Розділ №2.  Водопровід	 	 	 	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	150	 	
8	Труби полiпропiленовi PN 20 з алюмiнiєм для гарячої
води i опалення дiам. 20х3,4 мм	м	150	 	
9	Фасонні частини (комплект)	шт	60	 	
10	Кран шаровий 1/2" мм	шт	75	 	
11	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	150	 	
12	Ізоляція для труб Thermaflex S=6мм	м	153,3	 	
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	к-т	30	 	
14	Умивальник Cersanit з тумбою	комплект	30	 	
15	Змiшувачi для умивальників	комплект	30	 	
16	Сифон для умивальника випуск 64мм, гофра 40/50	шт	30	 	
17	Шланг гнучкий для підведення води 0,7м	шт	60	 	
18	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	5	 	
19	Водонагрівач електричний накопичувальний V=50л	шт	5	 	
20	Установлення мийок для миття вбирального інвентарю	к-т	1	 	
21	Умивальник для вбирального інвентарю	комплект	1	 	
22	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	3	 	
23	Унітаз з приєднаним бачком	шт	3	 	
 	Розділ №3.  Каналізація	 	 	 	
24	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	60	 	
25	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9	 	
26	Труба каналізаційна ПВХ для внутрішньої каналізації,
дiаметр 50 мм	м	60	 	
27	Труба каналізаційна ПВХ для внутрішньої каналізації,
дiаметр 100 мм	м	9	 	
28	Фасонні частини (комплект)	шт	50	 	

1	2	3	4	5	
 	Система пожежної сигналізації та
оповіщення	 	 	 	
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	шт	2	 	
2	Пульт або табло, кількість сигналів до 20	шт	1	 	
3	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	 	
4	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	15	 	
5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий,
світловий у вибухозахисному виконанні	шт	59	 	
6	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	шт	2	 	
7	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	 	
8	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	28	 	
9	Прокладання лотків	м	325	 	
10	Короб кабельний 60х40	м	25,25	 	
11	Короб кабельний 15х10	м	303	 	
12	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в
труби	м	325	 	
13	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	1825	 	
14	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	1030	 	
15	Кабель 1х2х0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30-E90	м	257,5	 	
16	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 2х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	875,5	 	
17	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV  3х2,5 N(H)XH FE180/E30	м	51,5	 	
18	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30-30В Придбання обладнання	шт	31	 	
 	Розділ №1.Пожежна сигналізація з оповіщенням	 	 	 	
1	Прилад керування пожежною сигналізацією Омега ПУ-П	шт	1	 	
2	Панель індикації на 16 світлодіодів ПУІ 16	шт	1	 	
3	Акумулятор 12В/18Аг	шт	3	 	
4	Модуль цифрового автодозвону для передавання
сигналу на ПЦС МЦА-GSM.4	шт	1	 	
5	Сповіщувач пожежний димовий адресний з корпусом
СПДОТА	шт	50	 	
6	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПТТА	шт	2	 	
7	Захисне скло для ручного сповіщувача та кнопок (СПРА
та КА)	шт	3	 	
8	Індикатор виносний реагування ВУОС	шт	9	 	
9	Блок сполучення адресний БСА	шт	1	 	
10	Блок сполучення адресний БКА	шт	1	 	
11	Кнопка управління протипожежною автоматикою
червона КА-01	шт	1	 	
12	Сповіщувач магнітноконтактний СОМК 1-8	шт	1	 	
13	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	1	 	
14	Джерело живлення 12В/5.0А в корпусі з контролером
АКБ IPS-1250C-07	шт	1	 	
15	Блок керування оповіщення моноблочного виконання
ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	 	
16	Акустична система для настінної установки, потужнісю 1,
5 Вт 6АС100ПНм 	шт	5	 	
17	Акустична система для настінної установки, потужнісю 3
Вт 6АС100ПНм 	шт	22	 	
18	Акустична система для настінної установки в підвісну
стелю, потужнісю 3 Вт 6АС100ПНм 	шт	6	 	
19	Оповіщувач світловий Грінлайт з написом Вихід УА-2-
12/24	шт	2	 	
20	Оповіщувач світловий Грінлайт напрямок руху УА-2-12/24	шт	3	 	
21	Оповіщувач світловий строб Соло	шт	4	 	
 	Розділ №2.  Резервне обладнання	 	 	 	
22	Сповіщувач пожежний димовий адресний з корпусом
СПДОТА	шт	5	 	
23	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПТТА	шт	1	 	

1	2	3	4	5	
24	Захисне скло для ручного сповіщувача та кнопок (СПРА
та КА)	шт	1	 	
25	Індикатор виносний реагування ВУОС	шт	1	 	
26	Блок сполучення адресний БСА	шт	1	 	
27	Блок сполучення адресний БКА	шт	1	 	
28	Кнопка управління протипожежною автоматикою
червона КА-01	шт	1	 	
 	Пусконалогоджувальні роботи	 	 	 	
1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	1	 	
2	Системи програмної або логічної операції управління  з
кількістю вхідних сигналів до 2	Система	2	 	
Вимоги до виконання розрахунку договірної ціни пропозиції
Учасник визначає ціни на роботи/послуги, які він пропонує надати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.
Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення та надати роботи/послуги, передбачені в технічному завданні замовника.  
Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів надання робот/послуг на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання зазначених робіт/послуг по об’єкту замовлення та поточних цін на них. 
В ціні пропозиції, за яким учасник бажає взяти участь, визначається вартість усіх запропонованих до надання робіт/послуг.
Не врахована учасником вартість окремих робіт/послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.
Документальне підтвердження відповідності робіт/послуг, що запропоновані учасником вимогам тендерної документації повинно містити: 
- розрахунок динамічної договірної ціни пропозиції;
- зведений кошторис;
- локальні кошториси;
- дефектий акт;
- підсумкова відомість ресурсів;
- пояснювальна записка;
- розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- об’єктний кошторис.
Цiна тендерної пропозицiї (договiрна цiна) учасника повинна були розрахована вiдповiдно до діючих кошторисних норм України у будівництві (Настанова з визначення вартості будівництвата). виконана у програмному комплексi АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін (надається замовнику у форматі .imd або .bdcu, або .bdcr) та .pdf.
Враховуючи короткостроковий термін виконання зобов’язань, розрахунок договірної ціни не повинен включати наступних складових вартості об’єкта будівництва:
 - кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва (пункт 4.20 Настанови); 
 - кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (пункти 4.41-4.43 Настанови).
Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, використання конкретних матеріалів, якості робіт/послуг, а також з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.
Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 
Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.
Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ). 
Учасники подають свої пропозиції з урахуванням послуг, які Учасник планує передати до виконання субпідрядним організаціям.
Учасник визначений Переможцем процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю завантажує до електронної системи розрахунок договірної ціни (у форматі .imd або .bdcu, або .bdcr та .pdf) на суму, з якою переміг в електронному аукціоні (якщо такий проводився електронною системою закупівель), виготовленому у відповідності до вимог цього додатку.
Невиконання даної вимоги буде розцінено Замовником як відмова від підписання договору про закупівлю, а пропозиція Переможця відхилена з підстав передбачених абзацем 1  підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).