**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Медико**-**технічні вимоги до предмета закупівлі:**

**Картридж фільтру 4 1/2х20 1µM BIG BLUE ,Картридж фільтру 20 дюймів 5мкм ,**

**Картридж фільтру ЕСВ 20-20 дюймів 20 мкм,Картридж для Granumix GX 01-9 3/4 дюйма (код за** **ДК 021:2015 «33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)**

*(надається інформація у форматі сканованих документів, підписаних,*

*скріплених печаткою (у разі її використання))*

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні, викладеному у даному додатку до тендерної документації.
2. Можливість постачання товару партіями;
3. Вироби повинні бути належним чином зареєстровані в Україні або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. На підтвердження надати сертифікати якості та декларації відповідності, або лист-пояснення щодо іх відсутності).
4. Учасник має дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. №753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» якщо товар, що пропонується в тендерній пропозиції, підпадає під їх дію.
5. Можливість постачання мінімальної кількості.
6. Проведення доставки товару за рахунок Учасника.
7. Товар повинен бути новим і таким, що не був у використанні, термін придатності на момент доставки повинен бути не менше 60%.
8. Оплата по факту постачання.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування | Од.виміру | К-сть |
| 1 | Картридж фільтру 4 1/2х20 1µM BIG BLUE (НК 024:2023: 47739- Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Картридж фільтру 20 дюймів 5мкм (НК 024:2023: 47739- Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу) | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Картридж фільтру ЕСВ 20-20 дюймів 20 мкм (НК 024:2023: 47739- Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу) | шт. | 2 |  |  |  |  |  | шт. | 496 |
| 5 | Картридж для Granumix GX 01-9 3/4 дюйма (НК 024:2023: 47739- Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу) | шт. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |

*\*Посилання в тендерній документації на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати з доповненням* ***«або еквівалент»****.*

**Медико-технічні вимоги до фільтрів для системи приготування води діалізної якості**

**1. Картридж для Granumix GX 01-9 3/4 дюйма**

Повинен бути сумісний з обладнанням виробництва Fresenius Мedical Care, а саме з апаратом Granumix для приготування концентратів для гемодіалізу та мати діаметр пор 1 мікрон та довжину 9 ¾ дюйма.

**2. Картриджі фільтрів**

Повинні бути сумісні з обладнанням для фільтрування та очищення води для діалізу виробництва Fresenius Мedical Care, мати діаметри пор 1 мікрон, 5 мікрон, 20 мікрон, та довжину 20 дюймів.