**Додаток 2**

**до  тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі Вікна металопластикові (ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби. Номенклатурна позиція: вікна металопластикові (ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна)**

1. Вимоги до предмета закупівлі:

1.1. Строк поставки товару: до 30 квітня 2024 року (включно)

2. Вимоги до пропозиції Учасника

Учасник визначає ціни з урахуванням всіх видів та обсягів послуг, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, доставка, розвантажувальні і навантажувальні роботи, монтаж, демонтаж інші витрати.



Вікна металопластикові

**Кількість 5 штук.**



Вікна металопластикові

**Кількість 5штук.**

*\*У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».*

Якість Товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України стандартам, вимогам якості, умовам договору. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Колір лицьових поверхонь виробів повинен бути однотонним, без колірних плям і включень.

Дефекти поверхні (риски, усадні раковини, здутини, подряпини, буль­башки і т.ін.) та різнотонність кольору, які розрізняются неозброєним оком не допускаються.

Лицьові поверхні профілів повинні бути покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час транспортування, а також під час виготовлення і монтажу виробів.

Фурнітура:(Виробництва Німеччина)

- закріпляючі деталі та елементи повинні бути корозієстійкі;

- фурнітура повинна бути корозієстійкою;

- механізм відкривання нахильно-поворотний, жорсткий;

- гарантійний термін експлуатації фурнітури не менше 5 років.

Профільна система 6-х камерна

-з монтажною глибиною не менше 70 мм. Армування профілю – сталеве, товщиною не менше 1,2 мм.

Склопакет двокамерний 42мм.

-з енергозберігаючим прозорим склом та заповнені аргоном, коефіцієнтом опору теплопередачі не менше R=0,90 м2\*К/Вт – згідно ДБН В.2.6-31:2021 для першої температурної зони.

Товар, що буде постачатись за договором, не повинен мати дефектів та пошкоджень під час транспортування від місця завантаження до місця поставки (розвантаження).

У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості протягом 48 годин з моменту виявлення без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

Доставка Товару повинна здійснюватись автотранспортом Учасника-переможця. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати, встановлення (монтаж) та демонтаж старих віконних блоків.

Супутні послуги, які будуть виконуватися Постачальником, будуть за рахунок Постачальника. У будь-якому випадку вартість супутніх послуг не оплачується (не відшкодовується) Замовником.

Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю товару та ціну пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:

-доставка товару до місця встановлення товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

- демонтаж старих віконних блоків; на об’єкті у місці встановлення товару з урахування комплектуючих матеріалів, ціна на які має бути включена в цінову пропозицію Учасника.

**Для підтвердження надання супутніх послуг надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист.**

**Наявність документів, що підтверджують якість до віконних конструкцій:**

**1.Сертифікат відповідності**

-на профіль

- на фурнітуру

- на склопакет

- на готовий виріб

- Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT), ISO 14001:2015

- Сертифікат ДСТУ ISO 45001:2019 (ISО 45001:2018, IDT), ISО 45001:2018

- Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)

**2.Протоколи випробувань на:**

- металопластикові вікна

- склопакети

- фурнітуру

- профіль

**3. Санітарно гігієнічний висновок на;**

- склопакети

- на готовий виріб

Для підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі необхідно надати гарантійний лист з описом технічних характеристик предмету закупівлі, що пропонуються учасником відповідно до Додатку № 2 до тендерної документації

6. Умови монтажу

6.1. Обов’язковою вимогою є проведення уточнюючих замірів кожного прорізу та виготовлення конструкцій по фактично уточненим розмірам. Для підтвердження здійснення замірів і фактичного виявлення обсягів робіт на об’єкті у складі тендерної документації кожен учасник подає Акт огляду об’єкта з підписом представника Мистецької школи «Нетішинська художня школа» за встановленою формою (Додаток 1).

**Додаток 1**

**Акт**

**огляду об’єкта**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

Представник Учасника \_\_\_\_(назва Учасника)\_ \_(ПІП представника учасника)\_\_, здійснив огляд об’єкта (Мистецької школи «Нетішинська художня школа»), що розташована за адресою:

30100, Хмельницька область, Шепетівський район, м. Нетішин, вул. Чорновола, 4

для закупівлі: Вікна металопластикові (ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби. Номенклатурна позиція: вікна металопластикові (ДК 021:2015: 44221100-6 Вікна) . Представник Замовника (Мистецької школи «Нетішинська художня школа») директор Степаненко Інна Володимирівна, підтверджує здійснення огляду.

**Підписи сторін:**

**Від учасника**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис) ПІБ представника)**

**Від Замовника**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(підпис) (ПІБ представника)**

**Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається цією документацією, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення.**