**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ**

**на закупівлю «код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33190000-8 – «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (**код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 35183 – Матрац стандартний; код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 35183 – Матрац стандартний**)»**

Кількісні характеристики предмета закупівлі

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер****№** | **Загальна назва** | **код НК 024:2023** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця****виміру** | **Кількість** |
| 1 | Матрац ТИП 1 (2000х900мм) | код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 35183 – Матрац стандартний | 33192300-5 - Меблі медичного призначення, крім ліжок і столів | комплект | 8 |
| 2 | Матрац ТИП 2 (1900х800мм) | код НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» – 35183 – Матрац стандартний | 33192300-5 - Меблі медичного призначення, крім ліжок і столів | комплект | 158 |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, викладеним у додатку 2 до Документації.

2. **Поставка товару здійснюється протягом трьох робочих днів з моменту отримання заявки.** Постачання відбуватиметься тільки в робочі дні. Час постачання – 8.00 – 16.00.

3. Доставка товару, навантажувально – розвантажувальні роботи на кожен поверх закладу, здійснюється транспортом, працівниками постачальника або перевізника та за рахунок постачальника.

4. При поставці товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або реєстраційне посвідчення або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару до вимог чинного законодавства України, які підлягають передачі одночасно з товаром.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи:

• копію діючого сертифікату ISO 9001:2015 «Система управління якістю», який виданий відповідним органом з сертифікації на ім’я Учасника або перевізника та який чинний протягом усього строку поставки товару;

• копію діючого сертифікату ISO 14001:2015 «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», який виданий відповідним органом з сертифікації на ім’я Учасника або перевізника та який чинний протягом усього строку поставки товару;

• копію діючого сертифікату ISO 22000:2018 або 22000:2019 «Система управління безпечністю харчових продуктів», який виданий відповідним органом з сертифікації на ім’я Учасника або перевізника та який чинний протягом усього строку поставки товару;

• копію діючого сертифікату ISO 27001:2023 «Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги», який виданий відповідним органом з сертифікації на ім’я Учасника або перевізника та який чинний протягом усього строку поставки товару;

• копію діючого сертифікату ISO 45001:2019 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», який виданий відповідним органом з сертифікації на ім’я Учасника або перевізника та який чинний протягом усього строку поставки товару.

**Медико-технічні вимоги до Матрацу ТИП 1 (2000х900мм)**

Матрац з дезінфекційним покриттям (2000х900мм).

Матрац зроблений з ортопедичної піни товщиною 120 мм. Матрац в комплекті повинен мати 2 чохла виготовлених з медичної тканини, яка не пропускає вологу і стійка до дезінфекції. Тканина чохла повинна відповідати наступним медичним критеріям/показникам безпеки:

Концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі не більше ГДК (мг/м3 , с.д.): етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 0,01; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовищк (ДКМ, мг/дм3, не більше); етиленгліколю – 1,0; диметилтерефтарату – 1,5; формальдегіду – 0,05, ацетальдегіду – 0,2; рівень запаху не більше 2 балів, стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3 до 4.0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2.0 до 3,0 балів; величина рН від 4,8 до 7.5; напруженість статичного електричного поля на поверхні текстильних матеріалів виробів не більше ГДК – 15кВ/м відповідно до вимог ДсанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 №1138, зареєстро. В Міністерстві юстиції України 9 січня 2013р. за №86/22618.

Матрац безшовний, що забезпечує комфортне розташування пацієнта.

Матрац призначений для використання на ліжках медичних функціональних, що виготовляються за ДСТУ ГОСТ 19917:2016(ГОСТ 19917-2014).

Матрац виготовляється для експлуатації при температурі навколишнього середовища від +10°С до +35°С і відносній вологості 80% при температурі +25°С. Основні параметри і розміри. Матрац виготовлений з еластичного пінополіуретану в чохлі з водовідштовхувальної тканини, дозволеної для використання в медичних виробах, нетоксичною, пожежобезпечною, стійкої до засобів дезінфекційної обробки способом протирання. Поверхня чохла матраца стійка до загальних миючих засобів, що застосовуються для очищення поверхонь від бруду, за виключенням хлорвмістних миючих засобів. У комплект постачання виробу входить: матрац; паспорт.

Паспорт запропонованого матраца надається при поставці товару.

**Один комплект постачання повинен включати:**

1) Матрац

2) 2 чохла виготовлених з медичної тканини, яка не пропускає вологу і стійка до дезінфекції.

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***

**Медико-технічні вимоги до Матрацу ТИП 2 (1900х800мм)**

Матрац з дезінфекційним покриттям (1900х800мм).

Матрац зроблений з ортопедичної піни товщиною 120 мм. Матрац в комплекті повинен мати 2 чохла виготовлених з медичної тканини, яка не пропускає вологу і стійка до дезінфекції. Матрац безшовний, що забезпечує комфортне розташування пацієнта.

Тканина чохла повинна відповідати наступним медичним критеріям/показникам безпеки:

Концентрація хімічних речовин в атмосферному повітрі не більше ГДК (мг/м3 , с.д.): етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 0,01; формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовищк (ДКМ, мг/дм3, не більше); етиленгліколю – 1,0; диметилтерефтарату – 1,5; формальдегіду – 0,05, ацетальдегіду – 0,2; рівень запаху не більше 2 балів, стійкість пофарбування: до води від 0 до 3,0 балів; до прання – від 3,0 до 4,0 балів; до кислотного поту – від 3 до 4.0 балів; до сухого тертя – від 0 до 4,0 балів; до мокрого тертя – від 2.0 до 3,0 балів; величина рН від 4,8 до 7.5; напруженість статичного електричного поля на поверхні текстильних матеріалів виробів не більше ГДК – 15кВ/м відповідно до вимог ДсанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги», затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України 29.12.2012 №1138, зареєстро. В Міністерстві юстиції України 9 січня 2013р. за №86/22618.

Матрац безшовний, що забезпечує комфортне розташування пацієнта.

Матрац призначений для використання на ліжках медичних функціональних, що виготовляються за ДСТУ ГОСТ 19917:2016(ГОСТ 19917-2014).

Матрац виготовляється для експлуатації при температурі навколишнього середовища від +10°С до +35°С і відносній вологості 80% при температурі +25°С. Основні параметри і розміри. Матрац виготовлений з еластичного пінополіуретану в чохлі з водовідштовхувальної тканини, дозволеної для використання в медичних виробах, нетоксичною, пожежобезпечною, стійкої до засобів дезінфекційної обробки способом протирання. Поверхня чохла матраца стійка до загальних миючих засобів, що застосовуються для очищення поверхонь від бруду, за виключенням хлорвмістних миючих засобів. У комплект постачання виробу входить: матрац; паспорт.

Паспорт запропонованого матраца надається при поставці товару.

**Один комплект постачання повинен включати:**

1) Матрац

2) 2 чохла виготовлених з медичної тканини, яка не пропускає вологу і стійка до дезінфекції.

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***