**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

 **ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

 **Найменування предмету закупівлі**: **«Грейдер**» (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 43220000-1 – Грейдери та планувальники) або еквівалент

 **Строк поставки товару:** з дня підписання договору до 31.08.2023 року.

 **Місце поставки товару:** Волинська обл., смт.Стара Вижівка, вул.Коцюбинського, 2

 **Обсяг поставки товару:** 1 шт.

 **Загальні вимоги:**

1.Товар повинен бути виготовлений не раніше 2000 року, новий або такий, що був у використанні.

2.Товар повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали мають відповідати початковій комплектації та придатним для експлуатації.

3. Обгрунтування марки грейдеру: наявність запчастин заявленої марки у Старовижівського ВУЖКГ.

4. На стадії оцінки пропозиції учасника, замовник має право звернутися до учасника для надання можливості йому оглянути товар з метою перевірки його відповідності вимогам технічної специфікації. Дата та час огляду товару визначається замовником. Учасник зобов’язаний на вимогу замовника за власний рахунок доставити для огляду товар за адресою замовника. В разі відмови учасником надати товар для огляду, та/або виявлення невідповідності вимогам технічної специфікації, **пропозиція учасника буде відхилена.**

 **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування характеристики**  | **Значення характеристики, запропонованої замовником** | **Пропозиція учасника***(Вказати чіткий параметр (без виразу не менше або не більше))* |
|  | Марка та модель товару | ГС – 14.02 |  |
| **2. Загальні вимоги** |
| 2.1 | Рік виробництва  | не раніше 2000 року  |  |
| 2.2 | Напрацювання  | не більше 4200 мотогодин |  |
| **3. Технічні вимоги** |
| 3.1 | Потужність двигуна повна  | Не менше 72 кВт |  |
| 3.2 | Робочий об’єм двигуна | Не менше 6800 см.куб |  |
| 3.3 | Вага | Не менше 11 000 кг |  |
| 3.4 | Кількість передач | Не менше 4 |  |
| 3.5 | Максимальна швидкість | Не менше 30 км/год |  |
| 3.6 | Тип насосу гідравлічної системи | НШ |  |
| 3.7 | Типи управління | Рульове гідравлічне |  |
| 3.8 | Бульдозери відвал | 2,475 м |  |
| 3.9 | Грейдерний відвал | 3,74 м |  |
| 3.10 | Бак системи охолодження | Не менше 40 л |  |
| 3.11 | Бак паливний | Не менше 100 л |  |
| 3.12 | Гідравлічний бак  | Не менше 60 л |  |
| 3.13 | Об’єм гідравлічної системи  | Не менше 100 л |  |
| 3.14 | Транспортна висота  | 3,475 м |  |
| 3.15 | Транспортна довжина  | 8.825 м |  |
| 3.16 | Транспортна ширина | 2,5 м |  |
| 3.17 | Дорожній просвіт  | 0,5 м |  |
| 3.18 | Ширина колії не менше  | 1,7 м |  |
| 3.19 | Кабіна закритого типу з обігрівом | Так |  |
| 3.20 | Розрихлювач гідравлічний | Так |  |
| 3.21 | Привід  | 6х4 |  |
| 3.22 | Робоче освітлення в кабіні | Так |  |
| 3.23 | Дзеркала заднього огляду | Так |  |

У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначених цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент»

Поставка товару за рахунок учасника за адресою : 44401, Волинська область, Ковельський район, смт. Стара Вижівка, вул.. Коцюбинського, 2

**Своїм підписом Учасник підтверджує можливість забезпечення необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада Уповноваженої особи підпис та печатка (за наявності) ініціали та прізвище Уповноваженої особи*