**Додаток №3**

**до оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Електрична колонка паливо роздавальна двохпостова (Код ДК 021:2015 42120000-6 «Насоси та компресори»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Перелік критеріїв** | **Параметри** | **Примітки** |
| ***Технічні характеристики*** | | | | |
| 1 | Стаціонарна електрична колонка для вимірювання обсягів виданого фільтрованого пального (бензин, дизельне паливо) в паливні баки ОВТ та тару з пультом управління. | |  |  |
| 2 | Максимальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 50 |  |
| 3 | Мінімальна витрата палива через вимірювач об’єму, л/хв. | | 5 |  |
| 4 | Мінімальний об’єм разової дози палива, що видається, л | | 2 |  |
| 5 | Межа відносної похибки що допускається не більше | | ±0,5% |  |
| 6 | Умови експлуатації: | |  |  |
|  | температура навколишнього повітря | | від мінус 25 до 55 ºС |  |
|  | відносна вологість повітря | | до 100% |  |
|  | живлення від мережі змінного струму | | номінальна напруга 220 В, номінальна частота 50 Гц |  |
| 7 | Тонкість фільтрування | | не більше 60 мкм |  |
| 8 | Місткість відлікових пристроїв за індикації, не менше: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози палива, л | | 9999,99 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 9999999 |  |
| 9 | Ціна одиниці найменшого розряду відлікового пристрою за індикації: | |  |  |
|  | об’єму відпущеної дози, л | | 0,01 |  |
|  | сумарного об’єму відпущеного палива, л | | 0,01 |  |
| 10 | Довжина роздавального рукава, м | | не менше 4 |  |
| 11 | Кількість роздавальних рукавів, шт. | | 2 |  |
| 12 | Пульт дистанційного керування | | 2 |  |
| ***Гарантійні умови*** | | | | |
| 13 | | Гарантійний строк експлуатації, років | 5 |  |
| 14 | | Гарантійний строк зберігання, років | 5 |  |
| 15 | | Рік виготовлення | 2024 рік |  |

Даний товар повинен відповідати державним стандартам, нормам та технічним вимогам, які визначено ГОСТом чи ТУ У, мати декларацію відповідності від виробника, сертифікати відповідності Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за модулями, передбаченими Технічним регламентом, сертифікати на відповідність Технічному регламенту обладнання, що призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах , протоколи випробувань на електромагнітну сумісність.

Товар, що пропонується, має бути новий. Технічні характеристики можуть відрізнятися від наведених вимог в сторону покращення.

**Учасник у складі пропозицій повинен надати *(вся інформація, що стосується адреси виробництва та/або виробника та/або місць зберігання продукції на території України, заштриховується/затушовується або іншим чином має бути прихована учасником у документах, що надаються ним в складі пропозиції):***

1. Сканований паспорт формуляр (або інший документ) виробника продукції (викладений мовою оригіналу), який засвідчує відповідність характеристик виробу технічним, якісним та кількісним характеристикам, згідно цього додатку.

2. Довідка у довільній формі, яка повинна містити інформацію про виробника товару (із зазначенням його найменування та адреса), року виготовлення товару, об’єм тари, в якій буде поставлено товар, гарантійний термін зберігання, відповідність товару нормативній документації.

3. Якщо учасник не є виробником продукції, надати скановані копії документів\*, які підтверджують стосунки із виробником:

а) договір з виробником;

або

б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або

в) лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або

г) інший документ (документи), що підтверджує (підтверджують) повноваження учасника щодо постачання продукції виробника, підписаний зі сторони виробника або виробником та учасником.

*\*Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.*

*Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.*

Відповідальна особа військової частина А4167 за технічні, якісні та кількісні характеристики та контроль за виконанням умов договору:

\_\_\_Посада\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Підпис\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_П.І.Б.\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_.\_\_\_.2024 р.