**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Прилади нічного бачення

(код ДК 021:2015: 38630000-0 — Астрономічні та оптичні прилади)

Пропозиція Учасника має містити чітке вказання моделі запропонованого товару для можливості складання звіту про відповідність запропонованої моделі технічним вимогам предмету закупівлі.

Обладнання має бути поставлене згідно з технічними та якісними вимогами, визначених у даному додатку та інших розділах тендерної документації.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування та характеристики** | **Кількість, шт.** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | **Монокуляр нічного бачення** Електронно-оптичний перетворювач, не гірше: *Gen 2+ «White Phosphor Level 1»;*Роздільна здатність (зображення): *51-64 (штр/мм) штрихів на міліметр;*Чистота поля зору, не гірше: *Gen 2 IIT NL1;*Збільшення, не гірше: *1x (3x і 5x опція);*Система лінз, не гірше: *26 mm; F/1.2;*Поле зору, не менше: *40°;*Діапазон фокусування, не гірше: *0.25 м до нескінченності;*Діоптрійне регулювання, не менше: *-6 - +4 dpt;*Індикатори: Низький заряд батареї; ІЧ увімкнено; *Надмірні умови освітлення;*Особливості: *Інфрачервоне підсвічування, ручне регулювання посилення, відключення яскравого світла, система автоматичного відключення;*Батарея: *одна AA;*Час роботи від батареї: *до 50 годин при 20°C;*Робоча температура: *-51° C - +49° C;*Вага не більше, г: *320;*Розміри не більше, мм: *114 x 63x 69 мм;*Гарантія, не менше: *12 міс.;*Комплектація, шт: *монокуляр – 1, шайба для захисного скла – 1, захисне скло – 1, папір для очищення лінз – 1, футляр для ременів – 1, підкладки (маленька та середня) – 1, підкладка (велика) – 1, посібник користувача – 1, кріплення на голову – 1, адаптер для кріплення на шолом – 1, сумка для транспортування – 1, батарейка – 1, ремінець на шию - 1, кришка об’єктива – 1.*Додатково монокуляр нічного бачення повинен бути доукомплектований: *сумісним, оригінальним (монокуляр та кріплення має бути від одного виробника) кріпленням на шолом. Вага кріплення не більше, г: 243.* | 15 |
| 2. | **Тепловізійний монокуляр**Дисплей, не гірше: *OLED 640x400;*Палітри зображення: *4 кольорові палітри (гарячий - білий / гарячий - чорний / гарячий - червоний / райдужний);*Роздільна здатність матриці, не менше: *384x288;*Ядро: *VOx, 12 мкм*WiFi: *Так*Відеовихід: *Так, запис відео*Підтримка microSD карти: *Так, до 32Гб*Дальність ідентифікації людини, не менше: *200 м*Дальність виявлення людини, не менше: *1100м*Дальність розпізнавання людини, не менше: *350м*Діаметр об'єктива: *19/F1.0мм*Діоптрійне налаштування: *Так*Поле зору, не менше: *10.5×7.9 на 100 метрів*Збільшення, х: *2.4 – 9.6*Клас захисту, не гірше: *IP-67*Автономна робота: *до 8 годин*Вага не більше. Г.: *350*Зовнішній блок живлення: *USB-DC5V/2A*Габаритні розміри не більше, мм: *169×60×60*Гарантія, не менше: *24 міс.*Інтервал робочих температур, не менше:  *-30 ... +70*Тип батареї: *Акумулятор внутрішній (Li-Ion)* | 15 |

***Загальні документи:***

1. Гарантійний лист, що обладнання є новим (таким, що не було в експлуатації), і надаватиметься у комплекті з гарантійними талонами, тощо.

2. Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється.

3. Гарантійний лист про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам), що передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

4. Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка) будуть здійснюватися за рахунок Учасника.

5. Учасник повинен надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, що вказані в цьому Додатку. В таблиці обов’язково зазначається виробник та модель для перевірки відповідності технічних характеристик запропонованого Учасником обладнання.

6. Лист від виробника або офіційного представництва/дистриб`ютора виробника в Україні монокулярів нічного бачення запропонованих Учасником для даної закупівлі із зазначенням найменування товару, кількості, номера закупівлі в системі публічних закупівель, назви Учасника.

7. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або декларацію/сертифікат про відповідність вимогам технічних регламентів, що підтверджують якість та відповідність обладнання, чинні на момент подання пропозиції (скан-копії) монокулярів нічного бачення запропонованих Учасником для даної закупівлі.

8. Учасник повинен мати в наявності сервісний центр, який забезпечить гарантійну підтримку та обслуговування (ремонт) Товару протягом визначеного гарантійного терміну та після гарантійне обслуговування (ремонт). Також учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати довідку з посиланням на сайт, де зазначено контактну інформацію його сервісного центру та посилання на сторінку сайту на якій є можливість перевірити статус ремонту пристрою Online (за номером телефону Замовника).

Сервісний центр учасника повинен бути сертифікованим відповідно до всіх вітчизняних та міжнародних вимог і стандартів, що повинно бути підтверджено сертифікатами ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)) «Системи менеджменту якості. Вимоги»; ISO 14001:2015 (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)) «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» на «Обслуговування та співпраця з державними/комунальними підприємствами, закладами, установами та організаціями» та ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018, IDT), «Системи менеджменту охорони здоров`я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування»» на «ремонт та технічне обслуговування» (надати копії сертифікатів з усіма додатками до них).

\* Замовник залишає за собою право звернутися до виробника або його офіційного дистриб’ютора в Україні задля підтвердження достовірності наданої інформації. В разі, якщо виробник товару або його офіційний дистриб’ютор в Україні не підтвердить достовірності наданої інформації, Замовник відхиляє дану пропозицію.

**Товар не може бути виробництва російської федерації та Республіки Білорусь,** а також відповідно до постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб — резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичних осіб, створених та/або зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками (власниками) яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або у фізичних осіб (фізичних осіб —підприємців) — резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, а також публічні закупівлі в інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*