**Додаток 8**

 **до тендерної документації**

**Таблиця відповідності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі запропоновані учасником | Відповідність (ТАК/НІ)(Заповнюється учасником) |
| 1 | Сервер | Supermicro AS-2014S-LR, 19” 2U, 2xPSU, Single AMD EPYC 7003/2-series Processors, 8 slots DDR4 ECC Registered, 8x3.5" SAS/SATA hot-swap drive bay, SATA 6Gb/s (no RAID), 2x1GbE (Broadcom BCM5720, RJ45), IP-KVM, Video, 5xPCI-E 4.0 (x16), 2xPCI-E 4.0 (x8), 2xM.2 (22110)NVMe, blackПроцесор AMD EPYC 7302P 16x3.0GHz, 1S Only, HT, 8xDDR4-3200MHz, Rome, 155W, Socket SP3 – 1 од.Оперативна пам'ять Supermicro 32GB DDR4-3200 ECC RDIMM – 8 од.RAID-Контроллер Broadcom 3108 RAID 8 ports SAS 12Gb/s, 1GB cache, with CacheVault, RAID levels: 0,1,5,6,10,50,60, PCI-E x8 3.0, 2xSFF-8643 int,Накопичувач Supermicro 2.5” 1.92TB, SATA 6Gb/s, 1DWPD, Enterprise SSD – 6 од. Network Adapter X710-DA2 Dual Port 10 Gigabit Server Adapter 2 х SFP+ ports 10 Gbe, PCI-E, Intel X710Трансівер SFP+ 10 Gb – 4 од.Оптичний патчкорд 2 м – 2 од.Блок живлення 600 Вт – 2 од.Рейки для кріплення в стойкуБез операційної системиКількість – 1 шт |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (у разі її використання)* | *прізвище, ініціали* |

дата