**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі\***

Найменування товару: Автомобільний акумулятор

Код згідно з ДК 021:2015 – 31440000-2 Акумуляторні батареї

Кількість: 6 шт.

**Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі\***

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні характеристики, опис та вимоги замовника до предмета закупівлі** | **Фактичні характеристики товару (еквіваленту), що пропонується учасником\*\*** **(не гірші за вимоги замовника)** |
| **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** | **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** |
| 1 | Автомобільний акумулятор6 CT-100 - 2 штуки | Ємність | 100 А/год | (найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження) | Ємність |  |
| Напруга | 12 В | Напруга |  |
| Пусковий струм | 830 А | Пусковий струм |  |
| Полярність | правий + | Полярність |  |
| Можливість обслуговування | не обслуговуваний | Можливість обслуговування |  |
| Тип клем | стандартний (EURO) | Тип клем |  |
| Гарантійний строк | не менше 12 місяців | Гарантійний строк |  |
| Габарити (ДхШхВ) | 353х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ) |  |
| Застосованість до автомобіля | MERCEDES-BENZ VITO(дизель) | Застосовність до автомобіля |  |
| 2 | Автомобільний акумулятор6 CT-74 - 1 штука | Ємність | 74 А/год або 75 А/год | (найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження) | Ємність |  |
| Напруга | 12 В | Напруга |  |
| Пусковий струм | 750 А | Пусковий струм |  |
| Полярність | правий + | Полярність |  |
| Можливість обслуговування | не обслуговуваний | Можливість обслуговування |  |
| Тип клем | стандартний (EURO) | Тип клем |  |
| Гарантійний строк | не менше 12 місяців | Гарантійний строк |  |
| Габарити (ДхШхВ) | 278х175х175 мм або278х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ) |  |
| Застосованість до автомобіля | ГАЗ 3221-288(бензин ) | Застосовність до автомобіля |  |
| 3 | Автомобільний акумулятор6 СТ-60 - 2 штуки | Ємність | 60 А/год | (найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження) | Ємність |  |
| Напруга | 12 В | Напруга |  |
| Пусковий струм | 540 А | Пусковий струм |  |
| Полярність | правий + | Полярність |  |
| Можливість обслуговування | не обслуговуваний | Можливість обслуговування |  |
| Тип клем | стандартний (EURO) | Тип клем |  |
| Гарантійний строк | не менше 12 місяців | Гарантійний строк |  |
|  |  | Габарити (ДхШхВ) | 242х175х190 мм |  | Габарити (ДхШхВ) |  |
| Застосованість до автомобіля | SKODA OCTAVIA,ВАЗ-21093(бензин) | Застосовність до автомобіля |  |
| 4 | Автомобільний акумулятор  6 CT-95 - 1 штука | Ємність | 95 А/год або 100 А/год | (найменування товару із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження) | Ємність |  |
| Напруга | 12 В | Напруга |  |
| Пусковий струм | 830 А | Пусковий струм |  |
| Полярність | правий + | Полярність |  |
| Можливість обслуговування | не обслуговуваний | Можливість обслуговування |  |
| Тип клем | стандартний(EURO) | Тип клем |  |
| Гарантійний строк | не менше 12 місяців | Гарантійний строк |  |
| Габарити (ДхШхВ) | 353х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ) |  |
| Застосованість до автомобіля | IFA-Multicar-26(дизель) | Застосовність до автомобіля |  |

***\*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».***

***\*\*Надати будь-який документ або фото упаковки, або посилання на офіційний сайт виробника товару, де є інформація із зазначеними характеристик товару, запропонованого учасником.***

Товар має відповідати стандартам, технічним вимогам, які діють на території України, та підтверджуватися сертифікатом/паспортом якості виробника (тощо) на зазначений товар. Пакування та маркування товару повинне відповідати діючим стандартам, технічним умовам та забезпечувати зберігання споживчих властивостей товару під час транспортування та зберігання. Товар повинен бути новий, виготовлений не раніше січня 2023 року, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, мати цілісну оригінальну упаковку.

Ціна повинна враховувати вартість акумуляторів, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

Місце та умови поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги, 6. Доставка товару здійснюються однією партією за рахунок учасника.

Строк поставки товару: протягом 10 робочих днів з дня отримання заявки від замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку), але не пізніше 20.12.2024.

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, викладеним у цьому додатку, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

1) документ, який підтверджує відповідність якості запропонованого товару вимогам замовника (сертифікат відповідності/паспорт якості на товар тощо);

2) заповнену та підписану службовою (посадовою) особою учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, на бланку учасника (у разі наявності), Таблицю 1 «Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі» із зазначенням інформації про виробника або торгову марку, країну походження, фактичні характеристики запропонованого товару (учасник має вказати фактичні дані запропонованого товару).