**Перелік змін до тендерної документації**

**Посилання –** Таблиця 1 Розділу І. Загальні відомості Додатку 2 до тендерної документації

**Обсяг предмету закупівлі.**

**Стара редакція тендерної документації**

**Обсяг предмету закупівлі.**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Кількість, од. виміру | Місце поставки |
|  | АСГ.Др.Щ.Б.НП.1 БНД 70/100 | 170 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.В.НП.1 БНД 70/100 | 300 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.Г.НП.1 БНД 70/100 | 30 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.Б.НП.1 БНД 70/100 | 80 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |
|  | АСГ.Др.Щ.В.НП.1 БНД 70/100 | 10 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |
|  | АСГ.Др.Щ.Г.НП.1 БНД 70/100 | 10 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |

**Нова редакція тендерної документації**

**Обсяг предмету закупівлі.**

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва | Кількість, од. виміру | Місце поставки |
|  | АСГ.Др.Щ.Б.НП.1 БНД 70/100 | 170 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.В.НП.1 БНД 70/100 | 315 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.Г.НП.1 БНД 70/100 | 30 т | Самовивіз з бази навантаження постачальника. База навантаження постачальника має знаходитися в межах 25 кілометрів від адреси Замовника |
|  | АСГ.Др.Щ.Б.НП.1 БНД 70/100 | 80 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |
|  | АСГ.Др.Щ.В.НП.1 БНД 70/100 | 10 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |
|  | АСГ.Др.Щ.Г.НП.1 БНД 70/100 | 10 т | Доставка в м. Рівне, вулиці міста. Точна адреса поставки буде зазначатися у заявках |

**Посилання –** Розділ ІІІ. Документи, які учасник повинен надати для підтвердження технічних та якісних характеристики предмета закупівлі при подачі пропозиції Додатку 2 до тендерної документації

**Стара редакція тендерної документації**

**Розділ ІІІ. Документи, які учасник повинен надати для підтвердження технічних та якісних характеристики предмета закупівлі при подачі пропозиції**

1. Найменування, технічні характеристики (значення) запропонованого товару шляхом заповнення Таблиці 2 додатку 2 до тендерної документації. **Таблиця повинна містити точне найменування товару, яке пропонується учасником**

2. Для підтвердження відповідності асфальтобетонних сумішей нормативним документам, які регламентують виробництво та відпуск даної продукції: ДСТУ Б В.2.7-119-2011, або іншим нормативним документам, які регламентують виробництво та відпуск даної продукції надати атестат виробництва асфальтобетонних сумішей та договір на проведення атестації виробництва асфальтобетонних сумішей

3. Для підтвердження дотримання природоохоронного законодавства, надати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дійсний та чинний, виданий уповноваженим органом та звіт з оцінки впливу на довкілля

4. Відомості про виробничу спроможність підприємства по приготуванню та відвантаженню асфальтобетонних сумішей.

5. У разі, якщо учасник не є виробником товару, що пропонується до постачання, надати гарантійний лист від виробника (власника асфальтобетонного заводу) про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону із зазначенням марки, типу та кількості (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер закупівлі)

6. Карта підбору складу асфальтобетону

7. Чинні на момент розкриття пропозицій документи, що підтверджують якість складових асфальтобетону – бітуму, мінерального порошку, щебня (Сертифікат якості та/або сертифікат відповідності з протоколами випробувань, та/або паспорт якості, та/або паспорт відповідності)

8. Інформацію про наявність власної чи залученої випробувальної лабораторії, яка спроможна виконувати контроль якості асфальтобетону; сканкопію чинного договору про залучення сторонньої лабораторії (надається у разі залучення лабораторії); документ про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (сертифікат про акредитацію або свідоцтво про атестацію, тощо).

9. Учасник повинен надати гарантійний лист на підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

**Нова редакція тендерної документації**

**Розділ ІІІ. Документи, які учасник повинен надати для підтвердження технічних та якісних характеристики предмета закупівлі при подачі пропозиції**

1. Найменування, технічні характеристики (значення) запропонованого товару шляхом заповнення Таблиці 2 додатку 2 до тендерної документації. **Таблиця повинна містити точне найменування товару, яке пропонується учасником**

2. Для підтвердження відповідності асфальтобетонних сумішей нормативним документам, які регламентують виробництво та відпуск даної продукції: ДСТУ Б В.2.7-119-2011, або іншим нормативним документам, які регламентують виробництво та відпуск даної продукції надати атестат виробництва асфальтобетонних сумішей та договір на проведення атестації виробництва асфальтобетонних сумішей

3. Для підтвердження дотримання природоохоронного законодавства, надати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дійсний та чинний, виданий уповноваженим органом та висновок або звіт з оцінки впливу на довкілля

4. Відомості про виробничу спроможність підприємства по приготуванню та відвантаженню асфальтобетонних сумішей.

5. У разі, якщо учасник не є виробником товару, що пропонується до постачання, надати гарантійний лист від виробника (власника асфальтобетонного заводу) про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону із зазначенням марки, типу та кількості (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер закупівлі)

6. Карта підбору складу асфальтобетону

7. Чинні на момент розкриття пропозицій документи, що підтверджують якість складових асфальтобетону – бітуму, мінерального порошку, щебня (Сертифікат якості та/або сертифікат відповідності, та/або паспорт якості, та/або паспорт відповідності)

8. Інформацію про наявність власної чи залученої випробувальної лабораторії, яка спроможна виконувати контроль якості асфальтобетону; сканкопію чинного договору про залучення сторонньої лабораторії (надається у разі залучення лабораторії); документ про відповідність лабораторії вимогам чинного законодавства України (сертифікат про акредитацію або свідоцтво про атестацію, тощо).

9. Учасник повинен надати гарантійний лист на підтвердження відповідності своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис |  **Ірина Скачкова** |