**Технічні вимоги з виготовлення та доставки Продукції**

*Технічні характеристики друку:*

-обкладинка: ширина 342 мм, висота 212 мм, (нижній блок 342х268 мм), папір 250 г/м2, глянець;

-листи 90-100 г/м2, глянець, однобічний друк (4+0), захисний лак;

-3 блоки, збірка блоків на 3 білі металеві пружини по широкому краю,

-кріплення – 2 люверси, бігунок.

Наклад 2000 примірників.

Упаковка, відвантаження та доставка накладу здійснюється за рахунок виконавця на адресу Замовника.