**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

1. Метрологічні послуги з ремонту, калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки (надалі ЗВТ) надаються згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», чинних нормативних документів на всі види метрологічних послуг.

2. Надані послуги з проведення та оформлення результатів повірки повинні відповідати діючим станом на теперішній час державним стандартам, «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 08.02.2016р. № 193, іншим документам, чинним на дату проведення повірки.

 3. Результатом надання послуг є видане свідоцтво про повірку на кожен ЗВТ або довідка про непридатність ЗВТ і здійснення відповідного запису про проходження повірки у паспорті ЗВТ (за наявності).

Результати повірки оформлюються відповідно до діючих вимог та до встановленого у Виконавця порядку.

Під час проведення повірки Виконавець повинен виконати ремонт (при необхідності), калібрування ЗВТ, сервісне обслуговування та заміну елемента живлення, що вийшли з ладу. Ремонт, калібрування та повірка ЗВТ повинні бути проведені згідно з діючими методиками з використанням відповідних еталонів, що мають чинні сертифікати калібрування.

4. Термін надання послуг – 15 робочих днів з дня передачі обладнання для надання послуг, згідно письмової заявки Замовника, за винятком тих приладів, повірка яких згідно з методикою перевищує цей термін.

 5. Загальна вартість робіт формується на підставі узгодженого Переліку обладнання та визначається відповідно до «Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг», затвердженого постановою КМУ від 28.10.15 № 865.

 6. Доставка ЗВТ в сервісний центр і назад до Замовника здійснюється за рахунок Виконавця.

7. Усі витрати при наданні послуг з  метрологічної повірки в тому числі: транспортні витрати,  витрати, пов’язані з видачею відповідних Свідоцтв, довідок  про повірку, витрати на відрядження,  витрати пов’язанні з послугами сторонніх організацій залучених при  наданні послуг, тощо покладаються на Учасника (Виконавця) та повинні бути враховані  в ціновій пропозиції.

8. Перелік засобів вимірювальної техніки наведений в таблиці №1

Таблиця №1

**Перелік засобів вимірювальної техніки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування послуг | Кількістьпослуг |
|  | **Повірка та калібрування теплолічильників Sharky 755 Dn 20-50 із заміною елементів живлення** **а саме:** |  |
| 1 |  Dn=40 | 6 |
| 2 | Dn=32 | 42 |
| 3 | Dn=25 | 3 |
| 4 | Dn=20 | 1 |
|  | **Повірка та калібрування лічильників води Dn 15-150** **а саме:** |  |
| 1 | Powogaz MZ-150 Dn=150 | 2 |
| 2 | СТВГ-65 Dn=65 | 2 |
| 3 | КВБ-10 Dn=50JS130-10 Dn=50 | 2 |
| 4 | ЛК-32Х Dn=32GROS MNK-UA Dn=32 | 2 |
| 5 | КВ-1,5 Dn=15 | 6 |

9. Виконавець надає документальне підтвердження на право проведення робіт/виконання послуг (Наявність свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.)