|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Додаток 5 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Деснянська районна в місті Києві державна  адміністрація | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | Керівник апарату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Машківська | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт (аварійний ремонт) приміщень з заміною віконних блоків та склопакетів  (наслідки бойових дій) адміністративної будівлі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (об'єкту) за адресою: м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт Умови виконання робіт: К=1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Примітка | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | |
| 1 | | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м (Заміна вітринного скла зовнішньої лінії  металевих рам. Вхідна група, з першого по третій  поверхи) | | | | | | м2 | | | 144 | | |  | | | | |
| 2 | | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | | | | | | м | | | 53,65 | | |  | | | | |
| 3 | | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | | | | | шт | | | 31 | | |  | | | | |
| 4 | | Знімання засклених віконних рам | | | | | | м2 | | | 51,14 | | |  | | | | |
| 5 | | Знiмання пiдвiконних дощок | | | | | | м2 | | | 10,535 | | |  | | | | |
| 6 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | | | | | м2 | | | 1,65 | | |  | | | | |
| 7 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | | | | | м2 | | | 13,92 | | |  | | | | |
| 8 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | | | | | м2 | | | 31,57 | | |  | | | | |
| 9 | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (старий віконний блок  без врахування вартості) | | | | | | м2 | | | 4 | | |  | | | | |
| 10 | | Установлення i крiплення розширювачів та ребер  жорсткості для віконного блока металопластикового | | | | | | м | | | 90,7 | | |  | | | | |
| 11 | | Установлення віконних зливів | | | | | | м | | | 51,65 | | |  | | | | |
| 12 | | Установлення пластикових підвіконних дошок | | | | | | м | | | 49,55 | | |  | | | | |
| 13 | | Виймання скла з кульовими отворами з металевих рам  на штапиках | | | | | | м2 | | | 73,56 | | |  | | | | |
| 14 | | Виймання скла з кульовими отворами з  металопластикових рам на штапиках | | | | | | м2 | | | 50,06 | | |  | | | | |
| 15 | | Скління металопластикових рам склопакетами площею  до 1 м2 | | | | | | м2 | | | 5,5 | | |  | | | | |
| 16 | | Скління металопластикових рам склопакетами до 2 м2 | | | | | | м2 | | | 34,28 | | |  | | | | |
| 17 | | Скління металопластикових рам склопакетами за  технодогією тріплекс до 2 м2 | | | | | | м2 | | | 10,28 | | |  | | | | |
| 18 | | Скління вітринним склом вітрин з металевими рамами | | | | | | м2 | | | 73,56 | | |  | | | | |
| 19 | | Знімання засклених металопластикових віконних рам  (хол між приймальнями) | | | | | | м2 | | | 1,37 | | |  | | | | |
| 20 | | Установлення незасклених тонованих  металопластикових віконних рам (хол між  приймальнями) | | | | | | шт | | | 1,37 | | |  | | | | |
| 21 | | Скління металопластикових рам склопакетами площею  до 1 м2 (хол між приймальнями) | | | | | | м2 | | | 1,3 | | |  | | | | |
| 22 | | Знімання механізмів відкривання та закривання фрамуг  металопластикових віконних блоків | | | | | | шт | | | 11 | | |  | | | | |
| 23 | | Установлення механізмів відкривання та закривання  фрамуг металопластикових віконних блоків з  регулюванням | | | | | | шт | | | 11 | | |  | | | | |
| 24 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу з утепленням  мінераловатними плитами | | | | | | м2 | | | 31,75 | | |  | | | | |
| 25 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | | | | | м2 | | | 185,4 | | |  | | | | |
| 26 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | | | | | м2 | | | 185,4 | | |  | | | | |
| 27 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | | | м | | | 90,7 | | |  | | | | |
| 28 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | м2 | | | 185,4 | | |  | | | | |
| 29 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | | | | | | м2 | | | 82,78 | | |  | | | | |
| 30 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | | | | | | м2 | | | 82,78 | | |  | | | | |
| 31 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | м2 | | | 82,78 | | |  | | | | |
| 32 | | Розбирання пiдвiсних стель | | | | | | м2 | | | 28,4 | | |  | | | | |
| 33 | | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | | | | | м2 | | | 28,4 | | |  | | | | |
| 34 | | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | | | | | | м2 | | | 28,4 | | |  | | | | |
| 35 | | Навантаження сміття вручну | | | | | | т | | | 4,73 | | |  | | | | |
| 36 | | Перевезення сміття до 30 км | | | | | | т | | | 4,73 | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |