***ДОДАТОК №2***

*до тендерної документації, що затверджена протоколом*

*уповноваженої особи № 94 від 29.03.2023 року*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».***

**Предмет закупівлі:** за ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання

***Технічні засоби відомчої системи відеоконференцзв’язку, Веб-камера в комплекті***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Технічні засоби відомчої системи відеоконференцзв’язку, Веб-камера в комплекті** |
| Код ДК 021:2015 | ***30230000-0 - Комп’ютерне обладнання*** |
| Назва товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***30237240-3 - Веб-камери*** |
| Кількість поставки товару | ***1комплектів*** |
| Місце поставки товару | ***16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Студентська 2*** |
| Строк поставки товару | ***з дати підписання договору до 30.05.2024 р. включно*** |

***Технічні засоби відомчої системи***

 ***відеоконференцзв’язку, Веб-камера в комплекті***

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметри** | **Вимоги** |
| Тип | Система відео- та конференцзв’язку |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Підтримка Full HD відео | Так |
| Мікрофон | Вбудований |
| Можливість підключення додатковихвиносних мікрофонів | Так |
| Зум | 10X у форматі HD |
| Кут огляду | Не менше 90 градусів |
| Кут нахилу | Не менше 130 градусів |
| Кут панорами | Не менше 260 градусів |
| Керування камерою | Пульт дистанційного керування та консоль пристрою гучномовногозв’язку |
| Радіус дії пульту дистанційногокерування | Не менше 8 м |
| Відеокодек | H.264 |
| Автофокусування | Обов’язково |
| Механічне керування положенням камери | Так |
| Радіус охоплення мікрофона | Не менше 5 м |
| Частотний діапазон мікрофона | 100 Гц – 11 кГц |
| Частотний діапазон динаміка | 120 Гц – 14 кГц |
| Вбудований динамік | Так |
| Роз'єм для штатива на камері | Так |
| Інтерфейси | Обов`язково наявність: USB 2.0;Bluetooth |
| Сумісні операційні системи | Windows 10, MacOS 10.6 або новіше |
| Комплект поставки | Камера, пристрій гучномовного зв’язку, центральний концентратор для під'єднання всіх компонентів, пульт дистанційного керування, 2 кабелі для під'єднання концентратора до камери та пристрою гучномовного зв’язку (завдовжки не менше 5 м), 1 USB- кабель для під'єднання до комп'ютера (завдовжки не менше 2 м), адаптер (блок живлення) змінного струму,посібник з експлуатації |
| Розмір камери | 130 х 170 х 138 мм |
| Розмір пристрою гучномовного зв’язку | 240 х 65 х 240 мм |
| Термін гарантії | Не менше 12 місяців від виробникаобладнання |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

 ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

**ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ**

1 При здійсненні приймання буде здійснюватись перевірка відповідності вимогам цього технічного опису.

2 Перевірка якості продукції проводиться.

**ГАРАНТІЇ**

1 Учасник гарантує відповідність якості вимогам цього технічного опису при дотриманні умов експлуатації

2 Гарантійний термін експлуатації – не менше12 місяців з дати встановлення.

**ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАННЯ**

***Постачальник повинен забезпечити поставку Товару, власним або орендованим транспортом за адресою 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Студентська 2 за власний рахунок***

1. При передачі Товару Постачальник надає Замовнику: рахунок-фактуру, видаткову накладну та документи підтверджуючі якість товару.

2. Невідповідність зазначених документів вимогам чинних нормативно-правових актів є підставою для відмови Замовника від прийняття Товару без відповідальності за такі дії. При цьому Товар вважається не поставленим.

3. У разі виявлення будь-яких недоліків товару протягом гарантійного строку Замовник має право вимагати від Постачальника замінити Товар на якісний протягом 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту отримання відповідної претензії Замовника.

4. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної, протягом 7/семи/ банківських днів з дня фактичного отримання Замовником Товару, за умови наявності коштів на рахунку Замовника.

5. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник проводить розрахунки за отриману партію Товару протягом 10-ти банківських днів з дати надходження коштів на свій реєстраційний рахунок.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.***