Додаток

до протоколу

уповноваженої особи

№ \_\_\_від \_\_.08.2023р

ПОРІНЯЛЬНІ ТАБЛИЦІ ЗМІН, ВНЕСЕНИХ ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗАТВЕРДЖЕНОЇ ПРОТОКОЛОМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ

 №99 ВІД 23.08.2023 РОКУ

|  |  |
| --- | --- |
| БУЛО | СТАЛО |
| Пункт 1 розділу IV |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: **01.09.2023р. 09:00 годин**Форма тендерної пропозиції наведенау ***Додатку 5***Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. | **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури. Форма тендерної пропозиції наведенау ***Додатку 5***Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| Абзац перший Додатку 3 |
| Металопластикові конструкції (вікна) повинні відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022 Скло в будівлі. Склопакети. Частина 1. Загальні відомості, опис системи, правила обміну, допуски та візуальна якість (EN 1279-1:2018, IDT), ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлориді для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT), «Теплова ізоляція будівель ДБН 2.6-31:2016» або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах. | Металопластикові конструкції (вікна) повинні відповідати ДСТУ EN 1279-1:2022 Скло в будівлі. Склопакети. Частина 1. Загальні відомості, опис системи, правила обміну, допуски та візуальна якість (EN 1279-1:2018, IDT), ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлориді для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT), «ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах. |

**Уповноважена особа**

 **Максим ВАСИЛЬЄВ**