**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Шини для автобусів та вантажівок**

*(код за ДК 021:2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | ГОСТ, ДСТУ, креслення, тощо | Кіль-ть | Од. вим |
| 1 | Шина 235/75 R17,5 рульова | Шина 235/75 R17,5 рульова  Індекс несучої здатності – не менше 132/130  індекс швидкості – не менше М  **Еквіваленти, які розглядаються**: Petlas, Lassa, Starmaxx, Sava, Matador | 2 | шт. |
| 2 | Шина 235/75 R17,5 ведуча | Шина 235/75 R17,5 ведуча  Індекс несучої здатності – не менше 132/130  індекс швидкості – не менше М  **Еквіваленти, які розглядаються**: Petlas, Lassa, Starmaxx, Sava, Matador | 4 | шт. |
| 3 | Шина 275/70 R22,5 рульова | Шина 275/70 R22.5 рульова  Норма слойності (ІНС) – 16PR  Індекс несучої здатності – не менше 148/145  індекс швидкості – не менше L | 3 | шт. |

Шини повинні бути новими і такими, що не були у використанні, не мати дефектів, пов’язаних з матеріалом і комплектуючими (на виробах не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування та дату виготовлення **не раніше 2022 року.**

У складі пропозиції учасник повинен надати скановані копії документів, підтверджуючих якість запропонованого товару (паспорт виробу/сертифікат відповідності/сертифікат якості/тощо).

Місце та умови поставки товару: DDP, м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 19.

Строк поставки товару **–** 5 робочих днів з дня надіслання заявки Покупцем, але не пізніше 30.11.2023.