***Додаток 3 до тендерної документації***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Придбання паливо-мастильних матеріалів**

**ДК 021:2015 - 09210000-4 Мастильні засоби (Лот №1 Мастильні засоби до генераторів, мастильні засоби до транспортних засобів, мастильні засоби до бензопил, мастильні засоби до дровоколів; Лот № 2 Мастильні засоби до транспортних засобів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Виробник** | **Кількість** | **Фасування** |
| **Лот №1** | | | | |
| **Мастильні засоби для генераторів** | | | | |
| 1 | **Моторна олива 10W-40**  S-POWER PROFESSIONAL STANDARD 10W-40 — високоякісна всесезонна напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. Використовується в бензинових і дизельних двигунах усіх типів легкових автомобілів (зокрема з турбрнаддувом). Забезпечує чудові мийні та протизношувальні властивості навіть за високих навантажень.  SAE 10W-40 API SG/CD ACEA A2/B2  Стандарт API S2/B2 |  | 50 | 1 л |
| **Мастильні засоби до транспортних засобів** | | | | |
| 2 | **Трансмісійна олива ТАД-17і SAE 85W-90, API GL-5 (або еквівалент)**  Індекс в’язкості - не менше 115  Температура спалаху у відкритому тиглі – не нижче 2440С  Температура застигання – не вище мінус 290С  Відсутність води та механічних домішок |  | 20 | 5л |
| 3 | **Мастило пластичне Літол-24 (або еквівалент)**  NLGI 3 DIN 51502 К3К-40Температура краплепадіння, 0С - не нижче 190 Пенетрація за температури 250С з перемішуванням, мм-1 – не нижче 245 Відсутність води та механічних домішок |  | 45,2 | 0,4 кг |
| 4 | **Моторна олива 10W-40**  S-POWER PROFESSIONAL STANDARD 10W-40 — високоякісна всесезонна напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. Використовується в бензинових і дизельних двигунах усіх типів легкових автомобілів (зокрема з турбрнаддувом). Забезпечує чудові мийні та протизношувальні властивості навіть за високих навантажень.  SAE 10W-40 API SG/CD ACEA A2/B2  Стандарт API S2/B2 |  | 1200 | 5 л |
| **Мастильні засоби до бензопил** | | | | |
| 5 | **Олива для двотактних двигунів STIHL HP (або еквівалент)**  у випадку надання еквіваленту визначеного Замовником товару, Учасник надає документ від офіційного представника виробника обладнання Stihl в Україні про відповідність технічних та якісних характеристик еквіваленту та безпечність використання навідповідному обладнанні |  | 22 | 1 л |
| 6 | **Олива для змащування ланцюгів бензопил** |  | 228 | 1л або 1,5 л |
| **Мастильні засоби до дровоколів** | | | | |
| 7 | **Олива гідравлічна, клас в'язкості: ISO VG 22**  Має містити протизносну присадку на основі цинку  1158 HV  ISO-L-HV  DIN 51524-3 (HVLP)  SAE MS1004 Type HV  AFNOR NF-E-48603 (HV) |  | 20 | 10 л. |
| **Лот № 2** | | | | |
| **Мастильні засоби до транспортних засобів** | | | | |
| 8 | **Моторна олива 10W-40**  S-POWER PROFESSIONAL STANDARD 10W-40 — високоякісна всесезонна напівсинтетична моторна олива з високими експлуатаційними характеристиками. Використовується в бензинових і дизельних двигунах усіх типів легкових автомобілів (зокрема з турбрнаддувом). Забезпечує чудові мийні та протизношувальні властивості навіть за високих навантажень.  SAE 10W-40 API SG/CD ACEA A2/B2  Стандарт API S2/B2 |  | 100 | Каністри 4л або 5 л |

Предмет закупівлі повинен відповідати Державним стандартам України (ДСТУ).

1.Товар має бути належної якості та придатний до використання за призначенням.

2. Учасники відкритих торгів повинні надати в складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме: ***копії сертифікату/паспорту якості на товари українського походження, копії сертифікату/паспорту якості та/або технічних описів виробників для товарів іноземного походження, які будуть підтверджувати всі вимоги визначені у цьому Додатку.***

3. Товар обов’язково повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва. Вартість тари та внутрішньої упаковки входить в ціну товару, що є предметом поставки та окремо Замовником не оплачується.

4. У разі виявлення неякісного товару або такого, що не відповідає умовам договору та оголошення про закупівлю, Постачальник зобов’язаний замінити неякісний товар протягом п’яти календарних днів з моменту виявлення неякісного товару, без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.

5.Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю. Ціна на товар має бути визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також інших витрат (транспортування, розвантаження, зберігання тощо), визначених законодавством для товару даного виду.

6.Учасник забезпечує доставку, в тому числі розвантаження за адресою згідно вимог оголошення про відкриті торги, відповідно вартість доставки включається у вартість пропозиції.

7.Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки.

8. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Учасник у складі пропозиції надає ***гарантійний лист у довільній формі***, що запропоновані технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають усі ***заходи із захисту довкілля***

9. Партія товару формується за усною чи письмовою заявкою замовника, яка направляється учаснику швидкодіючими електронними засобами зв’язку (факс, електронна пошта).

10. Поставка Товару здійснюється за адресою Замовника - протягом 5 календарних днів з моменту отримання такої заявки Постачальником. Замовлення на поставку подається Замовником у письмовій формі або передається факсимільним зв’язком, або електронною поштою. Розвантаження та приймання Товару має відбуватися в робочий час Замовника.

11. Місце поставки**:** 32200, Хмельницька обл., м.Деражня, вул. Миру, будинок 39. 12.Термін поставки Товару - *до 01.06.2023 року*.

***Посада, підпис, прізвище, ініціали, уповноваженої особи Учасника.***

***Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)***

***М.п. за умови використання***