**Додаток 3**

 *до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***Інвалідний візок для підйому по сходах***

***(код ДК 021:2015:42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання)***

**Специфікація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування обладнання**  | **Од. вим.**  | **Кіл-ть** |
| **1.** | ***Інвалідний візок для підйому по сходах*** | **шт.** | **12** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **В И М О Г И** |
| 1. | Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту, або сертифікат відповідності медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. |
| 2. | З метою отримання гарантій, що учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання та для запобігання отримання фальсифікованого товару, учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу гарантійного листа виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника, якщо його відповідні повноваження поширюються на територію України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в терміни, визначені цією документацією торгів та пропозицією учасника, із зазначенням: повної назви учасника, номера оголошення, назви предмету закупівлі, назви товару, кількості. |
| 3. | Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні, виготовлений не раніше 2022 р. (надати гарантійний лист від Учасника) |
| 4. | Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист від Учасника. |
| 5. | Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати гарантійний лист від Учасника). |
| 6. | Учасник повинен надати підтвердження відповідності технічних параметрів обладнання, яке ним пропонується, технічним вимогам документації торгів, у вигляді таблиці з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку офіційної друкованої інформації від виробника (інструкція користувача, експлуатаційно-технічна документація, каталог- українською мовою) |
| 7. | Учасник повинен надати довідку у довільній формі, яка містить інформацію про те, що часник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмету закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.  |
| 8. | Документ, що відповідає вимогам якості діючих стандартів та засвідчує якість та безпечність товару (сертифікат або декларація відповідності).  |

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Опис вимог** | **Наявність функції або величина параметра за технічним завданням** | **Відповідність ТАК/НІ** |
|  | **Призначення**Електричний гусеничний підйомник призначений для транспортування по сходовому майданчику осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ефективно працює на підйом і спуск по сходах. Спеціальна конструкція гусениць робить рух по сходинках зручним, комфортним і безпечним. При експлуатації, не потрібно володіти спеціальними знаннями або великою фізичною силою. |  |
| 1 | Довжина  | 1220 мм  |  |
| 2 | Ширина  | 500 мм |  |
| 3 | Висота | 1470 мм |  |
| 4 | Комплектація |  Підйомник Акумулятор Вбудоване сидіння Підзарядний пристрій Комплект гусениць Страхувальний ремінець  |  |
| 5 | Привід  | Електричний  |  |
| 6 | Акумулятор  | Підйомник може функціонувати, як в приміщенні, так і на вулиці. Не потребує джерела живлення. |  |
| 7 | Маса виробу  | 35 кг |  |
| 8 | Навантаження, що допускається | До 170 кг |  |
| 9 | Гарантія | 12 місяців  |  |

ДИСЛОКАЦІЯ

закладів освіти для постачання предмету закупівлі:

 ***Інвалідний візок для підйому по сходах***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування закладу*** | ***Адреса*** | ***Кількість*** |
| Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням біології Криворізької міської ради Дніпропетровської області | м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 48  | 1 |
| Криворізька гімназія №15 ім. М.Решетняка Криворізької міської ради  | м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 40  | 1 |
| Криворізька гімназія №16 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. С.Тільги, 22  | 1 |
| Криворізька гімназія №18 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 35  | 1 |
| Криворізька гімназія №26 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. В.Бизова, 7а  | 1 |
| Криворізька гімназія №56 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 20Г | 1 |
| Криворізька гімназія №63 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. Агафонова, 14а  | 1 |
| Криворізька гімназія №66 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. Вокзальна, 6  | 1 |
| Криворізька гімназія №75 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 52  | 1 |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради  | м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 20  | 1 |
| Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №1» Криворізької міської ради | М. Кривий Ріг, вул. Соборності, 2 ПВВС | 2 |

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації**.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**