***ПЕРЕЛІК ЗМІН***

***до предмета закупівлі ДК 021:2015: «35120000-1, Системи та пристрої нагляду та охорони (система відеоспостереження)»***

***У зв‘язку із необхідністю внесення змін у Додаток 2 «Технічні вимоги» його викладено у новій редакції, а саме: внесено зміни в п.4 «Кабель вита пара ok-net 4 х 2 х»:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Було* | *Стало* |
| **4. Кабель вита пара ok-net 4 х 2 х** 0,51 або еквівалент:  Тип устройства - Витая пара;  Тип витої пари - UTP;  Кількість жил - 8;  Переріз (мм) - 0,50 – 0,51;  Матеріал жили - мідь;  Категорія - кат.5е;  Загальна довжина кабелю - 915 м. | **4. Кабель вита пара ok-net 4 х 2 х** 0,51 або еквівалент:  Тип устройства - Витая пара;  Тип витої пари - UTP;  Кількість жил - 8;  Переріз (мм) - 0,50 – 0,51;  Матеріал жили - мідь;  Категорія - кат.5е;  Загальна довжина кабелю - 915 м;  Зовнішній, вуличний;  Трос - 7\*0,5 мм. |