*Додаток 4 до тендерної документації*

**ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ №\_\_\_\_\_**

**м. Кривий Ріг «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.**

**Відділ освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради,** в особі начальника відділу освіти Махині Дениса Олександровича, що діє на підставі Положення (далі – **Замовник**), з однієї сторони, і \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Підрядник), з іншої сторони, далі разом – **Сторони**, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі» та Постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стан в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» зі змінами, уклали цей Договір (далі – **Договір**) про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**
   1. За цим Договором Підрядник зобов’язується надати Замовнику послуги: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій (поточний ремонт покрівлі) Криворізької гімназії № 15 ім. М. Решетняка Криворізької міської ради по вул. Криворіжсталі, 40, класифікація за ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, а Замовник зобов’язується прийняти ці послуги, та здійснити оплату у розмірі та на умовах, що передбачені цим Договором. Технічні, якісні та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором послуг, зазначені в кошторисі (Додаток №1 до Договору).
2. **ОБСЯГ НАДАННЯ ПОСЛУГ**

2.1. Обсяг послуг: 1 послуга.

Склад і обсяг послуги, що доручаються до виконання Підряднику, визначено в кошторисі, що є невід'ємною частиною договору. Обсяг послуги може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

2.2. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам чинних норм і стандартів для даного виду послуг. Підрядник відповідає за доброякісність своїх матеріалів, які використовує під час надання послуг. Підрядник відповідає за застосування заходів захисту довкілля під час надання послуг за цим Договором.

1. **ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ**

3.1. Підрядник в процесі надання послуг використовує власні засоби та обладнання та несе відповідальність за неналежну якість виконаних послуг.

3.2. Замовник зобов’язаний забезпечити Підряднику необхідні умови для надання послуг.

3.3. Підрядник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам з дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища. Підрядник відповідає за доброякісність свої матеріалів, які використовує під час надання послуг. Під час надання послуг відповідальність за збереження об’єкту та його складових, дотримання протипожежного стану та вимог безпеки праці покладається на Підрядника.

1. **ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

4.1. Загальна вартість послуг по даному договору становить **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** грн.(сума*прописом грн***.) з/ без ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.** (сума*прописом грн***.)** та визначеназгідно з Договірною ціною та Локальним кошторисом (Додаток №1 до Договору). Сума Договору підлягає відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень шляхом підписання додаткової угоди.

4.2. Розрахунки здійснюються у відповідності з частиною 1 статті 49 Бюджетного кодексу України шляхом оплати Замовником після підписання акту здачі - приймання виконаних послуг. Розрахунок за надані послуги здійснюється Замовником шляхом перерахування у безготівковій формі, в гривнях, грошових коштів на поточний банківський рахунок Підрядника протягом 30 календарних днів з моменту підписання акту здачі-приймання виконаних послуг. Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10-ти банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційних рахунок.

4.3. Підрядник надає Замовнику два примірники акту здачі - приймання виконаних послуг, який останній зобов'язаний протягом п'яти робочих днів підписати і один примірник підписаного акту повернути Підряднику. У випадку наявності у Замовника заперечень щодо обсягу послуг, наданих Підрядником у звітному періоді, Замовник зобов'язаний в той же строк у письмовій формі, надати Виконавцю свої обґрунтовані заперечення.

4.4. За умови неповернення Замовником підписаного акту здачі - приймання виконаних послуг чи ненадання обґрунтованих заперечень щодо обсягу послуг, наданих Підрядником у звітному періоді, вважається, що послуги у такому місяці надані Підрядником в повному обсязі і прийняті Замовником без зауважень, а акт здачі - приймання виконаних робіт та-ким, що підписаний сторонами.

1. **СТРОК ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ**

5.1 Строк надання послуг: з дати укладання договору до 31.07.2024 року.

5.2. Місце надання послуг:50000, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 40, Криворізька гімназія № 15 ім. М. Решетняка Криворізької міської ради.

5.3. При неможливості виконання послуг в установлений термін, термін виконання додатково погоджується обома Сторонами.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

**6.1. Замовник зобов'язаний:**

6.1.1. Надати Підряднику майданчик та фронт послуг.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані послуги.

6.1.3. Приймати виконані послуги згідно акту наданих послуг.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів;

6.2.2. Контролювати виконання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Змінювати обсяг виконаних послуг та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків та наявної потреби.

6.2.4. Повернути Підряднику документи на оплату без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Замовник має право відмовитись від прийняття закінчених послуг у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Підрядником;

6.2.6. Замовник має право вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

**6.3. Підрядник зобов'язаний:**

6.3.1. Забезпечити виконання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити дотримання вимог з техніки безпеки та охорони праці при виконанні послуг, нести повну відповідальність за можливі негативні наслідки, пов'язані з наданням послуг за даним договором.

6.3.3. Підрядник самостійно забезпечує доставку робітників на об'єкт і побутове обслуговування. Ним же забезпечується зберігання на об'єкті інструментів і матеріалів.

**6.4. Підрядник має право:**

6.4.1. На дострокове виконання послуг за попереднім погодженням Замовника;

* + 1. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 календарних днів.

6.4.3. Підрядник самостійно забезпечує наявність на об’єкті необхідної кількості працівників, їх доставку на об’єкт і побутове обслуговування, та несе відповідальність за їх роботу.

6.4.4. Підрядником самостійно забезпечується зберігання на об’єкті інструментів і матеріалів, Замовник не несе відповідальності за збереження майна Підрядника.

6.4.5. Підрядник забезпечує вивезення будівельного сміття по завершенню надання послуг.

Підрядник несе самостійну відповідальність за дотримання встановлених норм при складанні кошторисних розрахунків, відповідальність цін на матеріальні ресурси середнім по регіону, якість матеріальних ресурсів що використовує при виконанні послуг та їх відповідність договірним документам, обґрунтованість включення до кошторисів статей витрат як в цілому так і по кожній окремо.

6.4.6. Враховуючи те, що чинні НПА в галузі ціноутворення не встановлюють необхідності зазначати у відомості ресурсів конкретні марки/моделі/власні назви матеріальних ресурсів та/чи обладнання, Виконавець несе самостійну відповідальність за відповідність встановленого обладнання і використаних ресурсів тим, що зазначені в додатках до цього договору в тому числі щодо якісних характеристик, кількості та вартості таких обладнання і ресурсів.

1. **ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ**

7.1. Сторони за Договором домовились, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дія непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: військових дій, блокади, землетрусів, повені та інших природних аномалій, Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов’язань по даному Договору на час дії вказаних обставин.

7.2. Сторони зобов’язані негайно повідомити за телефоном чи іншим способом про початок та закінчення дії форс-мажору, що заважає виконанню договору. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою палатою.

7.3. У випадку, коли дія вказаних обставин продовжується більше 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору. При цьому ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони відшкодування можливих збитків, за виключенням сплати грошових коштів за отриманий товар.

1. **ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

8.1. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.2. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.3. Спори між Сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, вирішуються у судовому порядку.

1. **СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ**

9.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє **до 31 грудня 2024 року**, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань.

9.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.

9.3. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов’язковим укладенням додаткової угоди.

9.4. Додатки та доповнення до цього договору, підписані Сторонами протягом терміну його дії, є невід’ємними частинами цього договору.

* 1. Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, за рішенням суду, або за рішенням Замовника у випадку невиконання Учасником своїх зобов’язань за цим договором.
  2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні.

1. **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
   1. Невід’ємною частиною цього Договору є:
      1. Договірна ціна з локальним кошторисом (Додаток №1).
      2. Дефектний акт (Додаток №2).

10.2. Всі правовідносини, які виникають з даного Договору або пов’язані з ним, зокрема пов’язані з дійсністю, висновком, виконанням, зміною і припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також вживаними до таких право відносин звичаями ділового обороту на підставі принципів сумлінності і справедливості.

10.3. Кожна із Сторін несе повну відповідальність за правильність вказаних в цьому Договорі реквізитів та зобов’язується у термін 3-х календарних днів письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну, інакше вона несе ризик настання пов’язаних з ним несприятливих наслідків.

10.4. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї з Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

10.5. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються в письмовому вигляді, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками.

10.6. Підписуючи цей договір Сторони надають згоду на обробку, використання та оприлюднення персональних даних відповідно до діючого законодавства України та згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI.

1. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

11.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі послуг за бюджетні кошти Підрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати за кожен день такої затримки.

11.3. За невиконання або неналежним чином виконані послуги за договором, Замовник та Підрядник несуть відповідальність згідно діючого законодавства. Підрядник усуває всі види дефектів, які були допущені ним у роботі, своїми силами та за свій рахунок.

11.4. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Замовник відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 614 ЦКУ не несе відповідальності за відсутність замовленого фінансування з міського бюджету та не проведення платежів органами Державної казначейської служби України, якщо ним були вчинені всі необхідні заходи для здійснення виконання зобов’язань по Договору.

11.5. У разі неналежного виконання (порушення) Підрядником умов цього Договору, передбачених в пунктах 5.4.6., 5.4.7, в тому числі якщо третіми особами буде виявлено невідповідність (завищення) вартості матеріальних ресурсів, недотримання встановлених норм, інші порушення при складанні кошторисної документації, Підрядник має самостійно доводити правомірність своїх дій перед третіми особами, або відшкодувати Замовнику кошти в розрахованій ними сумі завищення.

1. **ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДОГОВОРУ**

12.1. Істотними умовами цього Договору є предмет (найменування, обсяг, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

12.2. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

12.2.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

12.2.2. погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

12.2.3. покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

12.2.4. продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

12.2.5. погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

12.2.6. зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

12.2.7. зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

12.2.8. зміни умов у зв’язку із застосуванням положень [частини шостої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19" \l "n1778" \t "_blank) статті 41 Закону.

1. **ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник** | **Підрядник** |
| **Відділ освіти виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради**  50006, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, б 20.  р/р UA  в ДКСУ м. Київ  МФО 8201722   Код ЄДРПОУ 02142313  ІПН 021423104840  Тел. (0564) 90-76-33  **Начальник відділу освіти**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Денис МАХИНЯ** |  |

Додаток №1 до договору

***Договірна ціна з локальним кошторисом***

Додаток № 2 до договору

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  | (назва організації, що затверджує) | | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  | (посада, підпис, ініціали, прізвище)] | | | |
|  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Дефектний Акт** | | | | | | | |
| на Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій (поточний ремонт покрівлі) Криворізької гімназії №15 ім. Решетняка Криворізької міської ради по вул. Криворіжсталі, 40. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Умови виконання послуг: звичайні | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Обсяг послуг: 1 послуга, включає: | | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | ***Ганок 5,7м х 5,7м*** | |  |  |  | |
|  | Улаштування покрівлі м"якої | |  |  |  | |
| 1 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | | м2 | 9 |  | |
| 2 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | | м3 | 0,275 |  | |
| 3 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | | м2 | 32,5 |  | |
|  | примикання h-1000мм | |  |  |  | |
| 4 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 17,1 |  | |
| 5 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів | | м | 17,1 |  | |
| 6 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,18 |  | |
| 7 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | | м | 17,1 |  | |
|  | примикання h-400мм | |  |  |  | |
| 8 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 5,7 |  | |
| 9 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,06 |  | |
| 10 | Розбирання жолобів з листової сталі | | м | 1 |  | |
| 11 | Улаштування жолобів з оцинкованої сталі | | м | 1 |  | |
|  | електроосвітлення | |  |  |  | |
| 12 | Демонтаж відкритої електропроводки (зі збереженням) | | м | 6 |  | |
| 13 | Прокладання труб (гофра металева), по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | | м | 6 |  | |
| 14 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | | м | 6 |  | |
|  | ***Галерея 1. 32,0м х 10,0м*** | |  |  |  | |
|  | Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 15 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | | м2 | 320 |  | |
| 16 | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | 30 |  | |
| 17 | Навантаження сміття вручну | | т | 3,882 |  | |
| 18 | Перевезення сміття до 15 км | | т | 3,882 |  | |
|  | Улаштування покрівлі м"якої | |  |  |  | |
| 19 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки, товщиною 30 мм | | м2 | 30 |  | |
| 20 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | | м3 | 0,918 |  | |
| 21 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | | м2 | 320 |  | |
|  | примикання h-500мм | |  |  |  | |
| 22 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 64 |  | |
| 23 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів | | м | 64 |  | |
| 24 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,672 |  | |
|  | примикання h-800мм | |  |  |  | |
| 25 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 8 |  | |
| 26 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів | | м | 8 |  | |
| 27 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,084 |  | |
|  | примикання h-400мм | |  |  |  | |
| 28 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 3,2 |  | |
| 29 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,034 |  | |
|  | ***Галерея 2. 13,0м х 17,0м*** | |  |  |  | |
|  | Демонтажні роботи | |  |  |  | |
| 30 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | | м2 | 221 |  | |
| 31 | Навантаження сміття вручну | | т | 1,724 |  | |
| 32 | Перевезення сміття до 15 км | | т | 1,724 |  | |
|  | Улаштування покрівлі м"якої | |  |  |  | |
| 33 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | | м2 | 221 |  | |
|  | примикання h-400мм | |  |  |  | |
| 34 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 17 |  | |
| 35 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,179 |  | |
|  | примикання h-600мм | |  |  |  | |
| 36 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 17 |  | |
| 37 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів | | м | 17 |  | |
| 38 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,179 |  | |
| 39 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | | м | 17,1 |  | |
|  | примикання h-800мм | |  |  |  | |
| 40 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 4 |  | |
| 41 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів | | м | 4 |  | |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,042 |  | |
|  | примикання h-400мм | |  |  |  | |
| 43 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 3,2 |  | |
| 44 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,034 |  | |
|  | ***Цегляна кладка повітропроводів*** | |  |  |  | |
| 45 | Демонтаж (К = 0,80). Установлення плит вентиляційних каналів (з послідуючим монтажем) | | шт | 5 |  | |
| 46 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 0,12 |  | |
| 47 | Навантаження сміття вручну | | т | 0,095 |  | |
| 48 | Перевезення сміття до 15 км | | т | 0,095 |  | |
| 49 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | | м3 | 0,12 |  | |
| 50 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 | | м3 | 0,029 |  | |
| 51 | Установлення плит вентиляційних каналів (раніше демонтовані) | | шт | 5 |  | |
| 52 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | | м | 2,75 |  | |
|  | примикання h-400мм | |  |  |  | |
| 53 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | | м | 2,75 |  | |
| 54 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 (для цементного бортика (фаски)) | | м3 | 0,029 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Склав: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | |
|  |  | [посада, підпис, ініціали, прізвище] | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Перевірив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | |
|  |  | [посада, підпис, ініціали, прізвище] | | | |  | |