***Державний навчальний заклад «Угнівський аграрно-будівельний ліцей»***

***ДНЗ «Угнівський аграрно-будівельний ліцей»***

 **ЗАТВЕРДЖЕНО**

 рішенням уповноваженої особи

 від **24 лстопада 2023р**.

 зміни

# ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

**(ЗА ПРОЦЕДУРОЮ: ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ)**

**для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом:**

09110000-3 - Тверде паливо (Паливні брикети з деревени твердих порід)

**м. Угнів, 2023 р.**

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

09110000-3 - Тверде паливо (Паливні брикети з деревени твердих порід)

Львівська обл., Червоноградський р-н,м.Угнів вул. Жуковських ,8 - 40000кілограм

Львівська обл., Червоноградський р-н, м.Белз, вул.Домініканська,7 - 19965 кілограм

**Брикети із тирси твердолистяних порід (дуб, бук)**

**Розмір**

 **довжина від 10 до 400 мм,**

 **товщина від 25 до 75 мм,**

**ширина від 25 до 75 мм.

Якість продукції підтверджується наступними
показниками:
- зольність – 0,1%,
- вологість – 3,6%,
- нижча теплота згоряння на робочий стан проби палива – 18,15 МДж/кг (4343 ккал/кг).**

**пакування вагою від 3 до 36 кг**

**Поставка за погодженим графіком замовника**

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*

 Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції гарантійного листа Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення. Гарантійний лист – згода з технічними вимогами

Змінити на

**Додаток № 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

09110000-3 - Тверде паливо (Паливні брикети з деревени твердих порід)

Львівська обл., Червоноградський р-н,м.Угнів вул. Жуковських ,8 - 40000кілограм

Львівська обл., Червоноградський р-н, м.Белз, вул.Домініканська,7 - 19965 кілограм

**Брикети із тирси твердолистяних порід (дуб, бук)**

**Розмір**

 **довжина від 10 до 400 мм,**

 **товщина від 25 до 75 мм,**

**ширина від 25 до 75 мм.

Якість продукції підтверджується наступними
показниками:
- зольність – не більше ніж 1,0%.**

**- вологість – не більше ніж 10%.**

**- нижча теплота згоряння на робочий стан проби палива – не менше ніж 17,5 МДж/кг.**

**пакування вагою від 3 до 36 кг**

**Поставка за погодженим графіком замовника**

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*

 Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись наданням в складі пропозиції гарантійного листа Гарантійний лист повинен включати номер оголошення закупівлі оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі та назву замовника згідно оголошення. Гарантійний лист – згода з технічними вимогами