**Додаток 2 Технічні вимоги**

*До тендерної документації на закупівлю*

**ТЕХНІЧНі ТА ЯКІСНІ вимоги**

**Предмет закупівлі:** ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" **— 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів**

**Конкретна назва предмету закупівлі*: Послуги з технічного обслуговування ліфтів***

**Строк надання послуг**: протягом 2024 року.

**Технічні (якісні) вимоги до послуги:**

**Утримання 8 ліфтів в технічно-справному стані та своєчасне виконання комплексу ремонтних робіт,забезпечення безпечної експлуатації ліфтів**

1. Строк надання послуг: протягом 2024 року.

2. Виконавець повинен виконати Замовнику наступні роботи:

* Кількість та назва обладнання для технічного обслуговування (Таблиця 1)

3.Забезпечити безперебійну і безпечну роботу ліфтів відповідно до нормативних документів:

* + Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.02-08.

4. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, що виконуються в плановому порядку і спрямовані на забезпечення безперебійної роботи ліфтів, відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150 "Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" (Із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства № 198 від 12.11.2004р.) та інших чинних нормативно-правових актів.

5. Своєчасне та якісне проведення всіх видів регламентних робіт попереджувального характеру, за рахунок робочої сили та матеріальних ресурсів Виконавця або субпідрядної організації ( у разі залучення для надання послуг субпідрядної організації). Забезпечити якісну, безперебійну та безпечну роботу ліфтів згідно нормативних документів - Положення «Про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні» КД 36.1-004-2000, Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів.

6. Виконання діючих «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Правил будови електроустановок», « Правил техніки безпеки», Закону України «Про охорону праці».

7. Забезпечити надання послуг з 8:00 до 17:00 години за винятком вихідних та святкових днів.

У вихідні та святкові дні та щоденно з 17:00 до 8:00 години послуги надаються аварійною службою Учасника. Визволення пасажирів із ліфтів (у разі аварійної зупинки ліфта) здійснюється терміново, але не більше чим 60 хвилин.

8. Учасник зобов'язаний мати власну аварійну службу.

9. Надавати послуги та виконувати ремонтні роботи навченим та атестованим персоналом, або навченим та атестованим персоналом субпідрядної організації.

10. Проводити технічний огляд ліфтів, брати участь у перевірках, які проводяться контролюючими органами.

11. Сприяти Замовнику в оформленні актів технічного стану ліфтів для їх подальшої заміни.

12. Дотримуватись вимог пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища.

13. Забезпечувати якісну безперебійну та безпечну роботу ліфтів.

14.Учасник зобов'язаний мати власну аварійну службу для цілодобового реагування.

15.До ціни Договору включені періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів.

 16. Місце надання послуг за адресою: **Україна, 39800, Полтавська обл., Кременчуцький район, м. Горішні Плавні, вул. Миру,10**

**Таблиця № 1**

**Кількість та назва обладнання для технічного обслуговування**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса | К-сть повер-хів  | Реєстраційний № | Тип ліфта | Рік виготовлення | Вантажопідйомність | Швид-кість  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  |
| 1 | Хірургія | 5 | 67106 | Б-500-5 | 1987 | 500кг | 0,5 |
| 2 | Терапія | 6 | 67104 | П-500-6 | 1979 | 500кг | 1 |
| 3 | Пологове відділення | 5 | 67103 | Б-500-5 | 1979 | 500кг | 0,5 |
| 4 | Терапія | 6 | 67102 | Б-500-6 | 1979 | 500кг | 0,5 |
| 5 | Дитяче відділення | 2 | 67101 | Б-500-2 | 1979 | 500кг | 0,5 |
| 6 | Хірургія | 4 | 67105 | Б-500-4 | 1973 | 500кг | 0,5 |
| 7 | Стоматологія | 4 | 67109 | П-320-4 | 1986 | 320 кг | 0,71 |
| 8 | Жіноча консультація | 4 | 67108 | П-320-4 | 1986 | 320 кг | 0,71 |

**У разі якщо пропозиція учасника не відповідає наведеним технічним вимогам, така пропозиція буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації даної процедури закупівлі.**