**Перелік змін, що внесені до тендерної документації за предметом закупівлі Генератори бензинові, код 31120000-3 Генератори
за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»**

1. Внесено зміни до пункту 1 Додатку 2 до тендерної документації в частині «Вимоги до товару», а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| 1 | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка двигуна альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямПотужність двигуна: не менше 7,6 к.с.Тип палива: бензинВитрати палива: не більше 0,7 л/годОб’єм паливного бака: не менше 15 літрівМасляний бак: такІндикатор рівня масла: такРівень шуму: не більше 66 ДбВага: не більше 40 кг.Запуск: ручний або електро/ручнийТип установки: мобільний.Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Незалежності, 12. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська, 323. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, вул. Юридика, 1 | 1 | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 2,5 кВт та не більше 3,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка двигуна альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 0,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 15 літрівВага: не більше 40 кг.Запуск: ручний або електро/ручнийТип установки: мобільний.Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Незалежності, 12. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Львівська, 323. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, вул. Юридика, 1 |
| 2 | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка двигуна альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямПотужність двигуна: не менше 15.0 к.с.Тип палива: бензинВитрати палива: не більше 1.0 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівМасляний бак: такРівень шуму: не більше 74 ДбВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, 1172. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 223. Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Микитичі, вул. Шкільна,2 | 2 | Генератор бензиновийКількість: 3 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: однаТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка двигуна альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 220В-230ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 1,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Львівська, 1172. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Стара Носовиця, вул.Кременецька, 223. Рівненська обл., Дубенський р-н, с.Микитичі, вул. Шкільна,2 |
| 3 | Генератор бензиновийКількість: 4 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: триТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 230В/400ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Кількість 3-фазних розеток: не менше 1Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямПотужність двигуна: не менше 15.0 к.с.Тип палива: бензинВитрати палива: не більше 1.0 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівМасляний бак: такРівень шуму: не більше 74 ДбВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, пров. Шкільний, 22. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Шкільна, 43. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, 24. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Зелена, 1 | 3 | Генератор бензиновийКількість: 4 штукиНомінальна потужність: не менше 5,5 кВт не більше 6,0 кВтКількість фаз: триТип альтернатора: синхронний або інверторнийОбмотка альтернатора: мідьЧастота струму: 50ГцВихідна напруга: 230В/400В або 220В/380ВВольтметр: такЗахист від перенавантаження: такЗахист від низького рівня оливи: такАвтоматичний регулятор напруги: такКількість 1-фазних розеток: не менше 2Кількість 3-фазних розеток: не менше 1Двигун: чотиритактний з повітряним охолодженнямТип палива: бензинВитрати палива: не більше 1,9 л/годОб’єм паливного бака: не менше 25 літрівВага: не більше 90 кг.Запуск: електро/ручнийНаявність акумулятора в комплекті: такТип установки: мобільний на колесах (не менше 2-х коліс).Гарантія: не менше 12 міс.Вся партія товару має бути однієї марки/моделіМарка/модель: (вказати)Країна походження: (вказати)Доставка на адреси:1. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Плоска, пров. Шкільний, 22. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Птича, вул. Шкільна, 43. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Рачин, вул. Шкільна, 24. Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Тараканів, вул. Зелена, 1 |

2. Внесено зміни до пункту 5.2. Додатку №3 до тендерної документації (Проєкту договору), а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| 5.2. Строк поставки Товару: з дати укладення договору до 24.02.2023 включно. | 5.2. Строк поставки Товару: з дати укладення договору до 27.02.2023 включно. |

3. Внесено зміни до пункту 1 розділу 4 тендерної документації в частині кінцевого строку подання тендерних пропозицій, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **07 лютого 2023 року до 00:00 год.** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **08 лютого 2023 року до 00:00 год.**  |

4. Внесено зміни до підпункту 4 пункту 4 розділу 1 тендерної документації в частині кінцевого строку поставки, а саме:

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| До 24 лютого 2023 року включно  | До 27 лютого 2023 року включно |