***Додаток 2***

***до тендерної документації***

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю товару:

**Косарка подрібнювач (або еквівалент) ДК 021:2015 – 16310000-1 «Косарки»**

1. Товар, що є предметом закупівлі, його складові частини та встановлене на ньому обладнання повинні бути новими (не раніше 2022 року виготовлення) і такими, що не були у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам та законодавству України щодо показників якості такого виду товарів.

3. Матеріали, використані для виготовлення товару, повинні бути якісними, мати належну обробку, високу якість технічного виконання.

4. Строк постачання товару - до 20.07.2023 року.

5. Гарантійний термін експлуатації товару: не менше 12 місяців.

6. Технічні та якісні характеристики товару, що пропонується до постачання, повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Товар, що пропонується до постачання, повинен відповідати вимогам Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», технічних регламентів, діючих на території України, що стосуються предмету закупівлі, та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

***Технічні вимоги до предмету закупівлі***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Технічні вимоги Замовника** | **Показники товару,**  **що пропонуються Учасником** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ** | | |
| 1.1 | Косарка подрібнювач |  |
| 1.2 | Кількість: 1 одиниця |  |
| 1.3 | Рік випуску, технічний стан: не раніше 2022 року випуску, новий, який не був в експлуатації |  |
| 1. **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | | |
| 2.1 | Ширина робоча , не менше 1,8м |  |
| 2.2 | Кількість молотків, не менше 26 штук |  |
| 2.3 | Діаметр скошування, не менше 50мм |  |
| 2.4 | Діаметр робочого вала, не менше 127мм |  |
| 2.5 | Максимальний кут скошування вверх 60º |  |
| 2.6 | Максимальний кут скошування вниз 60º |  |
| 2.7 | Обороти ВВП трактора- 540 об/хв |  |
| 2.8 | Обороти робочого вала з молотками , не менше 2230 об/хв |  |
| 2.9 | Необхідна потужність не більше 82 л.с. |  |
| 2.10 | Карданний вал в комплекті |  |

Якщо в тексті Документації є посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмету закупівлі чи його складової, джерело його походження або виробника, слід вважати, що таке посилання містить вираз «або еквівалент».

У разі подачі Учасником еквіваленту певного виду матеріалу, механізму, обладнання та іншого, що визначені в даному оголошенні, Учасник подає: *порівняльні характеристики запропонованого ним еквіваленту та матеріалу, механізму, обладнання тощо, що визначені в оголошенні, з відомостями щодо відповідності такого еквіваленту вимогам Замовника.*

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним та якісним вимогам до предмета закупівлі:***

* *таблицю «Технічні вимоги до предмету закупівлі» Додатку № 2 до Документації з заповненою останньою (третьою) колонкою «Показники товару, що пропонуються Учасником».* Колонка «Показники товару, що пропонуються Учасником» заповнюється Учасником позначкою «так» або «ні» навпроти кожної вимоги, що має технічну характеристику, яка виражається нецифровими показниками, а по вимозі, що має технічну характеристику, яка виражається цифровими показниками, зазначається відповідний цифровий показник запропонованого товару навпроти відповідної вимоги;
* *лист-згоду з кількісними, якісними та технічними характеристиками предмета закупівлі, строком постачання товару, гарантійним терміном, визначеними Додатком № 2 до Документації, складений у довільній формі;*
* *копії сертифікату дилера та декларації відповідності товару що пропонується до постачання;*
* *гарантійний лист, про те, що по факту поставки предмета закупівлі буде надано всю необхідну технічну документацію, а саме: керівництво з експлуатації на українській мові;*
* *інші документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника якісним та технічним вимогам до предмета закупівлі.*

***Переможець разом із поставкою товару повинен надати:***

*- оригінал інструкції (керівництва) з експлуатації на Українській мові;*

*- копії сертифікату дилера та декларації відповідності товару що пропонується до постачання.*