Технічне завдання на закупівлю послуг з ремонту персональних комп’ютерів.

1. Предмет закупівлі: Послуги з ремонту комп’ютерної техніки (надалі – Послуги), 021:2015 – 50320000-4 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів.
2. Орієнтовний перелік Послуг наведено у Специфікації.
3. Вартість Послуг повинна включати всі витрати Учасника, пов’язані з наданням Послуг, в тому числі: вартість комплектуючих та витратних матеріалів, необхідних для надання Послуг, а також витрати, пов’язані з доставкою Техніки/комплектуючих в офіси та з офісів Замовника.
4. Перелік Послуг може бути скоригований протягом дії договору, у ході виконання договору можуть надаватись інші аналогічні Послуги без перевищення вартості договору про закупівлю (ремонт аналогічних/сумісних персональних комп’ютерів).
5. Тривалість проведення ремонту Техніки повинна складати не більше трьох робочих днів з дня передачі Учаснику.
6. Швидкість реагування на заявку ­ Замовника чотири години.
7. На Послуги та використані комплектуючі і матеріали, Учасником обов'язково повинна надаватись гарантія якості строком експлуатації не менше 6-ти місяців для комплектуючих та техніки, з дати підписання акту надання послуг (виконаних робіт) і передачі Техніки/комплектуючих замовнику.
8. Уповноважений штатний працівник Учасника здійснює доставку в офіс та з офісу Замовника (м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235) Техніки на обслуговування, з одночасним підписанням Актів прийому-передачі Техніки.
9. Разом із пропозицією учасник надає лист гарантію щодо погодження з технічним завданням на закупівлю послуг з ремонту персональних комп’ютерів та лист-гарантію в довільній формі щодо згоду з істотними умовами договору.
10. Специфікація

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Орієнтовний перелік послуг | Кількість |
| 1 | Ремонт блока живлення ПК Vinga VPS-400A-120 шляхом заміни. | 20 |
| 3 | Ремонт материнської плати Asrock H81M шляхом заміни на аналог (MicroATX, Socket 1150, Intel H81, DDR3, Без контролера RAID, вбудований мережевий адаптер 100 Base-TX/1000 Base-TX Ethernet RJ45) | 10 |
| 4 | Ремонт процесора Intel G3260 шляхом заміни на аналог (Socket 1150, інтегрована графіка Intel HD Graphics, кількість ядер – не менше 2, EM64T, тактова частота ­ не менше 3,3Mhz) | 10 |
| 5 | Ремонт системи охолодження процесора шляхом заміни на аналог (Socket 1150, радіатор та кулер). | 10 |
| 6 | Ремонт ОЗУ типу DDR3 1600 4Gb шляхом заміни. | 20 |
| 7 | Ремонт ОЗУ типу SODIM DDR4 2666 4Gb шляхом заміни. | 20 |
| 8 | Ремонт жорсткого диску WD Purple 1Tb шляхом заміни. | 10 |
| 9 | Ремонт жорсткого диску WD Purple 2Tb шляхом заміни. | 10 |
| 10 | Ремонт жорсткого диску SSD ADATA SU630 240Gb шляхом заміни. | 10 |
| 11 | Ремонт блока живлення монітору ASUS VS228NE. | 30 |
| 12 | Ремонт блоку живлення PSA18U-480 (JMC) (Input:100V-240V 50-60Hz 0,5A; Output:48V-0.38A, штекер живлення сумісний з Switchcraft 760) шляхом заміни | 30 |